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NOUS CONNAITRE

Entretien du Directeur Général

• Entretien avec Antonio HAYA

Antonio HAYA, Directeur Général de Snet compte plus de 17 ans d’expérience au sein du groupe Endesa et était jusqu’à aujourd’hui Directeur Commercial et de la Gestion de l’Energie de Snet.

Portrait d’un électricien chevronné 
Diplômé de l’Ecole Supérieure d’Ingénieurs Industriels de Séville et titulaire d’un MBA en Direction d’Entreprises, Antonio HAYA a un profil d’industriel doublé de la fibre commerciale, et c’est un mélange gagnant. À 43 ans, marié et père de 3 enfants, il a à son actif un chemin 100 % électrique.
6 ans à la Direction de la Planification de l’électricien Sevillana (dont Endesa est actionnaire) l’ont rompu à l’évolution permanente du marché électrique. En 1997, il rejoint Endesa Distribution à la Direction de la Réglementation où il acquiert la maîtrise des règles de la tarification électrique. En 2000, il est responsable du Développement Commercial d’Endesa Europa et évalue le potentiel de marchés comme les Pays-Bas et la France, dont il orchestre la conquête commerciale avec succès. 

Un passage chez Endesa Trading à Madrid et à Londres forge sa connaissance de la bourse de l’électricité (il est aujourd’hui Administrateur de Powernext). Le tout le conduit à prendre la Direction Commerciale et de la Gestion de l’Energie d’Endesa France en 2004 où il gère toute la chaîne, de l’achat de combustibles jusqu’à la vente au client final, et entre les deux, la gestion du risque et de la position en CO2.

Missions et valeurs
NOTRE VISION
Un opérateur global spécialisé dans le secteur de l’énergie. 
Une entreprise responsable, efficace et compétitive.

NOTRE MISSION
Optimiser la valeur des investissements de nos actionnaires.
Répondre aux besoins du marché tout en anticipant les attentes de nos clients. 
Contribuer à l’évolution professionnelle de chacun de nos salariés.
NOS VALEURS
La reconnaissance de la performance individuelle.
Nous garantissons les possibilités d’évolution pour chaque individu basées sur le mérite et l’investissement professionnel.
Le travail en équipe
Nous encourageons la participation de chacun en partageant l’information et les connaissances pour atteindre un objectif commun.
Une conduite éthique
Nous agissons avec professionnalisme, intégrité morale, loyauté et respect des personnes. 
La satisfaction de nos clients
Nous concentrons notre effort sur la satisfaction client, en apportant des solutions compétitives et de qualité.
L’innovation
Nous recherchons une innovation de pointe pour atteindre la qualité optimale, à partir de critères de rentabilité.
La rentabilité de nos activités 
Nous orientons nos actions vers la réussite du projet d’entreprise et de la rentabilité pour nos actionnaires tout en dépassant leurs attentes.
L’engagement citoyen et environnemental
Nous nous impliquons socialement et culturellement dans la société et nous adaptons nos stratégies d’entreprise en faveur du développement durable et de la protection de l'environnement.
La santé et la sécurité
Nous faisons de la santé et de la sécurité au travail, une priorité absolue et un outil de pilotage.
Présentation 
• Présentation

Snet est un producteur et fournisseur reconnu et installé depuis longtemps dans le paysage énergétique Français.
Créée en 1995 sur le territoire national, Snet est issue de l’expérience des professionnels des centrales thermiques. 

Devenu un acteur majeur du marché de l’électricité, il est depuis 2006, le premier fournisseur indépendant d’énergie électrique en France avec un portefeuille de 153 Clients pour 349 sites livrés, représentant 4,5 TWh. 

Snet, ses Centrales et ses Centres :
L’outil de production de La Snet est composé de 4 sites industriels répartis sur d’anciens bassins houillers français, de 2 sites de recherche et d’optimisation, ainsi que de 2 filiales à l’étranger.
· Centrale d’Hornaing (Nord) 

· Centrale Emile Huchet à Saint-Avold (Moselle) 

· Centrale de Lucy à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire) 

· Centrale de Provence à Gardanne (Bouches-du-Rhône) 

L’entreprise a une démarche volontariste pour limiter l’impact de ses activités sur l’environnement: elle a créé en septembre 2002, avec d’autres entreprises, l’AERES (Association des Entreprises pour la Réduction de l’Effet de Serre).

ORGANISATION de la Société Nationale d’Electricité et de Thermique :
L’entreprise est constituée d’un Conseil d’Administration et est dirigée par le directeur général et les membres du Comité de Direction.

Sa structure :


Monsieur André SAINJON : Président du Conseil d'Administration.
Monsieur Antonio HAYA : Directeur Général.

• Le CERCHAR

Le CERCHAR

Snet dispose d’un centre de recherche, le CERCHAR: efficacité énergétique et préservation de l’environnement. Le CERCHAR propose :
	• Conseil et expertise
• Optimisation de la combustion
• Analyses et évaluation de procédés
• Réduction des émissions de polluants
	• Traitement et valorisation des résidus 
• Appui technique
• Transferts de savoir-faire
• Formation
• Normalisation


Le CERCHAR, créé à Mazingarbe, dans le début des années 80, est une plateforme d'essais dédiée à la combustion sur pilotes. Il a été repris par Snet en 1999.
Le CERCHAR a également été pendant plus de 10 ans un des partenaires Européens majeurs des contrats de recherche de la CECA.
Depuis l'entrée de Snet au capital Endesa France, le CERCHAR a marqué son intégration au sein des centrales à charbon par des missions d'appui technique consacré, entre autres, à l'établissement des bilans de consommation spécifique et des diagnostics de certaines pièces maîtresses des chaudières et des salles de machines.

Le développement des chantiers de dépollution des unités de 600 MWe vient contribuer à la poursuite de la mutation du CERCHAR vers les activités d'Ingénierie qui se traduit depuis fin 2005 par son rattachement à la Direction de l'Ingénierie de Snet.

Pour les années futures, le CERCHAR devrait poursuivre 3 missions principales, au sein de Snet et au siège d’Snet à Madrid:
• missions d'appui technique et d'expertise pour l'amélioration de la productivité des unités thermiques classiques
• participation active à tous les nouveaux projets d'investissements: éolien, cycle combiné gaz, mise aux normes des unités existantes, introduction de nouveaux combustibles
• missions transversales d'expertise, de mise en service de nouvelles installations et de formation. Le CERCHAR est un centre de formation agréé.

Le CERCHAR entretient son potentiel unique en Europe de réalisation d'essais sur ses pilotes de combustion en CP (3 MWth) et en LFC (1,5 MWth), ses outils de caractérisation (tube fluidisé) avec le support de ses laboratoires charbon et cendres. Certaines de ces activités peuvent être contractualisées avec des clients extérieurs à Snet. 

Le site comprend en outre, une Division de Traitement des Produits Secondaires qui permet de préparer le charbon avant son utilisation en chaudière. 

En 2005, elle possède une puissance totale installée de 1086 MWé. Elle a produit en 2005: 4012 GWh.

• Le CODAP

Le CODAP

Le CODAP (Centre d’Optimisation, de Dispatching et d’Ajustement de la Production) dépend de la Direction Commerciale et Gestion de l’Energie. Il est implanté dans la zone de l’Europort à Saint-Avold en Lorraine. Composé d’une douzaine de personnes, il s’est installé dans ses nouveaux locaux fin 2002.

Sa mission principale est de gérer le périmètre d’équilibre de Snet, c’est-à-dire de s’assurer en temps réel de l’équilibre entre les ressources (production des groupes mais aussi achat d’énergie) et la consommation de ses clients (EDF et les clients éligibles).

Le CODAP est l’interlocuteur principal des groupes de production dont il détermine la production journalière des tranches. Pour cela il dispose d’une équipe de dispatcheurs (actuellement 6 agents) qui travaille en service continu et qui assure la programmation et le suivi en temps réel. Le CODAP est en relation quotidienne avec le RTE (Réseau de Transport de l’Electricité) qui lui fournit le programme de marche et les ajustements d’énergie.

Le CODAP dispose également d’une équipe Back Office et de gestion technique de la mesure chargée de la bonne traçabilité de l’activité et du reporting.

• SURSCHISTE

SURSCHISTE

La certification ISO 9001 – V 2000 pour le siège de SURSCHISTE et ses 4 agences vient d’être validée en juin 2006 et jusqu’au 21 juin 2007, à l’issue du 2ème audit de suivi.

Filiale spécialisée dans la valorisation des cendres, SURSCHISTE, répond aux exigences de qualité des utilisateurs par un suivi technique et un contrôle qualité de plus en plus poussés qui intègrent l'ensemble des contraintes environnementales et participent ainsi à la politique de développement durable du Groupe.

SURSCHISTE valorise les cendres issues de la combustion du charbon dans les centrales thermiques de Snet. Depuis 1960, elle en a commercialisé plus de 55 millions de tonnes, dans tous les secteurs du bâtiment et des travaux publics: Autoroutes, TGV Nord, Tunnel sous la Manche, Métro Eole, tunnel de Copenhague, port de Monaco, tunnel de Lioran ... .

SURSCHISTE conduit plusieurs programmes d'étude et de recherche tant pour optimiser la valorisation des cendres que pour créer de nouvelles filières. En cas de besoin, elle recourt à l'expertise et aux moyens d'investigation du CHERCHAR.
SURSCHISTE propose également ses services dans l’assistance technique produit et la commercialisation des cendres en France et à l’étranger.

Membre fondateur d'ECOBA, l'Association Européenne des Producteurs de cendres, SURSCHISTE participe aux travaux de promotion environnementale et technique en étroite collaboration avec tous les pays d'Europe représentés au sein de cette association.

• La Pologne et la Turquie 
La Pologne et la Turquie

LA POLOGNE

A l’étranger, Snet possède depuis 2001 une participation à hauteur de 69,58 % dans la centrale de co-production de Bialystok, la plus grande ville du nord-est de la Pologne avec 300.000 habitants, près de la frontière avec la Biélorussie.
La reste du capital de la centrale de Bialystok est en mains du Ministère de Trésor Public du pays.

La centrale de Bialystok a une grande importance pour la communauté locale car elle fournit à toute la ville de l’eau chaude pour le chauffage. La centrale produit également de l’énergie électrique pour plusieurs clients, parmi lesquels figure notamment le distributeur d’électricité de la région.

Bialystok a une capacité de 178 MW électriques et 520 MW techniques. Actuellement, la centrale dispose d’un effectif de 231 personnes.

Snet à Bialystok, a entraîné une amélioration des conditions d’exploitation dès 2005 et cette forte réussite se maintient encore aujourd’hui en 2007.

LA TURQUIE

Snet possède également un actionnaire à hauteur de 50% de la société Altek en Turquie opérant sur 3 barrages hydrauliques totalisant 40 MW et 1 cycle combiné gaz de 80 MW.

Historique

Historique de Snet de 1944 à 2007

	· 1944 : Création d’Endesa sous le nom de «Empresa Nacional de Electricidad», une entreprise publique de production d’électricité. 

· 1945-1982 : Elle devient la principale société espagnole de production d’électricité grâce à la construction d’un grand nombre de centrales électriques à charbon ainsi que des installations thermiques et hydrauliques. 

· 1983 : Acquisition des entreprises espagnoles : Gesa, Unelco, Enher … 

· 1985 : Acquisition d’ERZ et achat des actifs de production hydroélectriques et nucléaires à d’autres entreprises électriques espagnoles. 

· 1988 : Début de la privatisation d’Endesa. L’Etat espagnol réduit sa participation à 76%. Admission à la cote de New York des actions d’Endesa. 

· 1991 : Acquisition de participations dans les entreprises espagnoles Viesgo, Fecsa et Sevillana. 

· 1992 : Endesa commence son développement international avec la prise de participations dans des entreprises électriques argentines. 

· 1993 : Entrée dans le secteur électrique du Portugal. 

· 1994 : L’Etat espagnol réduit sa participation dans Endesa à 67%. 
	 
	· 1997 : Endesa acquiert 32% du groupe hispano-américain Enersis. 

· le 25 juin : «L’Empresa Nacional de Electricidad» change sa dénomination par ENDESA S.A. Elle acquiert 32% du groupe hispano-américain Enersis et devient la plus grande entreprise d'électricité d'Amérique Latine. 

· 1998 : Fin de la privatisation d’Endesa. 

· 2001 : Endesa achète 30% du capital de la Société Nationale d’Electricité et de Thermique. Endesa est le leader du consortium auquel est adjugée l'entreprise de production italienne Elettrogen, dénommée aujourd’hui Endesa Italia. 

· 2002 : Endesa augmente sa participation dans Endesa Italia de 5,7%. Sa participation atteint 51%. 

· 2003 : Endesa et ASM Brescia créent Ergon Energia, société de vente d’énergie sur le marché italien libéralisé. 

· 2004 : Endesa acquiert 34,3% d’Endesa Italia auprès de Santander Central Hispano (BSCH). 

· 2004 : Endesa rachète 35% de plus du Capital de l’entreprise en France et devient ainsi l’actionnaire majoritaire avec 65% du capital d’Endesa France. 

· 2005 : Lancement du plan industriel de l’entreprise. 

· 2006 : Révélation de la nouvelle bannière commerciale : Endesa France. 

· 2007 : Accord avec Mytilineos pour la création du premier groupe énergétique indépendant en Grèce. 


Chiffres clés
Chiffres clés consolidés de Snet pour l'année 2007.
(Normes comptables IFRS)
· Capital Social
· 569 206 335 € 

Chiffre d'affaires (revenus totaux)
· 1 133 M€ 
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EBITDA
· 209 M€ 
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Effectif consolidé de l’entreprise 

· 1 003 personnes, dont 209 personnes à Bialystok en Pologne. 

Actionnariat 

	· SNET : 65% 
	· EDF : 18,75% 
	· Charbonnages de France : 16,25% 


L'entreprise a acheté pendant l'année 2007 cinq sociétés qui détiennent les droits de construction de parcs éoliens:
· AERODIS "100%", 

· MUZILLAC "100%", 

· LES VENTS DE CERNON "100%", 

· LA CENTRALE EOLIENNE DE CERNON "49%", 

· AMBON "100%". 

L’entreprise possède aussi une participation dans les unités suivantes : 

	Bialystok en POLOGNE 

· Production charbon : 69,58%
(avec une centrale de cogénération de 330 MW). 

	Altek en TURQUIE 

· Barrage et cycle combiné gaz : 50%
(avec 3 barrages hydrauliques totalisant
40 MW et 1 cycle combiné gaz de 80 MW à Kirklareli). 


Sites & Groupes de production 

· 4 sites en France (7 tranches thermiques) 

· 1 centrale de cogénération à Bialystok en Pologne 

· 4 sites à Altek en Turquie (3 barrages hydrauliques totalisant 40 MW et 1 cycle combiné gaz de 80 MW) 
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Les ventes consolidées (dont la Pologne) 

· 19,9 TWh dont 6,3 TWh correspondent à des ventes de l'activité commerciale. 

Un Centre de recherche & développement

· CERCHAR 

Une filiale spécialisée dans la valorisation des cendres
SURSCHISTE est un opérateur commercial et industriel chargé de valoriser les sousproduits issus de la combustion du charbon en centrale thermique.

· visitez le site internet SURSCHISTE 

Le Charbon dans le monde
Souvent considéré, à tort, comme un combustible du passé, le charbon est, aujourd’hui, à l’origine de près de 40% de l’électricité mondiale.

Le charbon, un combustible équitablement réparti dans le monde
Les réserves de charbon sont géographiquement et géopolitiquement bien réparties dans le monde. Les risques d’approvisionnement et de tension sont donc faibles.
La plupart des nations peuvent utiliser leurs propres réserves de charbon et les pays sans réserves peuvent compter de façon sûre sur le charbon importé.
Cette sécurité des importations est assurée par la compétition entre les nombreux pays fournisseurs dans le monde, et aussi par le fait que le charbon est un produit facilement transportable par voie maritime à des coûts très bas et sans infrastructure spécifique lourde.
Le transport du charbon ne comporte, de plus, aucun risque majeur d’atteinte à l’environnement.

Une production charbonnière mondiale tournée vers la production d’électricité 
La production d’électricité est devenue aujourd’hui l’utilisation principale du charbon. Au niveau mondial, elle devrait continuer de croître de 1 à 2% par an, suivant les pays et en fonction des scénarios de croissance envisagés.                       
En France, le charbon est l’élément d'appoint dans la production d’électricité et son utilisation varie en fonction des conditions climatiques ou des aléas de la production nucléaire et hydraulique (exemple : sécheresse d'août 2003).      

Le charbon, une énergie dont le coût est sans surprise
Le charbon reste peu concerné par les variations de prix liées à la géopolitique et à la cartellisation des producteurs, contrairement au pétrole et au gaz.
Les coûts d’exploitation du charbon sont extrêmement bas et descendent facilement en dessous de 10 USD par tonne dans les grandes exploitations et celles à ciel ouvert.
Cette stabilité des prix sera maintenue dans les prochaines années, compte tenu des disponibilités importantes existantes ou prêtes à se développer de par le monde.

L’aspect environnemental
Les techniques dites de « charbon propre » permettent à la fois une diminution des émissions atmosphériques, une grande flexibilité, une réduction du coût de la génération électrique et surtout une augmentation de l’efficacité thermique.
Les centrales de dernière génération atteignent des rendements proches de 46%. L’augmentation du rendement permet de diminuer la quantité de charbon requise pour produire une quantité d’énergie donnée, et par voie de conséquence, permet de réduire les émissions de gaz dits à « effets de serre ».
La poursuite du développement des techniques de charbon propre permettra de faire face à la plupart des problèmes environnementaux.
La dérégulation du secteur électrique qui vise à produire de l’électricité au moindre coût possible, conduira à l’utilisation des combustibles les plus économiques tels que le charbon.
L’enjeu technologique majeur, pour la production d’électricité à partir de charbon, est à terme la maîtrise de solutions économiquement viables pour la capture et le stockage du CO2.

Ouverture à la concurrence

• Historique

La loi du 10 février 2000 définit les conditions de la libéralisation du marché.
Depuis 2000, toute industrie dont la consommation est supérieure à 16 GWh est libre de choisir son fournisseur d'électricité.
Ce seuil a été abaissé à 7 GWh en 2003.
Depuis 2004, tous les professionnels peuvent choisir leur fournisseur, avant l'ouverture totale du marché prévue en 2007.

Pionnier sur le marché électrique français libéralisé.
· Décembre 1999: Snet assure la fourniture complète du premier client éligible ayant quitté l'opérateur historique.

· Juillet 2000: Snet est le premier concurrent de l'opérateur historique à conclure un contrat de responsable d'équilibre avec le RTE. 

· Snet, qui fournissait moins de 10 clients en 2000, alimentait en 2006, 153 clients répartis sur 349 sites livrés, représentant une consommation de 19 TWh dont 4,5 TWh correspondant à des ventes aux clients éligibles. 

Un nouveau paysage énergétique.

3EME PRODUCTEUR ET FOURNISSEUR
Snet est un acteur complet dans le paysage énergétique.
Outre son rôle de producteur et de fournisseur, Snet assure tous les rôles créés par la nouvelle réglementation du marché électrique.

Snet est aujourd'hui l'un des premiers fournisseurs d'électricité à destination des industriels et un producteur reconnu dans le paysage énergétique national qui bénéficie d'outils de production souples et performants. 

Snet est capable d'offrir une fourniture partielle ou complète, d'apporter une responsabilité d'équilibre (contrat conclu avec RTE), un suivi et une optimisation de la consommation d'électricité quantitative et qualitative (à travers la courbe de charge via le site Internet, la réalisation de bilans énergétiques, le contrôle de gestion et le suivi de contrat…), d'assurer une grande réactivité avec ses outils de production (grâce à ses 4 centrales thermiques à charbon).

1. Son rôle majeur en tant que responsable d'équilibre lui permet d'ajuster en temps réel les consommations de ses clients avec la production de ses centrales, c'est à dire de se rapprocher au mieux de l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité. 

2. Acteur incontournable d'ajustement :
Snet participe activement au mécanisme d'ajustement et à l'amélioration de ses règles pour améliorer son efficacité. 
Snet fournit l'électricité nécessaire lors de pics de consommation (ajustement) depuis sa création en 1995 et est un acteur majeur de ce mécanisme depuis que ses principales règles ont été approuvées par la Commission de Régulation de l'Energie (CRE) en avril 2003.

3. Fournisseur de « services systèmes » :
Snet fournit des « services système » depuis sa création en 1995 et représente un acteur majeur de ce mécanisme depuis que ses principales règles ont été approuvées par la Commission de Régulation de l'Energie (CRE) en avril 2003. Acteur majeur de la Qualité du courant électrique, en tant que services auxiliaires, Snet contribue à la stabilité de la tension et à la qualité de la fréquence. RTE responsable de la sûreté du système électrique français fait appel aux producteurs pour la fourniture des services spécifiques les plus performants.

• Snet sur Powernext

Snet sur Powernext

Snet est également active sur les marchés de gros. Elle est active sur POWERNEXT depuis décembre 2003, sur POWERNEXT Futures en 2005. Elle fait partie depuis l'année 2005 des tous premiers membres de POWERNEXT Carbon pour gérer la nouveauté du marché en 2005: les quotas de CO2.

Snet, depuis 2005, a développé une action sur le marché des quotas de Co2. 
Elle intervient en fonction de ses propres positions et des besoins de Snet. 
Dans ce cadre, Snet peut acheter à certains clients industriels leurs quotas de CO2 excédentaires.

Dans le cadre de la libéralisation des marchés de l'énergie en Europe et afin de renforcer sa position face à une concurrence accrue, Snet s'est dotée d'une salle des marchés en septembre 2003. 

Elle se trouve aujourd'hui au coeur des activités de l’entreprise, en liaison directe avec le centre de dispatching des centrales et la direction commerciale.
La salle des marchés optimise les portefeuilles de production et de consommation de ses clients en effectuant des opérations de couverture, son champ d'action s'étend du très court terme (quelques heures) jusqu' au très long terme (plusieurs années). 
Ce développement a logiquement conduit l'entreprise à adhérer à la Bourse de l'électricité. 

• Un producteur responsable

Les ventes en 2006 consolidées (avec la Pologne) représentent 19 TWh dont 4,5 TWh correspondant à des ventes à des clients éligibles. 

Faisant suite à la Directive Européenne relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion ( G.I.C. ), et à sa transcription en droit français, Snet a décidé de pérenniser au-delà de 2015 ses deux tranches charbon de 600MWe, implantées à la Centrale Emile Huchet (en Lorraine) et à la Centrale de Provence (en Provence Alpes Côte-d’Azur), ce qui impose une mise à niveau environnementale. La mise à niveau environnementale des unités de 600MWe signifie une diminution importante des émissions d’oxyde d’azote (NOx) et d’oxyde de souffre (SOx).

Le programme entrepris en 2005 d’un montant de 156 millions d’euros permettra de prolonger la durée de vie de ses groupes au delà de 2020.


Snet s'engage ainsi à faire baisser ses émissions atmosphériques.
Elle entend aussi contribuer à maîtriser les gaz à effet de serre.
Dans ce sens, elle participe également à l’essor des énergies renouvelables avec l’autorisation de construction, accordée par l’administration française, d’un parc éolien de 10 MW. Cette installation est prévue en Picardie, dans le Nord du pays, et doit entrer en service, selon les prévisions, en février 2007, pour un investissement de 11 millions d’euros. Cette opération doit être suivie de l’installation prévue de 4 autres parcs éoliens en France, pour un total de 45 MW, actuellement en phase de demande d’autorisation.

Un marché plus ouvert: des opportunités nouvelles
Le marché français est aujourd'hui ouvert à 70%, avant son ouverture totale aux particuliers, le 1er juillet 2007
Ainsi l'abaissement du seuil d'éligibilité datant de février 2003, de 16 GWh/an à 7 GWh/an, 
a marqué une nouvelle étape dans l'ouverture à la concurrence du marché français de l'électricité et a donné la possibilité à 3 200 sites (grandes entreprises et régies d'électricité) de choisir leur fournisseur. Ils étaient 1 600 auparavant. Une dernière étape datant du 1er juillet 2004 a aussi ouvert le marché de l'électricité et du gaz à tous les professionnels (artisans, commerçants, professions libérales), PME et collectivités territoriales, au total près de 2,3 millions de clients.

• Charte des fournisseurs

Charte des fournisseurs 

Snet a adhéré depuis le début de l'année 2005 à la charte des fournisseurs d'électricité et a participé à sa création
Téléchargez la charte des fournisseurs d'électricité: 
(200 Ko).

Les représentants des clients éligibles ont élaboré une charte des fournisseurs d'électricité parmi lesquels figurent Snet. Cette charte permet aux fournisseurs d'électricité de faire solennellement connaître les engagements qu'ils sont prêts à prendre pour garantir aux petits clients éligibles des relations commerciales transparentes, loyales et équilibrées.

Très présentes sur le terrain au travers de ses agences commerciales de Lille, Lyon, Metz et Paris, les équipes de Snet poursuivent leurs actions de prospection, en direction des industriels.

Depuis la libéralisation du marché de l'électricité, la Direction commerciale de Snet est sans relâche partie à la conquête de nouveaux clients. Les ventes en 2006 consolidées (avec la Pologne) représentent 19 TWh dont 4,5 TWh correspondant à des ventes à des clients éligibles. C'est une entreprise pionnière dans le domaine commercial sur le marché électrique français libéralisé qui compte 153 clients sur 349 sites livrés.

La force de la Direction Commerciale s'explique par l'alliance d'une offre commerciale directe et locale avec une souplesse, une adaptabilité, un ample choix de formules, de simplification de contrats et une production d'électricité bien gérée grâce à ses outils.

NOS CENTRALES

Les Centrales de Snet

Producteur depuis plus de 50 ans en France
Découvrez nos 4 centrales situées sur d’anciens bassins houillers français, soit 7 tranches et une capacité d’environ 2 500 MW. Matière première : le charbon.

Hornaing (Nord)
Au cœur du pays minier : 1 tranche d’une puissance de 253 MW. Signe particulier : un combustible provenant des terrils de la région au coût de revient très compétitif. 

Émile Huchet (Lorraine)
Au cœur des réseaux électriques européens : 3 tranches, une puissance de 1 086 MW.

Lucy (Bourgogne)
Principale centrale électrique de la région Bourgogne : 1 tranche d’une puissance de 270 MW.

Provence (Provence - Alpes - Côte d’Azur)
Fer de lance de la production électrique en Provence : 2 tranches d’une puissance de 868 MW. Signe particulier : la certification ISO 14001, une démarche en cours de déploiement sur les autres centrales.

NORD: Hornaing
• Situation géographique et descriptif

• Perspectives
• Historiques

• Contacter le site

Situation Géographique et descriptif de la Tranche Hornaing 3

Elle est située entre Douai et Valenciennes, dans le département du Nord-Pas-de-Calais.

D'une puissance installée de 253 Mw, en 2006, elle a produit 684 GWh.
Hornaing 3 a été mis en service en 1970 et représente aujourd'hui la partie utile de la centrale.

Sa production, historiquement vendue à EDF, est progressivement destinée à alimenter les nouveaux clients de Snet dans le cadre de la loi de libéralisation du marché de l'électricité du 10 février 2000.
Centrale thermique classique dans son fonctionnement, Hornaing 3 se distingue par son groupe générateur de vapeur chauffé au charbon maigre pulvérisé par 24 brûleurs disposés sur les voûtes. La flamme ainsi réalisée a l'aspect d'un double U.

A pleine charge, 5 broyeurs en dépression alimentent les brûleurs avec 120 tonnes/heure de combustible constitué de relavures de terril, de charbon d'importation et de coke de pétrole.

Le combustible, appelé « relavures », provient des terrils de la région Nord-Pas-de-Calais. Ces terrils sont exploités grâce à des lavoirs mobiles installés sur sites.


Les cendres issues de la combustion sont valorisées par Surschiste, filiale de Snet, dans diverses filières: cimenteries, béton, travaux publics.


Documents de présentation de la Centrale d'Hornaing disponibles en téléchargement:


Les hommes et les femmes de la Centrale (pdf, 90 Ko)


Les installations de la Centrale d'Hornaing (pdf, 216 Ko)


Tout savoir et tout voir sur la Centrale (document pdf, 150 Ko)

Perspectives

En 2006, en vue d'améliorer les quantités d'émission de poussières, la Centrale va investir dans trois champs de dépoussiéreurs neufs.

Conformément à la directive sur les Grandes Installations de Combustion « GIC », Snet a prévu de faire fonctionner Hornaing 3 jusqu'en 2008, puis encore 20 000 heures entre 2008 et 2015.

Historique de la centrale d'HORNAING (en bref) 

Plusieurs dates ont marqué l'évolution de l'exploitation de la centrale d'Hornaing.

Il s'agit de :

1954-1955 : Construction des 2 premières tranches de la Centrale d'Hornaing, appelées tranche 1 et tranche 2.
1958 : Mise en service des tranches 1 et 2 d'une puissance de 125 MW chacune et fonctionnant au charbon pulvérisé.
1967-1970 : Construction de la 3ème tranche avec son réfrigérant.
1970 : Mise en service de la tranche 3 d'une puissance de 250 MW.
1990 : Arrêt de la tranche 1.
1992 : Arrêt de la tranche 2.
2006 : Naissance de la nouvelle bannière commerciale « Endesa France ».

Contacter le site

CENTRALE D'HORNAING
Rue Paul Lafargue
59171 Hornaing
Tél. : +33.3.27.24.28.24
Fax : +33.3.27.24.37.62

CERCHAR
Rue Aimé Dubost
BP 19
62670 Mazingarbe
Tél. : +33.3.21.72.82.45
Fax : +33.3.21.72.83.51
http://www.cerchar-snet.com
cerchar@snet-electricite.fr 
SURSCHISTE
Rue Aimé Dubost
B.P 21 
62670 Mazingarbe
Tél. : +33.3.21.45.73.73
Fax : +33.3.21.45.73.70
http://www.surschiste.com 

AGENCE COMMERCIALE REGIONALE NORD 
Parc Club des Prés
8, rue Papin
59650 Villeneuve-d'Ascq
Tél. : +33.3.28.76.17.50
Fax : +33.3.20.47.36.18
lille@snet-electricite.fr 
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Situation Géographique

Sa position à Saint-Avold Nord, à mi-chemin entre Metz et Sarrebrück place la Centrale Emile Huchet véritablement au coeur des réseaux électriques européens.

La Centrale thermique porte le nom d'un grand Ingénieur du corps des Mines: Emile Huchet, Directeur des mines de Sarre et Moselle. Resté à la tête de l'entreprise depuis sa nomination en 1925 jusqu'au début de la 2nde guerre mondiale, il décéda en 1940. 

La construction de la centrale des Houillères du Bassin de Loraine a commencé en 1948, 6 tranches thermiques ont successivement été équipées ou modernisées sur le site, chacune avec la technologie la plus avancée de son époque. 

La vocation première de la Centrale Emile Huchet était de valoriser les produits secondaires non commercialisables de l'activité extractive du charbon (issus lavage du charbon). 
187 hectares d'installations: l'équipement de production du site se compose aujourd'hui en 2006 de 3 tranches, de technologies et de conception totalement différente pour une puissance totale installée de 1086 Mégawatts électriques.

Le site comprend en outre, une Division de Traitement des Produits Secondaires qui permet de préparer le charbon avant son utilisation en chaudière.

Elle possède une puissance totale installée de 1086 MW. Elle a produit en 2006: 3 785 GWh.

Descriptif

Tranche 4 Lit Fluidisé Circulant (LFC) 
(Mise en service en 1958 et rénovée en 1990). Capacité installée de 125 MW
Alimentation en pulpe (mélange eau-charbon à 33 % d'eau), combustion basse température et injection de calcaire ; fonctionnement particulièrement respectueux de l'environnement. 
Cette unité représentait certainement une première mondiale pour une chaudière de cette puissance. Son principal intérêt est environnemental. Par son procédé, elle peut brûler des combustibles difficiles, tout en respectant les nouvelles normes européennes de rejets de dioxyde de soufre et d'oxydes d'azote dans l'air. Cette tranche fonctionne en « lit fluidisé circulant»: le combustible est maintenu en suspension dans le foyer par un important courant d'air ; le carbone contenu dans le combustible séjourne longtemps dans le foyer et s'en trouve totalement brûlé.
Le dioxyde de soufre est piégé par injection de calcaire.
Les oxydes d'azote sont limités grâce à une température de combustion basse (850°C).

Tranche 5: Gaz + Vapeur en cycle mixte (mise en service en 1972)
Capacité installée de 343 MW.
Cycle mixte gaz-vapeur : cette unité a notamment été conçue pour consommer et valoriser le gaz des houillères : gaz de cokerie et grisou des mines.
Elle comporte 3 turbines à gaz en amont de la chaudière. Sa puissance produite est de 292 MW pour l'alternateur de la turbine à vapeur, dont 42 MW en surpuissance grâce au cycle combiné avec les turbines à gaz, et 51 MW pour les alternateurs des 3 turbines à gaz. Les gaz d'échappement des 3 turbines à gaz contenant encore 16% d'oxygène, sont utilisés comme air comburant dans le foyer de la chaudière. 
Le charbon est brûlé en chauffe directe sous forme pulvérisée.

Tranche 6: Turbine à pression glissante (mise en service en 1981).
Capacité installée de 600 MW.
cycle à simple resurchauffe et chaudière à circulation forcée type Sulzer. L'inertie thermique est particulièrement faible et les modulations de charge peuvent être très rapides.
C'est le premier exemplaire français des groupes thermiques de la génération des 600 MW pourvu d'une chaudière à circulation forcée. Ce groupe est aujourd'hui exploité à la puissance de 618 MW, utilisant ainsi toute la capacité des équipements. 

La tranche 6 est particulièrement adaptée pour répondre très rapidement aux fluctuations quotidiennes demandées par le réseau, ceci grâce à des variations de charges plus rapides et des durées de démarrages plus courtes.

Une impulsion permanente

Les conceptions successives sont toutes issues du souci de recherche de la meilleure utilisation de ces charbons difficilement transportables, du gaz de cokerie et du grisou. 
Après l'utilisation de groupes multichaudières des tranches 1 et 2 qui avaient démarré en 1952, ont succédé en 1958 les tranches 3 et 4, monochaudière en chauffe indirecte de 125 MWé chacune.
La troisième étape comporte le groupe 5 de 292 MW doté d'une cycle combiné aval avec 3 turbines à gaz de 17 Mwé chacune, portant ainsi la puissance brute totale de la Tranche à 343 MWé.
La tranche 6 de 618 MW constitue la quatrième étape. Sa caractéristique principale est une chaudière monotubulaire à circulation forcée. L'ensemble fonctionne en pression glissante et possède une faible inertie thermique.

L'Evolution technologique 
La chaudière à Lit Fluidisé Circulant de 125 MWé (Tranche 4) s'est substituée en 1990 à la chaudière classique au charbon pulvérisé. Elle est dans ce type parmi les plus puissantes au monde.

Consommation  des Schlamms
Il faut ajouter la particularité de la Division du Traitement des Produits Secondaires. Durant de nombreuses années, lors de l'exploitation des mines des Houillères  du Bassin de Lorraine, l'acheminement du combustible s'effectuait d'une part par les voies du chemin de fer et d'autre part, pour une partie importante, par pompage à partir des lavoirs, au travers de carboducs vers la Centrale, sous forme d'un mélange eau/charbon que l'on appelle les Schlamms. Ceci imposait un traitement des schlamms par filtration puis par séchage afin de récupérer le combustible. Ces opérations étaient réalisées à la Centrale même où une installation importante avait été spécialement conçue à cet effet.

Les combustibles
La DTPS: Division Traitement des Produits Secondaires. Outre la particularité de présenter une technologie diversifiée des installations de production d'énergie électrique, la Centrale Emile Huchet utilisait depuis son origine jusqu'en 2004, un charbon de qualité secondaire, caractérisé par sa fine granulométrie et d'un fort taux de cendres.

Un charbon secondaire 

Il s'agissait en effet pour l'essentiel  de schlamms, sous-produits du lavage du charbon. La majeure partie de ce produit était transférée vers la Centrale par 2 carboducs (pipes) sous forme de pulpe à faible concentration. La DTPS représentait une installation importante tant par ses moyens en homme que par ses équipements de haute technologie.
Environ 2 600 000 tonnes de produit y étaient annuellement traités dans différents ateliers, tels que la filtration, la décantation, le séchage, la manutention ainsi que la préparation de la pulpe nécessaire à l'alimentation de la chaudière à Lit Fluidisé Circulant.

Installée sur le site
La DTPS était l'installation-clé qui permettait la valorisation d'un produit dont la consommation devrait se faire à proximité des points d'extraction. Elle n'avait d'ailleurs pas d'égal dans le monde si on en juge par son importance et les équipements spécifiques dont elle était dotée pour le traitement des charbons difficilement consommables. 

Aujourd'hui, l'essentiel de la fonction de la DTPS consiste à gérer la logistique des arrivages des charbons internationaux, les déchargements, les différentes manutentions vers les zones de stockage ou vers les unités de production. Elle s'occupe également de la préparation de la pulpe pour le groupe 4LFC, de la gestion et de la manutention des cendres de foyer et cendres volantes issues de la combustion du charbon. Les installations de filtration, décantation et de séchage du charbon sont vouées à un démantèlement prochain. Il subsiste encore le sécheur n°2 permettant de sécher des PCR en mélange avec des charbons importés. 

L'Ecoulement de la production 
L'énergie est produite par les alternateurs des différents groupes sous une tension de 15 000 V ou de 20 000 V. Des transformateurs élèvent ces tensions à 63 500 V ou 235 000 V, ceci afin d'assurer un transport économique de l'énergie électrique sur de longues distances en réduisant au minimum les pertes en ligne.
C'est ainsi que la Centrale Emile Huchet est reliée au poste de distribution de Saint-Avold (poste RTE) par des câbles souterrains. A partir de ce poste, l'énergie produite est orientée vers le réseau de distribution public d'électricité.
Le niveau de production de la centrale est de 4 500 GWh, ce qui représente une durée de fonctionnement annuelle de l'ordre de 4 500 à 5 000 heures. 

Caractéristiques techniques
Depuis 1948, 6 tranches ont été construites sur le site. Deux d'entre elles (les tranches 1 et 2, chacune de 110 mégawatts) furent arrêtées en 1983 et démantelées depuis. 
En 2005, les 3 tranches restantes, continuellement modernisées, permettent à la Centrale Emile HUCHET, de se tailler une solide réputation en matière de compétences dans le domaine de la combustion des combustibles difficiles et la protection de l'environnement.

Le Personnel et la Sécurité

La vie de la Centrale est assurée par son personnel réparti en trois domaines:
L'exploitation proprement dite, fonctionnant en régime continue (DTPS et les 3 tranches en service), la maintenance (mécanique, chaufferie, électricité, contrôle-régulation), et les services fonctionnels (bureau administratif, sécurité, achat, informatique, études).


Le personnel de la Centrale Emile Huchet bénéficie du cadre législatif des Industries Electriques et Gazières.
Un important effort de formation est consenti pour maintenir un niveau élevé de connaissances et de qualifications des agents : il est voisin de 4,5% de la masse salariale. 


A noter que l'accord passé en 2001 entre CDF et Snet prend en compte les 3 points suivants :
Maintien d'une identité forte de Snet, avenir et carrière du personnel, développement d'un réel projet industriel.
Dans ce contexte mondial d'exigence environnementale et de totale redistribution du marché électrique, les hommes et les femmes de la Centrale Emile Huchet savent qu'ils sont les premiers acteurs de l'adaptation et de l'innovation.

La sécurité est bien évidemment une priorité, comme dans toute entreprise industrielle. Un programme de formation aux risques spécifiques de la centrale a été mis au point, ainsi qu'un outil multimédia pour la sensibilisation et la formation du personnel. La mobilisation de tous, et notamment de nouveaux arrivants, est animée par des réunions sur le terrain et une analyse poussée des incidents.


Pour toutes les interventions, un plan de prévention avec visite sur le terrain est réalisé avec les entreprises intervenantes pour passer en revue les risques potentiels et les dispositions à prendre.

L'environnement

Les activités de la Centrale Emile Huchet sont liées à la protection de l'environnement et s'exercent comme suite logique et naturelle dans 4 domaines précis:

a) La recherche des meilleures conditions de fonctionnement des installations
Depuis 10 ans, les rejets polluants dans l'air ont été divisés par 2. Sur chaque groupe, des dépoussiéreurs éliminent à plus de 99% les poussières des fumées envoyées dans la cheminée. Le procédé innovant de la tranche 4 du lit fluidisé circulant permet également d'éliminer le soufre par injection de calcaire, et de limiter la production d'oxydes d'azotes compte tenu d'une température de combustion basse.

b) La participation à l'amélioration géophysique et effective de l'environnement
Nos régions portent les traces d'un riche passé industriel ; la Centrale valorise les anciens schlamms entreposés dans des bassins de décantation, permettant aux communes d'opérer une requalification des sites. Elle valorise par ailleurs le gaz de la cokerie voisine ainsi que le grisou issu des chantiers miniers aujourd'hui fermés.

c) La recherche, l'invention et la mise au point de produits nouveaux
Pour les centrales en service, le niveau d'émission de dioxydes de carbone a été fixé à l'origine par le combustible et par le rendement du cycle thermodynamique. Il faut donc créer de nouvelles unités de production par recours à des cycles combinés au gaz. A la Centrale Emile Huchet, il existe un projet remarquable pour la protection globale de l'environnement: les Tranches 7 et 8, cycles combiné gaz, dont les émissions de dioxyde de carbone seront inférieures de 60% à celle d'une centrale moderne au charbon.

d) Un engagement et une transparence totale pour participer à des réseaux indépendants de surveillance des pollutions
Des statistiques ainsi que des contrôles en ligne des rejets aux cheminées sont suivis 24 heures sur 24, de façon automatisée tant en interne dans les salles de commande qu'en externe dans le cadre du réseau de surveillance ESPOL. La Centrale participe de façon importante au financement d'ESPOL qui publie les mesures de la qualité de l'air pour les environs du site industriel de Saint-Avold Nord.

Par ailleurs Snet suit attentivement les travaux de la mission interministérielle sur l'effet de serre, veillant notamment au respect par la France des engagements de Kyoto.
D'où son investissement en 2005 pour la tranche 6 de 600 MW concernant l'installation de systèmes de désulfuration et de dénitrification, pour répondre à une mise aux normes environnementales qui entrent en application à partir du 1er janvier 2008 et lui permet ainsi de prolonger sa durée de vie au delà de 2015.

Historique

Plusieurs dates ont marqué l'évolution de l'exploitation de la centrale Emile Huchet.
Il s'agit de:

Avant 1952 : Occupation du site par de la forêt.

1948-1952 : Début de la construction des 2 premières tranches de la Centrale de Emile Huchet, couramment appelées tranche 1 et tranche 2. 
Durée de la Construction: 4 ans. Propriété des Houillères du Bassin Lorrain.

1952 : Mise en service des tranches multi-chaudières 1 et 2, d'une puissance de 110 MW chacune (Tranches les plus importantes d'Europe à leur époque).

1958/1959 : Mise en service des tranches 3 et 4, d'une puissance de 125 MW chacune.

1972 : Mise en service de la tranche 5 d'une puissance de 343 MW.

1981 : Mise en service de la tranche 6 d'une puissance de 618 MW.

1983 : Arrêt et début de démantèlement des tranches 1 et 2.

1990 : Remplacement de la chaudière par une chaudière LFC et rénovation de la tranche 4.

1995 : La centrale Emile Huchet est apportée en capital par les Houillères du Bassin de Lorraine à la constitution de la SETNE.

2003 : Mise en réserve froide de la tranche 3.

2004 : Décision d'installer le traitement des fumées de la tranche 6 par dénitrification et désulfuration.

2005 : La SETNE est absorbée par la Société Nationale d’Electricité et de Thermique. Début des travaux des équipements de traitement des fumées de la tranche 6 et mise en service des installations de désulfuration et dénitrification de la tranche 6.

2006 : Naissance de la nouvelle bannière commerciale « Endesa France ».

Contacter le site 

CENTRALE EMILE-HUCHET
F-57500 Saint-Avold
Tél. : +33.3.87.83.36.00
Fax : +33.3.87.83.40.60 

CODAP
Zone de l'Europort
BP 60305
F-57500 Saint-Avold
Tél. : +33.3.87.00.18.80
Fax : +33.3.87.00.18.96

codap@snet-electricite.fr
AGENCE COMMERCIALE REGIONALE EST 
Immeuble Le Lafayette
6, rue Lafayette
F-57000 Metz
Tél. : +33.3.87.62.11.85
Fax : +33.3.87.62.11.86
metz@snet-electricite.fr
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Situation Géographique et descriptif

Principale centrale électrique de la région BOURGOGNE, pouvant alimenter plus de la moitié du département de Saône-et-Loire, la tranche 3 de la centrale de LUCY a été démarrée en 1971.

D'une puissance installée de 270 MW, elle a produit en 2006: 898 GWh, La Centrale de LUCY est équipée d'une chaudière à cendres fondues, elle est unique en France par ses dimensions.

Cette chaudière comporte 32 brûleurs à charbon pulvérisé répartis par moitié sur 2 voûtes formant ainsi une flamme en double U. La production de ce charbon est assurée par 3 ensembles identiques de broyage. La chauffe, de type indirect, permet une meilleure maintenance de ces équipements. A pleine charge, 120 tonnes de charbon pulvérisé sont consommées par heure.
La Centrale de LUCY est alimentée en combustible à partir d'un parc de stockage dont la conception permet l'homogénéisation de charbons de différentes qualités et de différentes provenances. 
Elle est spécialisée dans la valorisation des combustibles difficiles.

Conformément à la directive sur les Grandes Installations de Combustion, la tranche 3 de la Centrale de LUCY sera appelée à fonctionner 20.000 h maximum à partir de 2008, et ne pourra fonctionner après 2015.

Environnement, santé et sécurité 

Soucieuse du respect de son environnement, la Centrale de LUCY épure les gaz de combustion dans un dépoussiéreur électrostatique à 4 champs. Une injection de SO3 lui permet d'être au niveau des limites imposées aux installations les plus récentes. Ces gaz sont diffusés par une cheminée de 142 m, ils sont analysés en permanence à la sortie de cette cheminée et en plusieurs points situés dans l'environnement proche de la centrale.

Pour le refroidissement de ses installations, la Centrale de LUCY utilise un réfrigérant atmosphérique, à coque hyperbolique, en béton armé, de 100 m de hauteur, et ainsi évite les rejets d'eau chaude dans la rivière.

Les eaux rejetées sont, quant à elles, préalablement filtrées pour être conformes aux critères environnementaux et contrôlées en continu. 

La quasi-totalité des cendres produites est recyclée soit en produits d'abrasion et de sablage, soit par incorporation directe dans les ciments et les bétons.

La Centrale de LUCY a engagé une action de prévention santé/sécurité qui concerne l'ensemble du personnel.
Basée sur l'écoute des préoccupations de celui-ci en matière de santé et de sécurité liées à la vie professionnelle ; des réponses claires et objectives sont apportées par la Médecine du Travail et la hiérarchie du site.

Historique de la Centrale de LUCY (en bref) 

Plusieurs dates ont marqué l'évolution de l'exploitation de la centrale de Lucy.

1919 : Mise en service de la Centrale de LUCY. Elle comprend un ensemble de 12 chaudières BABCOCK de 7,5 t/h de vapeur alimentant 2 groupes turbo-alternateur de 5 MW.

1920 : Installation de deux groupes complémentaires (l'un de 10 MW, l'autre de 15 MW).

1929 : Mise en service d'un groupe de 16/18MW.

1935 : Un groupe de 16/18 MW est installé en remplacement d'un ancien groupe de 5 MW.

1943 : La construction de LUCY II est décidée. Elle viendra en remplacement de LUCY I et comprend deux groupes de 40 MW.

1971 : La tranche III de la Centrale de LUCY est mise en service. Elle comprend un groupe de 250 MW.

1977 : La Centrale de LUCY II est cédée à la SOCCRAM.

1992 : Les Houillères de Bassin du Centre et du Midi (HBCM) vendent à la SOCCRAM le réseau de chauffage urbain exploité jusqu'alors par la Centrale de LUCY. A partir de cette même année, l'arrêt de l'exploitation en mine profonde impose d'alimenter la Centrale de LUCY III en charbons de découvertes (en mélange avec du coke de pétrole).

1995 : Le Groupe Charbonnages de France crée la Société Nationale d'Electricité et de Thermique pour exploiter les centrales thermiques à travers deux filiales régionales, la SETNE (Nord Est) et la SETCM (Centre Midi). Lors de cette restructuration, les HBCM apportent leurs centrales minières (dont la Centrale de LUCY) à la constitution du capital de la SETCM.

1999 : L'Arrêt du Lavoir de Chavannes impose l'alimentation de la Centrale de Lucy en bruts de découvertes, en mélange avec du coke de pétrole. 

2000 : L'arrêt de toute exploitation minière dans la région de MONTCEAU conduit la Centrale de LUCY à s'approvisionner en charbons d'importation.

2006 : Naissance de la nouvelle bannière commerciale « Endesa France ». 

Contacter le site 

CENTRALE DE LUCY
20 quai de Moulins
BP21
F-71305 Montceau les Mines
Tél. : +33.3.85.69.53.00
Fax : +33.3.85.69.53.01 

AGENCE COMMERCIALE REGIONALE CENTRE
Immeuble Le Gemellyon
57, boulevard Vivier Merle
F-69003 Lyon
Tél. : +33.4.37.56.15.70
Fax : +33.4.37.56.15.71
lyon@snet-electricite.fr
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Situation Géographique et descriptif des Tranches 4 et 5

La centrale de Provence est implantée sur le site de Gardanne Meyreil à proximité de la ville de Marseille dans la région Provence Côte d'Azur.

D'une puissance installée totale de 868 MW, la Centrale a produit en 2006: 2 881 GWh.
La Centrale Thermique de Provence exploite 2 tranches thermiques au charbon avec des outils performants adaptés à la demande du réseau électrique, tout en respectant son environnement, c'est son propre savoir-faire.

La tranche 4, a été mise en service en 1967, et a fait l'objet d'une importante rénovation de sa chaudière en 1995 sous l'égide de SOPROLIF (1,3 milliard de francs d'investissement). Elle est aujourd'hui équipée de la plus grande chaudière à lit fluidisé circulant du monde. 
Depuis plus de 40 ans, la Centrale de Provence produit sur le site de Gardanne-Meyreuil, une part substantielle de l'électricité consommé dans la région Provences-Alpes-Côte d'Azur.
D'une puissance de 268 MW, cette unité est spécialement conçue pour brûler des produits soufrés et faiblement énergétiques dans le plus grand respect de l'environnement.
Un nouveau groupe de production de 400 MW à cycle combiné alimenté au gaz naturel devrait être implanté sur le site pour une mise en service envisagée à l'horizon 2009/2010.

La tranche 5 de 600 MW a été mise en service en 1984. Elle est la plus récente unité de cette puissance construite en France. Particulièrement adaptée au suivi de la demande du réseau, elle a produit de 1984 à 2005: 37,5 milliard de kWh.
Actuellement, l'activité est étroitement liée à la demande d'électricité, gérée sur le territoire national par EDF. La capacité de production est exploitée dans le cadre de contrats avec EDF qui garantissent la qualité des approvisionnements de la région, mais aussi par des clients issus du marché libéralisé, des industriels de la région qui font confiance à Snet.

Les installations (certifiées à la norme ISO 14001): des outils de production modernes pour un environnement protégé.

Etre citoyen, c'est aussi être ouvert aux autres, à l'innovation et à l'action associative. Au sein de sa branche professionnelle et de son bassin d'emploi, la Centrale Thermique de Provence participe à la définition de nouveaux protocoles d'intervention dans le cadre de la prévention des risques industriels. 

Les 868MW de la Centrale Thermique de Provence sont ainsi prêts à répondre 24h/24 à la demande des utilisateurs domestiques et industriels.

Elle est également partenaire de plusieurs associations travaillant notamment dans le contrôle de la pollution atmosphérique (AIRMARAIX: Association pour la surveillance de la qualité de l'air de l'Est des Bouches du Rhône, du Var et du Vaucluse, CYPRES: Centre d'information du public pour la prévention des risques industriels et de la protection de l'environnement).

Cette implication particulière la conduit à participer à des actions menées par l'ADEME: Agence de l'environnement et de la Maîtrise de l'Energie et à organiser avec l'ARENE: Agence Régionale pour l'Environnement, des salons d'information et de sensibilisation.
Acteur de sa région, la Centrale de Provence l'est aussi indirectement au travers de ses contributions fiscales (taxe professionnelle, taxe foncière). Acteur de la promotion régionale, la Centrale l'est enfin par son exemplarité et sa haute technicité.
A chaque étape de la production d'électricité, la Centrale pèse, contrôle, mesure. Dotée d'outils très performants en matière de rejets gazeux et de traitement des eaux, la Centrale Thermique de Provence impulse également des politiques originales de valorisation des cendres de combustion.
La combustion du charbon s'accompagne de la formation de gaz dont l'oxyde de soufre (SO2) et les oxydes d'azote (Nox).

Pour réduire les quantités rejetées, la tranche 5 sera équipée en 2007 d'une nouvelle installation de dénitrification et de désulfuration des fumées. De par son principe même le lit fluidisé circulant de la tranche 4 permet de capter plus de 96% des émissions de SO2. 
Le charbon est constitué de matière combustible qui brûle et de matière inerte qui après son passage dans la chaudière devient cendre. La cendre est captée avec une efficacité supérieure à 99,97% dans les dépoussiéreurs de fumée ou collectées à la base des foyers. Les voies originales et innovantes de valorisation de ces sous-produits dans l'industrie routière et cimentière que développent Société SURCHISTE, permettent de commercialiser plus de 20% de la production annuelle du site. 

Les cendres non vendues, sont stockées dans des terrils spécialement aménagés.Depuis 1987, ce stockage est réalisé sur le terril de Bramefan, situé sur le commune de Fuveau, et propriété de Snet depuis fin 2005. 

Elément important de notre cycle de production d'électricité, l'eau que nous utilisons provient d'un puits situé sur la commune de Rousset, appartenant à la SCP.
Une fois son rôle joué dans les différentes parties des tranches, elle est collectée dans plusieurs bassins de décantation puis neutralisée avant d'être dirigée vers le cours d'eau local, Le Langarié. La qualité de l'eau rejetée fait l'objet d'un contrôle continu.

LA VOCATION de Snet: une entreprise citoyenne de la région
Acteur incontournable de l'activité économique régionale par son activité propre, la Centrale de Provence l'est également par son rôle en matière de sous-traitance aux entreprises locales et de formation.
La Centrale Thermique de Provence est une unité thermique de production d'électricité mais c'est aussi une entreprise impliquée dans la vie de sa région.

Elle l'est d'abord au travers de ses agents qui assurent avec un grand professionnalisme son exploitation au quotidien et qui vivent dans les communes riveraines.
Elle l'est également par les emplois induits par l'intermédiaire de son réseau de fournisseurs et d'intervenants extérieurs qui contribuent en complément des équipes internes, au bon fonctionnement de l'entreprise.
Elle l'est également par l'effort qu'elle consacre à la formation et notamment par l'accueil des jeunes désireux d'effectuer un stage d'apprentissage à la vie professionnelle en entreprise.

Historique de la centrale de PROVENCE (en bref)

Plusieurs dates ont marqué l'évolution de l'exploitation sur le site.
Il s'agit de:

Avant 1953 : Occupation du site par des terres agricoles.

1953-1958 : Début de la construction des tranches 1, 2 et 3 de la Centrale de Provence. Durée de la Construction : 4 ans. Capacité de production : 3 x 55 MW. Exploitation par les Houillères du Bassin de Provence, ultérieurement intégrées dans les Houillères de Bassin du Centre et du Midi (HBCM).

1967 : Mise en service de la tranche 4 d'une puissance de 250 MW.
1981 : Arrêt des tranches 1, 2 et 3. Début des travaux de construction de la tranche 5 d'une puissance de 600 MW.
1984 : Mise en service industriel de la tranche 5.
1991 : Démolition des tranches 1, 2 et 3 et début des travaux de rénovation de la tranche 4.
1995 : Mise en service de la chaudière à Lit Fluidisé Circulant propriété de la société SOPROLIF. Création de la Société Nationale d’Electricité et de Thermique et séparation des activités des HBCM et de la SETCM, ex-filiale à 100% de l’entreprise qui exploitait précédemment la Centrale de Provence.
2000 : Récession de l'activité d'extraction du charbon local, conduisant l'alimentation de la tranche 5 avec du charbon d'importation.
2001 : Mise en place d'une Unité de Production de Produits Composés, UPPC 2, par la société SURSCHISTE. Pour la valorisation des cendres.
2003 : Cessation définitive de l'activité extractive locale, alimentation de la tranche 4 en charbon d'importation et en coke de pétrole pour SOPROLIF.
2005 : Début des travaux des installations de traitement des fumées.

2006 : Naissance de la nouvelle bannière commerciale « Snet ».

Contacter le site 

CENTRALE DE PROVENCE
BP26
F-13590 Meyreuil
Tél. : +33.4.42.65.71.11
Fax : +33.4.42.65.71.34 

AGENCE COMMERCIALE REGIONALE SUD
Immeuble Le Gemellyon
57, boulevard Vivier Merle
F-69003 Lyon
Tél. : +33.4.37.56.15.70
Fax : +33.4.37.56.15.71
lyon@snet-electricite.fr 

Une énergie Propre
• Les projets en cours

Les projets en cours

Site du bassin de LACQ: projet de construction de 2 Cycles Combinés de 860 MW.
> lire le communiqué de presse: 

> lire le dossier de presse: 


Site du HAVRE: Implantation d’une centrale thermique à charbon propre avec captage de CO2
> lire le dossier de presse: 

> les atouts d'une centrale à charbon propre: 

Mise à niveau environnemental des tranches de 600MWe à Snet pour un montant d’investissements de 156 Millions d’euros.

C’est en septembre dernier qu’ont commencé à la Centrale de Provence les travaux de montage du système de désulfuration et dénitrification, qui suivent ceux, déjà démarrés en février 2005 à la Centrale Emile Huchet.

Faisant suite à la Directive Européenne relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (G.I.C.), et à sa transcription en droit français, Snet filiale française d’ENDESA EUROPA a décidé de pérenniser au-delà de 2015 ses deux tranches charbon de 600MWe, implantées à la Centrale Emile Huchet (en Lorraine) et à la Centrale de Provence (en Provence Alpes Côte-d’Azur), ce qui impose une mise à niveau environnementale.

La mise à niveau environnementale des unités de 600MWe signifie une diminution importante des émissions d’oxyde d’azote (NOx) et d’oxyde de soufre (SOx).


Dans cette optique, les techniques retenues par de Snet sont:
- La réduction catalytique sélective (SCR) des oxydes d’azote (NOx) utilisant l’ammoniaque comme agent réducteur. Cette technologie performante permettra une diminution de la concentration en oxyde d’azote de 60%.
- Le Lavage humide des fumées (WGD) à base de calcaire. Ce système permettra une diminution de la concentration en oxyde de soufre (SOx) de 75%, et produira un gypse de qualité commerciale.
Ces techniques constituent à ce jour les meilleures technologies disponibles (BAT) en terme de dénitrification et désulfuration. Les nouveaux équipements devront, en plus de leur excellent niveau de performance, être capables de traiter la totalité du débit des fumées, c’est-à-dire plus de “4 millions de M3 par heure”. La réalisation des nouveaux ateliers de dénitrification et de désulfuration fait l’objet de la part de Snet d’un contrat “clé en main” avec le Groupe Alstom passé en mars 2004.

La mise en place des ateliers de dénitrification et de désulfuration s’accompagne d’opérations de mises à niveau sur l’ensemble des circuits de fumées existant. Ces opérations permettront d’adapter les circuits aux nouvelles caractéristiques des fumées résultant de leur passage dans les catalyseurs et dans le laveur.
L’ensemble de ces opérations représente un volume de travail important, 300 personnes sont attendues sur chaque site en période de pointe pendant le montage. Des mesures et des dispositions particulières ont été prises pour permettre aux chantiers de construction de se dérouler sans perturber l’exploitation des tranches. 

De même, pour les opérations finales de raccordement des nouveaux équipements à ceux existants, le planning général de ce projet a été réalisé afin de s’inscrire dans les périodes d’arrêt programmées pendant les révisions générales prévues à l'été 2006 (pour la Centrale Emile Huchet) et au printemps 2007 (pour la Centrale de Provence). De façon à respecter ce calendrier, les opérations de génie civil et de montage ont déjà démarré, en février 2005, à la Centrale Emile Huchet et ont débuté en septembre 2005, à la Centrale de Provence.

Les deux unités de 600MWe seront donc aptes à respecter dès le 1er janvier 2008 les nouveaux seuils d’émissions de polluants atmosphériques, exigés par la Directive Européenne des grandes installations de combustion.
Le budget global (pour les deux tranches) de cette opération est de 156 millions d’euros dont 85% de ce budget correspond aux nouveaux ateliers de dénitrification et désulfuration et 15% sera consacré aux opérations d’adaptation des installations existantes.
Les tranches de 600MWe qui disposaient déjà d’une grande capacité de réaction aux demandes de toutes natures du réseau électrique, disposeront dès 2008 de systèmes de traitement de fumées performants qui leur permettront de continuer à fonctionner efficacement et proprement bien au-delà de 2015. 
Ces investissements importants soulignent la volonté de pérennisation des installations et la confiance dans l’avenir en France. Ils permettront à Snet de maintenir sa place importante au sein du parc d’électricité thermique français.

• Le plan industriel

Le plan industriel

Nouvelles capacités de production: le plan industriel
Durant l'année 2005, et fin d'année 2006, Snet a présenté son Plan Industriel pour la future construction de 5 Cycles Combinés Gaz de 430 MW chacun et d'un parc éolien, totalisant une nouvelle puissance supplémentaire de 2.000 MW ainsi que 200 MW d'éolien.
Cette nouvelle capacité permettra de diversifier le combustible du parc de production de Snet.

L'implantation de 5 Cycles Combinés Gaz, au regard de la capacité d’évacuation du réseau électrique, des installations d'acheminement du gaz naturel et des espaces disponibles, est prévue sur nos sites existants :

· 860 MW sur le site d'émile Huchet,

· 430 MW sur le site d'Hornaing, 

· 430 MW sur le site de Gardanne, 

· 430 MW sur le site de Lucy. 

En même temps, ont été lancées les démarches administratives nécessaires pour l'obtention des autorisations. Dans ce cadre, le 23 septembre 2005 ont été obtenues du Ministère de l'Industrie les autorisations pour l'exploitation (IPE) des Cycles Combinés Gaz, ce qui représente une première étape dans ce processus.

Présentation de Snet et du Plan Industriel
Les permis de construire ont été obtenus le 18/07/06 pour Emile Huchet et le 21/12/06 pour Hornaing.

Téléchargez le document 
(pdf - 2,30 Mo) 

Les projets EOLIENS 
Objectifs nationaux

Les développements futurs : les projets éoliens en France
Snet a lancé en 2005 le projet de développement de parcs éoliens d’une puissance de 200 MW. Les premiers parcs étudiés se situent dans l’Aisne, le Morbihan et en Charente Maritime.
En 2005, Snet a obtenu le permis de construire pour le parc de Lehaucourt (10 MW) et en 2006 les permis pour les parcs d'Ambon et de Muzillac ont suivi. La mise en service du premier parc a eu lieu en mars 2007. Le développement de l’énergie éolienne est un des projets importants du Plan de développement de Snet.

Suite à la directive 2001-77CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables sur le marché intérieur de l’électricité, la France s’est fixée pour objectif de couvrir 21% de sa consommation d’électricité par les énergies renouvelables.
En France, la filière éolienne, après la filière hydraulique, est la principale source d’énergie susceptible de répondre à ces objectifs. L’objectif affiché par l’Etat Français en terme de puissance éolienne installée se situe dans une fourchette de 6 000 à 10 000MW.

Les objectifs de Snet
Snet a annoncé dans son plan industriel présenté à la presse le 16 Février 2005, le développement de 200MW d’installations d’énergies renouvelables.
Pour assurer ce développement, Snet s’appuie sur les compétences d’Endesa Cogeneración y Renovables (ECYR) qui a une place importance dans ce secteur en Espagne (20% de part de marché). Rappelons qu’à fin 2004, Snet disposait d’une puissance installée de 1 124 MW en énergie éolienne.

Les projets en cours
Dès 2002, Snet a dégagé des moyens pour développer la filière éolienne et a conclu des accords avec des développeurs de projets. Le premier permis de construire a été obtenu en 2005 pour un parc éolien de 10 MW composé de 4 aérogénérateurs NORDEX de puissance unitaire de 2,5 MW avec rotor de 90m de diamètre et un mât de 80m de hauteur.

Ce parc, se situe dans l’Aisne à Lehaucourt et a été mis en service début 2007. D'autres parcs sont en cours de réalisation et à fin 2007 Snet totalise déjà plus de 100 MW de parcs eoliens.

Le parc éolien de Lehaucourt (10 MW) 
Situé dans l’Aisne à Lehaucourt.
Développeur : Espace Eolien Développement (E.E.D.)
Ce parc est constitué de 4 éoliennes d’une hauteur de 125 m. Le permis a été accordé le 23 février 2005.
Un contrat Clé en Mains a été signé avec Nordex pour la fourniture, l'installation et la mise en service de 4 aérogénérateurs N90 (2,5MW) et mât de 80 m. Le parc éolien de Lehaucourt a été mis en service en mars 2007.
> Téléchargez le dossier de presse de Lehaucourt: 

> visiter le site de l'Espace Eolien Développement de Lehaucourt.

Le parc éolien d'AMBON (10,02 MW)
Situé dans le Morbihan à 90 km de Nantes.
Développeur : Valorem
Ce parc sera constitué de 6 éoliennes d'une hauteur maximale de 121 m. Le permis a été accordé le 17 juillet 2006.
Un contrat Clé en Mains a été signé avec Ecotecnia pour la fourniture, l'installation et la mise en service de 6 aérogénérateurs ECO 80 (1,67 MW) et mât de 80 m. La réception du parc est prévue fin mars 2008.

Le parc de Muzillac (10,02 MW)
Situé dans le Morbihan à 90 km de Nantes et à quelques kms d'AMBON.
Développeur : Valorem
Ce parc sera constitué de 6 éoliennes d'une hauteur maximale de 111 m. Le permis a été accordé le 23 novembre 2006. Un contrat pour la fourniture le montage et la mise en service de 6 aérogénérateurs ECO 80 (1,67 MW) et mât de 70 m a été signé avec Ecotecnia. Les travaux d’intrastructure ont été confiés à CEGELEC. La mise en service du parc est prévu en octobre 2008
Le parc éolien "Les Vents de Cernon" (10 MW)
Situé dans la Marne en Champagne Ardennes.
Développeur : Nass et Wind Technologie
Ce parc sera constitué de 4 éoliennes d'une hauteur maximale de 125 m. Le permis a été accordé le 2 août 2006.
Un contrat Clé en Mains a été signé avec Nordex pour la fourniture, l'installation et la mise en service de 4 aérogénérateurs N90 (2,5MW) et un mât de 80 m. La livraison des machines sur site est prévue début avril 2008 et la mise en service est programmée pour mai 2008.

Le parc éolien "Centrale Eolienne de Cernon" (7,5 MW)
Snet a une participation dans ce projet appartenant à la SCS Centrale Eolienne de Cernon.
Parc situé dans la Marne en Champagne Ardennes.
Développeur : Nass et Wind Technologie.
Ce parc sera constitué de 3 éoliennes d'une hauteur maximale de 125 m. Le permis a été accordé le 2 août 2006. Un contrat Clé en Mains a été signé avec Nordex pour la fourniture, l'installation et la mise en service de 3 aérogénérateurs N90 (2,5MW) et mât de 80 m. La livraison des machines sur site est prévu en avril 2008 et la mise en service est programmée pour juin 2008.

Fonctionnement d'une éolienne 

L'énergie éolienne: une éolienne est composée de 3 parties: le mât, le rotor composé du moyeu et des pâles et la nacelle qui abrite les équipements qui produisent l’électricité. La rotation du rotor (10 à 20 tr/mn) entraîne avec l’aide ou non d’un multiplicateur, une génératrice électrique.

Un anémomètre et une girouette placés sur la nacelle déterminent l’orientation de l’aérogénérateur et la position des pâles pour un fonctionnement optimal de l’éolienne. 


La girouette va permettre d’orienter l’éolienne face au vent. Les éoliennes commencent à produire lorsque la vitesse du vent est de l'ordre de 10 à 15 km/h. Les éoliennes atteignent leur puissance nominale par un vent d'environ 45 à 50 km/h. Pour des raisons de sécurité, à partir de 90 km/h, les pâles se mettent automatiquement en drapeau et l’éolienne cesse de produire.

La production électrique: 3 facteurs déterminent le rapport entre l’énergie du vent et l’énergie mécanique récupérée par le rotor: la densité de l’air, la surface balayée par le rotor et la vitesse du vent.
La quantité d’énergie susceptible d’être convertie en électricité dépend toutefois avant tout de la vitesse du vent. L’énergie récupérable par une éolienne est proportionnelle au cube de la vitesse du vent.
La capacité d’une éolienne à produire de l’énergie est appelée sa «puissance nominale» et elle s’exprime en kilowatts (kW) ou en MW (mégawatts).

Visitez le site de l'association Danish Wind Industry - WindPower
Les projets Cycle combiné Gaz
Les projets Cycle Combiné Gaz

Un Cycle Combiné Gaz est une association de 2 cycles thermodynamiques, où l'énergie thermique sortant du premier cycle est utilisée par le second cycle. Le plus souvent, il s'agit d'un cycle de turbine à combustion alimentée au gaz naturel et d'un cycle de turbine à vapeur. L'association de 2 cycles permet de tirer plus de travail à partir de la chaleur produite par la combustion.

Le schéma général d'un CCG est le suivant: 

Tout d'abord, au niveau du cycle de la turbine à gaz : cette turbine utilise un écoulement gazeux pour produire de l'énergie mécanique à partir d'énergie calorifique. L'air ambiant est turbo-comprimé et injecté avec le gaz naturel dans une chambre de combustion où la température atteint de 1 250 °C à 1 325 °C.

Les fumées chaudes passent par des tuyères de la chambre de combustion vers les roues à ailettes des étages de détente. La force des produits de combustion ainsi exercée sur ces ailettes est transmise en rotation à l'arbre de la machine. 
Cette énergie mécanique est transmise à l'alternateur qui produit l'électricité ainsi qu'au turbo-compresseur d'air.

La puissance de la turbine à combustion est de 275 MWe.
Ensuite, les fumées de combustion qui à l'échappement de la turbine à combustion sont à 650°C environ, passent à travers une chaudière de récupération à 3 niveaux de pression de vapeur afin de récupérer le maximum de chaleur des fumées. 

A titre indicatif, les caractéristiques des 3 niveaux de pression de vapeur de la chaudière de récupération sont données ci-après :

·  Vapeur HP: P = 124 barg, T = 558 °C 

·  Vapeur MP: P = 30 barg, T = 557 °C 

·  Vapeur BP: P = 4 barg, T = 235 °C. 

La vapeur ainsi produite est détendue dans une turbine à vapeur couplée avec la turbine à gaz (disposition « single shaft »). La puissance de la turbine à vapeur est de 141 MWe (conditions ISO).

Après son dernier passage dans la turbine à vapeur, la vapeur est condensée par un condenseur. La pression du condenseur (P = 0,043 bar environ) et la température de saturation correspondante influence directement le rendement du cycle. Cette pression est liée à la température d'eau de refroidissement à l'entrée du condenseur. Cette eau de refroidissement qui circule en continu est elle-même refroidie par une batterie de tours aéroréfrigérantes à circulation forcée dont le principe est le suivant: des buses arrosent avec l'eau à refroidir le garnissage des tours de refroidissement. De l'air est envoyé à contre-courant à travers ces garnissages et forcé par des ventilateurs. Ceci provoque l'évaporation d'une partie de l'eau et le refroidissement de l'eau restante.

La température à l'entrée du condenseur de l'eau de refroidissement dépend donc des caractéristiques de l'air ambiant et notamment de la température du point de rosée. Il est à noter que cette évaporation a pour conséquence d'augmenter la salinité de l'eau de circulation, d'où la nécessité d'une purge d'eau usée et d'un appoint d'eau fraîche à la tour réfrigérante.

Enfin, les fumées sortant de la chaudière de récupération à une température d'environ 85°C sont évacuées à l'atmosphère par une cheminée de dispersion dont les dimensions à préciser sont de 55 m de hauteur et 6 à 8 m de diamètre. 
Le tableau ci-dessous récapitule les paramètres pour un Cycle Combiné Gaz de 430 MWe en fonctionnant à une température de 15 degrés et 60% d'humidité relative :





NOS ENGAGEMENTS

Politiques environnement et sécurité
• Actions en faveur de l’environnement

En 2005, Snet a mis en oeuvre un projet industriel ambitieux avec des engagements forts en matière de SECURITE et de DEVELOPPEMENT DURABLE, et a adhéré au Pacte Mondial des Nations Unis en s'engageant à intégrer les 10 principes fondamentaux. 

Snet s’est engagé publiquement depuis fin décembre 2005 à respecter les droits fondamentaux de l’Homme et du travail, à protéger l’environnement et à lutter contre la corruption sous toutes ses formes.
Le Pacte Mondial des Nations Unies également appelé « Global Compact », correspond à une initiative à l’échelle internationale promue par l’Organisation des Nations Unis (ONU) qui vise à obtenir l’engagement des entreprises, des organisations internationales du travail, des organisations non gouvernementales et d'autres instances, en vue d'adopter, de soutenir et de promulguer de nouveaux principes fondamentaux universels dans le domaine des droits de l'Homme, des normes de travail et de l'environnement.

L’idée du Pacte Mondial fut évoquée par le Secrétaire Général de l'ONU, Kofi Annan lors du forum économique mondial de Davos qui s'est tenu en janvier 1990 et qui fut mis en place de manière officielle au siège de l’Organisation des Nations Unis en juin 2000. « Le Pacte Mondial a pour objectif de promouvoir, grâce au pouvoir de l'action collective, la responsabilité civique des entreprises afin que le monde des affaires puisse participer à la recherche de solutions pour résoudre les problèmes posés par la mondialisation. En partenariat avec d'autres acteurs sociaux, le secteur privé peut ainsi contribuer à mettre en place une économie mondiale plus viable » Kofi Annan “Forum économique de Davos, janvier 1999”.

Depuis 2002, Snet a entrepris de mettre en place un Système de Management Environnemental.

Le 30 juillet 2004, elle a obtenu la certification ISO 14001 sur la Centrale de Provence. En 2005, elle a obtenu la confirmation de cette certification suite à un audit de suivi qui c'est déroulé avec succès en juillet et septembre 2005.
Cette démarche de certification qui doit s'étendre aux autres sites de production, vise à améliorer, de façon continue les performances environnementales des activités de Snet.

Les cendres volantes produites par les Centrales de Snet ont reçu le plus haut niveau de certification Européen: la norme EN-450-1 fin 2006.

Rapport sur le développement durable
Télécharger le document:
(pdf, taille : 3 Mo) 

• Lutte contre l’effet de serre
Mobilisée sur la maîtrise de ses émissions de Gaz à Effet de Serre (GES), Snet a créé, en 2002, avec d'autres industriels français, l'Association des Entreprises pour la Réduction de l'Effet de Serre (AERES).

Périmètre de Snet concerné par l'engagement volontaire pour la lutte contre l'effet de serre
L'engagement de Snet porte exclusivement sur son activité de production d’électricité thermique. Les sites de production concernés par le présent engagement sont ceux qui existaient en 1990 (année de référence) sur le territoire français.
La rénovation en 1995 de la Tranche Provence 4 avec le remplacement de la chaudière à charbon pulvérisé par un LFC (Lit Fluidisé Circulant) a donné lieu à la création de la société SOPROLIF, détenue à 55% par EDF. En conséquence, cette installation de production est incluse dans le périmètre d’engagement d’EDF et non dans celui de Snet.
Installations en service et sous contrôle de Snet en 2006 :
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Gaz à effet de serre concerné par l'engagement


L'engagement de Snet prend en compte :

Les émissions de dioxyde de carbone (CO2), en distinguant :

· le "CO2 énergétique" provenant de la combustion des combustibles fossiles. 

· le "CO2 process" provenant de la consommation de calcaire pour la réduction des émissions atmosphériques de dioxyde de soufre (SO2). 

Les émissions de protoxyde d'azote "N2O combustion" formé au cours du processus de combustion. 
L'engagement ne prend pas en compte le CH4 et le SF6, deux gaz qui dans les activités de Snet sont émis en quantités négligeables par rapport au CO2 et au N2O. L'engagement prend en considération toutes les émissions directes de GES provenant des installations de combustion fixes de production d'électricité au charbon ainsi que leurs équipements de combustion annexes (sécheurs à charbon, chaudières auxiliaires).

Engagement 
L'engagement de Snet est exprimé en émission spécifique (g éq CO2/kWh) rapportée à l'énergie nette livrée au réseau.





Principaux leviers de réduction des émissions de gaz à effet de serre mis en oeuvre pendant la période d'engagement
Les actions menées par Snet entre 2003 et 2007 et conduisant à la stabilisation des émissions spécifiques de GES porteront essentiellement sur l'optimisation de la gestion et de la maintenance. 

Emissions de GES du secteur de l'entreprise : 



Rappel: les émissions totales de GES de la France étaient de 561 000 kt éq CO2 en 2001.

Codes de déontologie 
Code de déontologie de Snet
Consultez notre code de déontologie
INFORMATIONS FINANCIERES

Rapport annuel 2007
A venir

Rapport annuel 2006
Téléchargez le rapport annuel 2006

En version Anglaise:
Rapport "Operations review" (3,7 Mo) : 

Rapport "legal documentation" (4 Mo) : 

Rapport "Corporate Governance Report" (2 Mo) : 

n version Espagnole:
Rapport "rapport d'activité" (5 Mo) : 

Rapport "documentation légale" (3 Mo) : 

Rapport "Informe de Gobierno corporativo" (1,5 Mo) : 

Rapport annuel sur le développement durable 
Téléchargez les rapports sur le développement durable

· Rapport sur le développement durable 2006
Télécharger le document:
(pdf, taille : 3 Mo) 

· Rapport sur le développement durable 2005
Télécharger le document:
(pdf, taille : 1,6 Mo) 

Assemblée générale d’E.ON
A venir

NOS OFFRES COMMERCIALES

Comptez sur toute notre énergie

• Compter sur toute notre énergie
Fournisseur d’électricité depuis 2000, Snet dispose d’offres et services étudiés pour votre profil de consommation.

La flexibilité, la réactivité et l’adaptabilité de l’offre commerciale
de Snet fait que de nombreux industriels, dont de grands groupes de renom, ont confiance en nous. 

Ce sont plus de 4,5 TWh qui ont été livrés en 2006 à plus de 153 clients, soit 349 sites, dans de nombreux secteurs d’activité basés dans toute la France tels que:

• L’industrie automobile
• L’industrie agro-alimentaire
• Les transports
• L’industrie haute-technologie
• etc
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Cartographie clients
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• Notre ambition : aller de l’avant
Février 2007:
1er et unique fournisseur d'électricité à proposer un contrat d'échange demi-horaire sur le marché français de l'électricité.

Octobre 2006:
Gestion et commercialisation du plus long Contrat Long Terme (2007-2012).

Mai 2005:
Gestion et commercialisation du 1er Contrat Long Terme

Janvier 2004:
Membre du système RECS (Renewable Energy Certificate System).
Snet est habilitée à vendre de l’énergie verte.

Mai 2003:
Acteur majeur sur le marché de l’ajustement et sur Powernext Bourse de l’Electricité).

Janvier 2003:
1er fournisseur d’une régie.

Décembre 2000:
1er fournisseur autorisé à acheter pour revendre.

Novembre 2000:
1er concurrent sur le marché à conclure un contrat de Responsable d’Equilibre avec le RTE.

Janvier 2000:
Assure la fourniture complète du premier client éligible ayant quitté l’opérateur historique.

Pour recevoir une offre, cliquez ici
Nos offres et services
• Nos offres
Principalement adaptées pour tous les types de consommation et aux sites à compteur télé-relevable, nous proposons diverses modalités contractuelles et tarifaires:
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AMPLITUDE+
	
Un tarif unique toute l’année.
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PREFERENCE+
	
Tarification horo-saisonnalisée sans prime fixe.  
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SUR MESURE 
Pour un besoin particulier, une demande atypique.
	> VARIATION+: la réponse à vos attentes si votre consommation est à la fois forte, régulière et programmable (tunnel).

> DYNAMIK+: souplesse et réactivité selon vos besoins de consommation à court terme (tunnel reprogrammable).
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	BLOCS
Produits "standards": base ou pointe : journalier,
hebdomadaire, mensuelle, etc.
	 
> Produits "sur mesure": profils, heures individuelles, etc. 
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INDEXATION
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OPTION OXYGEN+
(Offre énergie verte) 
	
Certificats Vert en conformité avec le RECS(Renewable Energy Certificate System) dont Snet est membre depuis janvier 2004.
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QUOTAS CO2
	
Possibilité d'acheter/revendre des quotas CO2.


Pour recevoir une offre, cliquez ici
 

• Nos services

La Direction Commerciale et Gestion de l’Energie de Snet se dote de nombreuses compétences pour vous proposer de véritables outils de gestion et vous accompagner dans l’optimisation de votre consommation tout au long de votre contrat, avec: 

• 4 agences commerciales à votre écoute:
Paris, 

HYPERLINK "http://www.dolfi.fr/ENDESA2008/htdocs/10_contact/contact.html" \t "_parent"Lille, 

HYPERLINK "http://www.dolfi.fr/ENDESA2008/htdocs/10_contact/contact.html" \t "_parent"Metz et 

HYPERLINK "http://www.dolfi.fr/ENDESA2008/htdocs/10_contact/contact.html" \t "_parent"Lyon 

• L’Administration des Ventes:
Gestion interne de la facturation. 
Suivi des tableaux de bords de consommation.

• La Gestion du portefeuille:
Vous guider et vous conseiller dans vos décisions d’achat

• La Salle des Marchés:
Membre de Powernext, Bourse française de l’électricité, Snet dispose de sa propre salle de marché. Cela lui permet d’acheter et de vendre de l’énergie et CO2 au gré des cours du marché et des besoins de ses clients, et de garantir à tout moment le meilleur sourcing.

• Le Centre d’Optimisation, de Dispatching et d’Ajustement de la Production:
En contact quotidien avec le gestionnaire du Réseau de Transport de l’Electricité (RTE), le Codap procède aux ajustements d’énergie nécessaires en adaptant la production des centrales en fonction de la demande des clients. 

Mais aussi… :
• Accès gratuit sur notre site internet à votre Tableau de bord de consommation
• Envoi de tableaux de bords mensuels, trimestriels ou annuels
• Option contrôle de gestion
• Pré-diagnostic énergétique
• Prise en charge de la facturation de transport
• Accompagnement dans l’optimisation TaRTAM
• Suivi facturation
• Etc.

Pour recevoir une offre, cliquez ici
Liens utiles

· www.cre.fr
· www.rte-France.com
· www.industrie.gouv.fr/energie/sommaire.htm
· www.minefi.gouv.fr
· www.europa.eu.int/comm/energy
· www.platts.com
· www.powernext.fr 

Recevoir une offre

	
	Haut du formulaire

Société *
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Activité
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Code NAF
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Nom *
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Fonction
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Adresse
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Code Postal *
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Ville
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Téléphone *
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Fax
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E-Mail *
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Consommation annuelle totale *
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< 7GWh


Nombre de sites éligibles
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Je souhaite :

[image: image58.wmf]

être contacté par un/une commercial(e)
[image: image59.wmf]recevoir une offre de Snet

Envoyer le formulaire 




PRESSE

Vérifier les communiqués restant sur le site

NOUS CONTACTER

Siège Social
Bâtiment Ariane
2 rue Jacques Daguerre
92565 Rueil Malmaison 
Tél. : +33.1.47.52.39.98
Fax : +33.1.47.52.39.99 

DIRECTION DE LA COMMUNICATION
Bâtiment Ariane
2 rue Jacques Daguerre
92565 Rueil Malmaison
Tél. : +33.1.47.52.39.98
Fax : +33.1.47.52.39.99 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Bâtiment Ariane
2 rue Jacques Daguerre
92565 Rueil Malmaison 
Tél. : +33.1.47.52.39.98 

>Pour vos propositions de demandes d'emplois, merci d'envoyer votre candidature à l'adresse suivante:
recrutement@snet-electricite.fr 

>Pour vos propositions de demandes de stages, merci d'envoyer votre candidature à l'adresse suivante:
stages@snet-electricite.fr 

DIRECTION DES ACHATS
Tél. : +33.1.47.52.39.98
ha@snet-electricite.fr 

DIRECTION COMMERCIALE
& GESTION DE L'ENERGIE
Bâtiment Ariane
2, rue Jacques Daguerre
92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : +33.1.47.52.39.66
Fax. : +33.1.47.52.39.29
sales@snet-electricite.fr
	AGENCE DE PARIS
2, rue Jacques Daguerre
92565 Rueil-Malmaison Cedex 
tél. : 01 47 52 39 66
fax : 01 47 52 39 29
paris@snet-electricite.fr
AGENCE DE METZ
Immeuble La Lafayette
6, rue Lafayette
57000 Metz
tél. : 03 87 62 11 85
fax : 03 87 62 11 86
metz@esnet-electricite.fr
AGENCE DE LILLE
Parc Club des Prés
8, rue Papin
59650 Villeneuve d’Ascq
tél. : 03 28 76 17 50 
fax : 03 20 47 36 18
lille@snet-electricite.fr
AGENCE DE LYON
Immeuble Front de Parc
109, boulevard Stalingrad
69100 Villeurbane
tél. : 04 37 56 15 70
fax : 04 37 56 15 71
lyon@snet-electricite.fr
	CERCHAR
Rue Aimé Dubost / BP19
62670 Mazingarbe 
tél. : 03 21 72 70 20
fax : 03 21 72 70 33
cerchar@snet-electricite.fr
SURSCHISTE
Rue Aimé Dubost 
B.P 21
62670 Mazingarbe
tél. : 03 21 45 73 73 
fax : 03 21 45 73 70 
siege@surschiste.com
CODAP
Zone de l'Europort
BP 60305
57500 Saint-Avold
Tél. : 03 87 00 18 80
Fax : 03 87 00 18 96
codap@snet-electricite.fr 


RESSOURCES HUMAINES

• Introduction

Introduction
Depuis sa création, Snet veille à offrir à ses collaborateurs un cadre de travail sûr et stimulant, avec le souci de pérenniser des pratiques sociales ayant fait leurs preuves. 
L'intégration récente de Snet au sein d'Endesa représente une opportunité supplémentaire de bénéficier de l'expérience et des savoir-faire d'un groupe international. 
Le périmètre de notre reporting social intègre toutes les entités françaises de Snet, à l'exclusion des activités turques et polonaises, directement gérées par les pays. 

Garantir la santé et la sécurité de nos équipes
Améliorer la sécurité de nos salariés comme celle de nos prestataires sur site demeure une priorité quotidienne. La progression régulière de notre performance (voir graphiques 2, 3 et 4) ne saurait nous faire oublier les efforts encore nécessaires. C'est pourquoi le Plan Stratégique Sécurité 2005-2009 Snet, approuvé le 21 juillet 2005 par le Conseil d'Administration, prévoit la mise en oeuvre d'un plan d'action et d'un système de management de la sécurité. Ce plan est articulé autour de 3 objectifs: l'amélioration des méthodes de travail, le renforcement de la cohérence et l'identité, et l'intégration de la réglementation, comme source de progrès. En se dotant notamment d'un Système de Management de la Santé et de la Sécurité, en impliquant tous ses acteurs, Snet s'engage ainsi sur la voie de l'excellence dans ce domaine.

Deux structures-clefs verront le jour en 2006 pour renforcer la cohésion entre les sites et l'harmonisation des pratiques: un Service Central de Prévention et un Comité National d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CNHSCT). La sensibilisation et la formation du personnel, comme celle des intervenants extérieurs, sera également au coeur de notre action en 2006, notamment grâce à l'inauguration de « Journées de la Prévention ».

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Bâtiment Ariane
2 rue Jacques Daguerre
92565 Rueil Malmaison 
Tél. : +33.1.47.52.39.98

• Consulter nos offres d’emplois et de stages

Consulter nos offres d'emplois et de stages 

Offres de stages:

aucune annonce pour le moment

Offres d'emplois:

Annonce du 02/04/08: Recherche un(e) Ingénieur Etudes et Développement.
consulter la fiche de poste
envoyer votre candidature
MENTIONS LEGALES

www.snet-electricite.fr 


Bienvenue sur le site internet de Snet, Société Nationale d'Électricité et de Thermique
Siège Social
Bâtiment Ariane
2 rue Jacques Daguerre
92565 Rueil Malmaison 
Tél. : +33.1.47.52.39.98
Fax : +33.1.47.52.39.99
La configuration minimum requise pour une navigation optimale est la suivante :
Écran : Résolution 800 x 600 pixels
Navigateurs : Internet Explorer 5.1, Opera 6.0, Netscape 4.75, Mozilla 1.4, Camino 0.7, Safari 1.0 

Pour contacter le Webmaster: webmaster@snet-electricite.fr
La gestion éditoriale 

La gestion éditoriale du site www.snet-electricite.fr est assurée par la Direction de la Communication de Snet.

Le graphisme, les développements et les mises à jour 

La création graphique et ergonomique ainsi que les développements techniques sont assurés par l'agence DOLFI. 

Les droits de reproduction 

Tous les contenus présents sur le site de la Société Nationale d'Électricité et de Thermique sont couverts par le droit d'auteur. Toute reprise est dès lors conditionnée à l'accord de l'auteur ou par défaut à l'accord de la Société Nationale d'Électricité et de Thermique (art. L122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle).
Toute page du site reproduite doit donner l'indication de la source sous la forme "article paru sur le site internet de l’entreprise. Les informations utilisées ne doivent l'être qu'à des fins personnelles, associatives ou professionnelles, toute diffusion ou utilisation à des fins commerciales ou publicitaires sont interdites."

Les crédits photographiques 

Les photos présentes sur le site ne peuvent être reproduites sans la mention du copyright « © Société Nationale d'Électricité et de Thermique» et du nom de son auteur. En tout état de cause l'utilisation d'une photographie du site ne peut se faire qu'après accord de la photothèque.

La protection des données personnelles 

Le site est déclaré à la CNIL et à ce titre le site internet de la Société Nationale d'Électricité et de Thermique s'engage à respecter la règlementation en vigueur. Les mentions nominatives présentes sur le site concernent les professionnels de l’entreprise cités dans le cadre de leur pratique professionnelle.
Aucune information relative à l'internaute visitant le site n'est enregistrée (cookies). Les données que peuvent saisir les internautes dans les pages du site internet peuvent faire l'objet d'un droit d'accès, de rectification et de suppression sur simple demande.

L'utilisateur est notamment informé que, conformément à l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978, les informations personnelles communiquées par l'utilisateur du fait des formulaires présents sur le site sont destinées à la Société Nationale d'Électricité et de Thermique.
L'utilisateur dispose de la faculté de s'opposer à cette cession en écrivant à l'adresse mentionnée ci-dessus.

PLAN DU SITE

A refaire
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