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	Produits EDF
	
	CODAP



GENERALITES

6 produits

	
	EDF
	SNET
	SNET envoie avant

	P&S matin
	PSM
	DSSM
	10h00

	Service Aux. Supplémentaires
	NSS
	DESS
	13h30

	P&S après-midi
	PSA
	DSSA
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13h30

	Secours 250
	PSA
	DSSA
	[image: image4.emf]13h30

	Secours 600
	PSA
	DSSA
	[image: image5.bmp]13h30

	Infra 250
	I250
	
	[image: image6.emf]Programme sous forme de blocs d'énergie 1/2 horaire
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· P&S matin, P&S après-midi, Secours 250, Secours 600 et Infra 250 sont des produits qui sont de la forme :

	Horaires
	Puissance active
	Réserve primaire
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Réserve secondaire

	0h30
	Valeur
	Valeur
	Valeur

	1h00
	Valeur
	Valeur
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Valeur

	…

…

…

…
	Valeur
	Valeur
	Valeur

	23h30
	Valeur
	Valeur
	Valeur

	24h00
	Valeur
	Valeur
	Valeur


· Le produit comporte 48 valeurs ½ horaires avec un maximum et un minimum de puissance

· Chaque produit (sauf les Services Aux. Supplémentaires) est soumis à 3 périodes (Hiver, ETE1 et ETE2). Les dates de chaque période sont revus annuellement.

· Pour le produit Service Aux. Supplémentaires, la forme est identique à l’exception de la puissance active qui sera toujours sous la forme #.

Les règles qui régissent ce produit sont :

· Impossibilité de proposer ce produit à partir du moment où il y a une défaillance déclarée au produit de matin

· Si possibilité de proposer des Services Aux. Supplémentaires, EDF est obligé de prendre la proposition à partir du moment où la puissance active du P&S matin est non-nulle. 

· Si possibilité de proposer des Services Aux. Supplémentaires, EDF n’est pas obligé de prendre la proposition à partir du moment où la puissance active du P&S matin est nulle. Dans le cas d’acception, EDF doit prendre toute la proposition.

· Les Services Aux. Supplémentaires qui sont pris par EDF incrémente le pot des Services Aux.

· Le Secours 250  est disponible à condition qu’aucune puissance active ½ horaire du P&S matin ne soit dans l’intervalle 2  ( et uniquement en ETE 1 et 2 ).
· Le Secours 600 est disponible à condition que la puissance active du P&S matin = 0 MW                   ( et uniquement en Hiver ).
· L’ Infra 250  est  disponible à condition qu’aucune puissance active ½ horaire du P&S matin ne soit dans l’intervalle 2  ( et uniquement en ETE 1 et 2 ). et si les produits Secours 250 et Secours 600 ne sont pas activés. 

·  Délai de mise en œuvre ( DMO)                                                                                                                                                                       

· 12 heures de mise en œuvre si aucun produits d’une puissance de 250 MW  ( Secours 250, P&S après-midi et Infra250) n’a été appelés depuis 2 jours calendaires

· 8 heures de mise en œuvre si aucun produits d’une puissance de 250 MW  ( Secours 250, P&S après-midi et Infra250) n’a été appelés depuis 1 jours calendaires

· 4 heures de mise en œuvre si un des produits d’une puissance de 250 MW  ( Secours 250, P&S après-midi et Infra250) a été appelé le jour même.

DESCRIPTION TECHNIQUE DES PRODUITS

Période d’appel des différents produits : Année 2008

	PS MATIN , SECOURS 250 , SECOURS 600 , INFRA 250

	Nom de la période
	Hiver
	Ete 1
	Ete 2
	Hiver

	N° semaine de début
	1
	27
	29
	35

	N° semaine de fin
	26
	28
	34
	53

	du (00h00)
	01/01/2008
	28/06/2008
	12/07/2008
	25/08/2008

	au (24h00)
	27/06/2008
	11/07/2008
	24/08/2008
	31/12/2008


	Période
	Hiver
	Ete 1
	Ete 2
	Hiver

	Produits
	P&S Matin
	PTotale_max = 1163MW

PTotale_min   = 459MW
	PTotale_max = 808MW

PTotale_min   = 459MW
	PTotale_max = 796MW

PTotale_min   = 459MW
	PTotale_max = 1163MW

PTotale_min   = 459MW

	
	Service Aux.
	Selon disponibilite
	Selon disponibilite
	Selon disponibilite
	Selon disponibilite

	
	Secours 250
	Pas disponible
	PTotale_max = 240MW

PTotale_min   = 170MW 
	PTotale_max = 240MW

PTotale_min   = 170MW
	Pas disponible

	
	Secours 600
	PTotale_max = 592MW

PTotale_min   = 478MW
	Pas disponible
	Pas disponible
	PTotale_max = 592MW

PTotale_min   = 478MW

	
	Infra 250
	Pas disponible
	PTotale_max = 240MW
PTotale_min   = 120MW
	PTotale_max = 240MW

PTotale_min   = 120MW
	Pas disponible

	
	
	Hiver AM
	Ete 1 AM
	Ete 2 AM
	Hiver AM

	
	P&S Après-midi
	PTotale_max = 290MW

PTotale_min   = 170MW
	PTotale_max = 252MW

PTotale_min   = 170MW
	PTotale_max = 290MW

PTotale_min   = 170MW
	PTotale_max = 290MW

PTotale_min   = 170MW


	PS APRES MIDI

	Nom de la période
	Hiver AM
	Ete 1 AM
	Ete 2 AM
	Hiver AM

	N° semaine de début
	1
	25
	27
	29

	N° semaine de fin
	24
	26
	28
	53

	du (00h00)
	01/01/2008
	14/06/2008
	30/06/2008
	14/07/2008

	au (24h00)
	13/06/2008
	29/06/2008
	13/07/2008
	31/12/2008


Caractéristiques des produits pour la période Hiver

	PS MATIN HIVER

	Intervalle 
	Seuil mini de l'intervalle vis-à-vis de puissance totale
	Puissance totale maximale
	primaire
	secondaire
	Variation demi-horaire
	Pour mémoire : avec services auxiliaires (non contractuel)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Puissance active min
	Puissance active max.

	
	
	
	
	
	
	
	

	Numéro 1
	459
	574
	6
	36
	150
	417
	510

	Numero 2
	575
	807
	9
	55
	210
	511
	721

	Numero 3
	808
	1163
	12
	74
	360
	722
	1077

	PS APRES MIDI

	Intervalle
	Seuil mini de l'intervalle vis-à-vis de puissance totale
	Puissance totale maximale
	primaire
	secondaire
	Variation demi-horaire
	Pour mémoire : avec services auxiliaires (non contractuel)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Puissance active min
	Puissance active max.

	
	
	
	
	
	
	
	

	Numero 1
	170
	290
	5
	20
	60
	145
	265
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SECOURS 250 

	Intervalle
	Seuil mini de l'intervalle vis-à-vis de puissance totale
	Puissance totale maximale
	primaire
	secondaire
	Variation demi-horaire
	Pour mémoire : avec services auxiliaires (non contractuel)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Puissance active min
	Puissance active max.

	
	
	
	
	
	
	
	

	Numero 1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	SECOURS 600

	Intervalle
	Seuil mini de l'intervalle vis-à-vis de puissance totale
	Puissance totale maximale
	primaire
	secondaire
	Variation demi-horaire
	Pour mémoire : avec services auxiliaires (non contractuel)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Puissance active min
	Puissance active max.

	
	
	
	
	
	
	
	

	Numero 1
	478
	592
	12
	47
	210
	419
	5

	INFRA 250

	Intervalle
	Seuil mini de l'intervalle vis-à-vis de puissance totale
	Puissance totale maximale
	primaire
	secondaire
	Variation demi-horaire
	Pour mémoire : avec services auxiliaires (non contractuel)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Puissance active min
	Puissance active max.

	
	
	
	
	
	
	
	

	Numero 1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Numero 1b
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Caractéristiques des produits pour la période ETE1

	PS MATIN ETE1

	Intervalle
	Seuil mini de l'intervalle vis-à-vis de puissance totale
	Puissance totale maximale
	primaire
	secondaire
	Variation demi-horaire
	Pour mémoire : avec services auxiliaires (non contractuel)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Puissance active min
	Puissance active max.

	
	
	
	
	
	
	
	

	Numero 1
	459
	574
	6
	36
	150
	417
	510

	Numero 2
	575
	808
	9
	55
	210
	511
	744

	PS APRES MIDI

	Intervalle
	Seuil mini de l'intervalle vis-à-vis de puissance totale
	Puissance totale maximale
	primaire
	secondaire
	Variation demi-horaire
	Pour mémoire : avec services auxiliaires (non contractuel)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Puissance active min
	Puissance active max.

	
	
	
	
	
	
	
	

	Numero 1
	170
	252
	5
	20
	60
	145
	227

	SECOURS 250

	Intervalle
	Seuil mini de l'intervalle vis-à-vis de puissance totale
	Puissance totale maximale
	primaire
	secondaire
	Variation demi-horaire
	Pour mémoire : avec services auxiliaires (non contractuel)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Puissance active min
	Puissance active max.

	
	
	
	
	
	
	
	

	Numero 1
	170
	240
	5
	20
	60
	145
	215

	SECOURS 600

	Intervalle
	Seuil mini de l'intervalle vis-à-vis de puissance totale
	Puissance totale maximale
	primaire
	secondaire
	Variation demi-horaire
	Pour mémoire : avec services auxiliaires (non contractuel)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Puissance active min
	Puissance active max.

	
	
	
	
	
	
	
	

	Numero 1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	INFRA 250

	Intervalle
	Seuil mini de l'intervalle vis-à-vis de puissance totale
	Puissance totale maximale
	primaire
	secondaire
	Variation demi-horaire
	Pour mémoire : avec services auxiliaires (non contractuel)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Puissance active min
	Puissance active max

	
	
	
	
	
	
	
	

	Numero 1
	120
	240
	0
	0
	60
	120
	240

	Numero 1b

mise en vigueur lorsque 

RTE permettra l’échange

de RS/RP en Infra
	170
	240
	5
	20
	60
	145
	215


Caractéristiques des produits pour la période ETE2

	PS MATIN ETE2

	Intervalle
	Seuil mini de l'intervalle vis-à-vis de puissance totale
	Puissance totale maximale
	primaire
	secondaire
	Variation demi-horaire
	Pour mémoire : avec services auxiliaires (non contractuel)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Puissance active min
	Puissance active max.

	
	
	
	
	
	
	
	

	Numero 1
	459
	574
	6
	36
	150
	417
	510

	Numero 2
	575
	796
	9
	55
	210
	511
	732

	PS APRES MIDI

	Intervalle
	Seuil mini de l'intervalle vis-à-vis de puissance totale
	Puissance totale maximale
	primaire
	secondaire
	Variation demi-horaire
	Pour mémoire : avec services auxiliaires (non contractuel)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Puissance active min
	Puissance active max.

	
	
	
	
	
	
	
	

	Numero 1
	170
	290
	5
	20
	60
	145
	265

	SECOURS 250

	Intervalle
	Seuil mini de l'intervalle vis-à-vis de puissance totale
	Puissance totale maximale
	primaire
	secondaire
	Variation demi-horaire
	Pour mémoire : avec services auxiliaires (non contractuel)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Puissance active min
	Puissance active max.

	
	
	
	
	
	
	
	

	Numero 1
	170
	240
	5
	20
	60
	145
	215

	SECOURS 600

	Intervalle
	Seuil mini de l'intervalle vis-à-vis de puissance totale
	Puissance totale maximale
	primaire
	secondaire
	Variation demi-horaire
	Pour mémoire : avec services auxiliaires (non contractuel)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Puissance active min
	Puissance active max.

	
	
	
	
	
	
	
	

	Numero 1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	INFRA 250

	Intervalle
	Seuil mini de l'intervalle vis-à-vis de puissance totale
	Puissance totale maximale
	primaire
	secondaire
	Variation demi-horaire
	Pour mémoire : avec services auxiliaires (non contractuel)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Puissance active min
	Puissance active max.

	
	
	
	
	
	
	
	

	Numero 1
	120
	240
	0
	0
	60
	120
	240

	Numero 1b

mise en vigueur lorsque 

RTE permettra l’échange

de RS/RP en Infra
	170
	240
	5
	20
	60
	145
	215


CONTRAINTES GENERALES


                                                                                                        

                                                                                                                                   Px+1

















Avec rang X correspondant à l’intervalle le plus élevé du programme

A/ De 0MW            zMW (avec z > au seuil minimum possible sinon z = 0) variation ½ heure non limitée (annexe produit voir paragraphe 5)

B/ Dans un même intervalle, lors d’une augmentation le premier par demi-horaire Ei+1 doit être < ou = Ei + 1/2V (avec V =  variation demi-horaire. Info disponible dans les tableaux Intervalle de puissance, paragraphe 4 des fiches produits).

Dans le cas où l’augmentation continue par demi-horaire Ei+2 doit être < ou = Ei+1 + V sachant que 
Ei+2 < Pmax pratique  de l’intervalle.
C/ Dans le cas où l’augmentation fait changer d’intervalle, la variation de puissance entre

 Ei+2  et Ei+3           Ei+3  < ou = Ei+2  + V rang supérieur.

Exemple :

Pour le produit du matin (P&S Matin)

Ex = 550MW  Intervalle n°4

Ex+1 < ou = 550MW +  Vmax_intervalle_n°5
Ex+1 < ou = 550MW + 360MWmaximum
Cf. paragraphe 5 des fiches produits.

D/ Quand l’intervalle maximum de la journée sera atteint, la puissance demandée devra se stabiliser dans l’intervalle durant au moins cinq heures glissantes (10 points ½ horaires) mais elle est soumise à variation selon les règles de variation de puissance (B) et (E). 

Cf. parapgraphe 4.3.2.1. de l’avenant 2, point 2 des conditions techniques

E/ Dans le cas d’une baisse dans un même intervalle, les contraintes sont les mêmes que le point B mais avec la variation V à soustraire. Cf. parapgraphe 5 des fiches produits 2ème partie.

1er cas :

2ème cas :
                                                                                                                             

F/ quand Ey est atteint après une augmentation (resp. ou une diminution), aucune diminution (resp. augmentation) ne peut être programmée pendant au moins une heure et demi glissantes (3 points ½ horaire y compris Ey).  Cf. paragraphe 4.3.2.1 point 4 des contraintes techniques.

G/ Lorsqu’une diminution nous fait passer dans un nouvel intervalle.

Ew+1 < ou = Ew – Vrang_supérieur

H/  Ew+1 est atteint, donc nous venons de changer d’intervalle, dans ce cas le client doit maintenir son programme au minimum durant 3 heures glissantes (6 points ½ horaire) dans le nouvel intervalle si ce dernier est le plus bas de la journée.

Cf. paragraphe 4.3.2.1 point 3 des contraintes techniques.

A partir du moment où le client demande une puissance se situant dans l’intervalle  X-n , il est impossible à ce dernier de demander une puissance qui se situe dans l’intervalle X-n+m.

I/ Le programme de prélèvement individuel ne peut comporter au plus de deux plages disjointes de valeurs zéro (0).

Donne lieu à un fichier IGlobal





Donne lieu à un fichier Global





3 x 48 valeurs ½ horaire
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Ei+1 > ou = Ei-1/2V


Avec Ei+1 > ou = min puissance de l’intervalle
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