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Descriptif des INSTALLATIONS communEs Centrale Emile Huchet

Les éléments répertoriés dans la zone commune à la Centrale Emile Huchet sont ceux qui ne sont pas liés à une unité de production ou à une unité de service. On trouve dans ce document les éléments liés au laboratoire, à la production d’eau déminée, à l’alimentation en gaz et vapeur de la centrale, au traitement des rejets aqueux ( bassins de décantation de Diesen ) , à l’alimentation en eau industrielle et en eau de forage, à la distribution électrique générale, au fonctionnement du magasin. Sont aussi répertoriés les éléments relatifs aux arrêtés d’exploitations et notamment aux différentes limites de rejets autorisés  ainsi que la surveillance du milieu naturel contre toute pollution.

Matériels et installations :

· Station de pompage de Biesten

· Bassins Férus Elambert de réception d’eau de forage et d’eau industrielle

· Station de production d’eau déminée

· Bassins de décantation de Diesen

· Equipement SETNE au poste RTE de Saint Avold

· Distribution et alimentation vapeur de la Centrale

· Distribution gaz de four et grisou de la Centrale

· Fonctionnement et organisation du stock – magasin 

· Transformateur d’alimentation de Polyglass

Le poste de garde est aujourd’hui responsable de la circulation  et contrôle les accès à la Centrale. Son rôle important est lié au moyen qu’il dispose pour assurer sa mission en fonction du trafic, de l’étendue de la  Centrale et des moyens mis à sa disposition.

1) Station de pompage de la Biesten :

Installation alimentée  soit par la Centrale Emile Huchet ( tableau 5KV tranche 3-4) soit en secours par un départ au puits de la Houve. L’alimentation est commune avec quelques forages appartenant à SEE. La station comporte 3 pompes d’une capacité unitaire de 400m3/h

2) Station d’eau déminée

Installation de production d’eau déminée commune à l’ensemble des tranches 4,5 et 6. Le principe de déminéralisation utilisé est des résines échangeuses d’ions. La capacité de production est de 100m3/h. La fréquence actuelle de régénération est de 20h. A l’origine de la construction de ce poste, la fréquence était de 34h. L’eau utilisée est fournie par la SEE qui privilégie un forage le moins minéralisé. Le complément provient des rejets d’Atofina utilisés en refroidissement de leur process. La minéralité de l’ensemble n’a cessé d’augmenter depuis la construction de la ligne. Le surplus produit est valorisé auprès de la société « Cokes de Carling ».

3) Bassin de décantation de DIESEN

Ces bassins au nombre de trois sont utilisés pour décanter les sédiments ( charbons, cendres, mâchefer) présents dans les rejets aqueux de la Centrale. Deux sont en exploitation l’un à la suite de l’autre. Le troisième est hors eau et aujourd’hui disponible pour accueillir les rejets lorsque le curage du bassin N°2 sera devenu nécessaire. Nos arrêtés préfectoraux nous imposent des limitations en terme de chlorure à l’entrée des bassins. A la sortie, une station d’analyse relève les taux de chlorure, le pH et les matières en suspension, pour lesquels l’arrêté préfectoral nous limite.

4) Equipements SETNE installés au poste RTE de Saint Avold

Le poste de raccordement de nos tranches aux réseaux du RTE ( 63KV ou 220KV) comporte des équipements appartenant à la SETNE. Le poste 63KV est ainsi équipé de 3 jeux de barres, l’un appartient à la SETNE et les deux autres au RTE. Les disjoncteurs et les sectionneurs de ligne des installations de la Centrale raccordés au réseau 63KV appartiennent à la SETNE. Ils ont été remplacés sur la période  2002-2003

5) Alimentation en vapeur de la Centrale

La vapeur nécessaire au démarrage des tranches est aujourd’hui fournie par Cokes de Carling dont le four tournant produit de façon excédentaire de la vapeur 80% du temps. En complément, la société Atofina vient en secours puisque ses capacités de production de vapeur sont souvent supérieures à ses besoins. Le réseau qui relie les trois entreprises fait une boucle où la circulation est assurée de façon permanente. En cas de besoins, la Centrale ouvre les vannes de soutirage de ce réseau pour s’alimenter et permettre ainsi le démarrage de ces tranches. Dès qu’une tranche est en production, elle assure l’alimentation interne du réseau vapeur :  il y a isolement du réseau inter-entreprises. Le réseau interne est linéaire et doit être maintenu en température en assurant une circulation de vapeur permanente dans un sens ou dans l’autre. La pression normale de fonctionnement est de 35 bars pour une température de 350°C. Les débits peuvent atteindre 75t/h en cas de démarrage simultané des tranches 5 et 6. D’autres consommateurs  utilisent de la vapeur dans de moindres proportions :

· DTPS : secours incendie du dépoussiéreur du sécheur à charbon N°2 ( maintien permanent du réseau en température)

· Chauffage douche et sanitaire : maintien en température de l’eau chaude sanitaire et alimentation du chauffage des bâtiments.

· Traçage de quelques conduites risquant de geler en hiver

6) Alimentation en gaz de four et grisou

7) Equipement d’alimentation de la société Polyglass installé à CEH

8) Locaux  techniques réglementés : local de stockage des hydrocarbures du labo, local de stockage des sources radioactives
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