AVENANT n°4


Avenant n°4

au

Contrat de vente d'électricité

conclu entre EDF et la SNET

en date du 1er juillet 1996

Fait à Paris, le 

En deux exemplaires originaux



Pour EDF





    Pour la SNET

Le Directeur Optimisation Amont Aval et Trading


Le Directeur Général

Entre les soussignés, 

D'une part, 

ELECTRICITE DE FRANCE, société anonyme, au capital de 8 129 000 000 euros (huit milliard cent vingt neuf millions d’euros), dont le siège social est à PARIS 8ème, 22/30 avenue de Wagram, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro RCS 552 081 317, représentée par Monsieur Philippe HUET, en sa qualité de Directeur Optimisation Amont Aval et Trading, dûment habilité à l'effet des présentes,

ci-après dénommée EDF

et d'autre part, 

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE ET DE THERMIQUE, société anonyme, dont le siège social est à RUEIL-MALMAISON, 2 rue jacques Daguerre, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro RCS 399 361 468, représentée par Monsieur Joaquin GALINDO VELEZ, en sa qualité Directeur Général de la SNET, dûment habilité à l'effet des présentes,

ci-après dénommée SNET, 

intervenant au présent Contrat et désignées ci-après par les Parties,
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PREAMBULE

La Tranche d'Hornaing atteint sa date de fin de Durée de Vie Technique Normale au 31 décembre 2005, date à laquelle la dite Tranche doit sortir du champ d’application du Contrat sous réserve de sa prolongation convenue entre les Parties, conformément aux stipulations de l’article 11 du Contrat.

En application de l’article susvisé, par lettre recommandée en date du 31 mars 2005, la SNET a proposé à EDF la prolongation de la durée de Vie Technique de la Tranche d’Hornaing. La proposition de la SNET ne correspondant pas aux besoins de EDF, par lettre recommandée en date du 28 avril 2005, EDF a notifié à la SNET son refus de prolonger la Tranche. La Tranche d’Hornaing sortira donc du champ d’application du Contrat le 1er janvier 2006.

Aussi, les Parties sont-elles convenues de modifier le Contrat en conséquence avec pour effet, en vertu de l’article 4-1 du Contrat  :

· La modification de la pondération des Tranches dans le calcul du Prix Proportionnel des Produits ;

· Le remplacement des Annexes P pour l’année 2006.

Par ailleurs, il était convenu entre les Parties de déterminer par voie d’avenant les modalités pratiques d’application de l’article 7.13.3 de l’Avenant n°3 lorsque les modalités d’allocation des quotas de GES seraient publiées. L’arrêté fixant le montant des quotas de GES affectés à l’exploitant de chaque installation a été publié au Journal Officiel du 26 février 2005 pour la période 2005-2007. Les Parties se sont assurées que les principes retenus à l’article 7.13.3 sont compatibles avec les méthodes utilisées par les pouvoirs publics et ayant conduit à l’allocation de quotas de GES fixée par l’arrêté susvisé.

Sur ces bases, les Parties ont convenu de conclure le présent Avenant n°4.

Ceci étant préalablement exposé,

ARTICLE 01

1 DEFINITIONS

Sauf stipulation contraire, les termes précédés d'une majuscule auront dans le présent avenant le sens qui leur est attribué dans le Contrat.

ARTICLE 02

2 OBJET

Le présent avenant, ci-après dénommé l’Avenant n°4, a pour objet :

· D’une part de modifier l’article 4-5 et les Annexes P aux fins de faire évoluer, compte tenu de la sortie de la Tranche d’Hornaing du champ d’application du contrat au premier janvier 2006, la pondération des tranches dans les Produits ainsi que ces derniers décrits aux Annexes P 

· D’autre part, modifier les articles 7-13-3-4 et l’Annexe 6 aux fins de déterminer les modalités pratiques de gestion de quotas de GES sur la période 2005-2007

ARTICLE 03

3 DUREE

L’Avenant n°4 entre en vigueur à la date de sa signature.

Les dispositions de l'article 4 « Pondération des tranches dans les produits » prendront effet le premier janvier 2006. Elles ne seront modifiées que si une nouvelle Tranche sort du Contrat.

Les dispositions de l’article 5 « Annexes P » prendront effet le premier janvier 2006. Elles seront modifiées en 2007 par accord entre les parties.

Les dispositions des articles  6 « modalités d’application » et 7 « Annexe 6 » prendront effet rétroactivement le 1er janvier 2005 et expireront le 31 décembre 2007.

ARTICLE 04

4 ARTICLE  4.5 de l’Avenant n°3

L'article 4.5 de l’Avenant n°3 est annulé et remplacé comme suit.

4.5   Pondération des tranches dans les produits

Le tableau ci-dessous précise pour la détermination du Prix Proportionnel des Produits exclusivement, la puissance de chacune des Tranches concernées ou le coefficient qui doit intervenir dans la détermination de la pondération :

	TRANCHES
	Puissances totales contractées
	P&S Matin
	P&S Après Midi
	Secours 250
	Secours 600
	Infra 250

	HUCHET 5
	274 MW
	83
	191
	274
	
	

	HUCHET 6
	498 MW
	498
	
	
	1
	

	LUCY
	252 MW
	
	252
	252
	
	1

	PROVENCE 5
	590 MW
	590
	
	
	1
	

	EH 4
	115 MW
	40
	75
	115
	
	


Cette pondération n’a d’utilité que pour le calcul financier du Prix Proportionnel. Elle ne saurait en aucun cas avoir une influence sur les caractéristiques des Produits décrites en Annexe 5 et P ou déterminées entre les Parties selon l’article 4.1.

ARTICLE 05

5 ANNEXES P de l’Avenant n°3

Les Annexes P de l’Avenant n°3 sont supprimées et remplacées par les Annexes P suivantes

Annexe P1 - Produit P&S Matin

1 Heure d’appel

Le Programme de Prélèvement Individuel portant du jour J 00h30 au jour J à 24h00 est nominé par EDF à la SNET avant le jour J-1 à 09h30.

2 Découpage de l’année EN périodes

L’année est découpée en trois périodes appelées Hiver, Eté 1 et Eté 2. Les contraintes techniques de puissance sont différentes pour chacune de ces périodes. 

Les périodes sont définies par semaines, les périodes complètes d'Eté comprennent les deux fins de semaine encadrantes (les samedi et dimanche sont inclus). C'est à dire que Eté 1 commence un samedi à 00h00, et Eté 2 finit un dimanche à 24h00.

Par ailleurs, Eté 1 finit un vendredi à 24h00.

Les numéros de semaine sont définis comme suit :

La semaine 1 va du premier jour de l'année au premier dimanche inclus et la semaine 2 débute le lundi suivant. 

Les périodes d’arrêt sont par défaut définies en annexe 5 paragraphe 2.

Pour l’année 2006, le calendrier des périodes est le suivant :

	Année 2006
	Nom de la période
	Hiver
	Eté 1
	Eté 2
	Hiver

	
	N° de semaine début
	1
	27
	29
	37

	
	N° de semaine fin
	26
	28
	36
	53

	
	Du     (à 00h00)
	01/01/2006
	24/06/2006
	08/07/2006
	04/09/2006

	
	Au     (à 24h00)
	23/06/2006
	07/07/2006
	03/09/2006
	31/12/2006


3 Puissances maximales et minimales appelables

La puissance contractée entre EDF et la SNET sera appelée par les Programmes de Prélèvement Individuels sous forme de Puissance Active, de demi-bande de Réglage Primaire et de demi-bande de Réglage Secondaire.

Un Programme de Prélèvement Individuel est constitué de trois séries de quarante huit valeurs de puissances demi-horaire. Pour chaque demi-heure on réalisera la somme de ces trois types de puissances pour obtenir la Puissance Totale appelée pendant la dite demi-heure. Aucune de ces quarante huit valeurs de Puissance Totale d’un Programme de Prélèvement Individuel ne peut dépasser la puissance maximale pratique de la période décrite dans le tableau ci-dessous.

Pour chaque période, sont déterminées une puissance théorique et une puissance pratique maximales.

· La puissance théorique est celle sur laquelle l’accord est conclu entre EDF et la SNET. 

· La puissance pratique est égale à la puissance théorique minorée de la prescription moyenne de Services Auxiliaires correspondant à cette puissance pratique demandée par RTE à la SNET. Les Parties conviennent de retenir à ce jour une valeur de 3% (trois pour cent) comme valeur moyenne de prescription demandée par RTE.

De même, pour chaque période est déterminée une puissance minimale appelable en dessous de laquelle le Programme de Prélèvement Individuel est impérativement à zéro.

	Nom de la période
	Hiver
	Eté 1
	Eté 2

	Puissance maximale théorique
	1211
	840
	830

	Puissance maximale pratique
	1176
	816
	805


4 Intervalles de Puissance

Pour chaque période, les valeurs de puissance entre les valeurs minimales pratiques et les valeurs maximales pratiques, sont découpées en intervalles utilisés pour les règles de programmation édictées à l’article 4.3.2.

Les règles régissant les transitions entre intervalles s’appliquent à la Puissance Totale égale à la somme de la Puissance Active et des Services Auxiliaires programmés. Dans un Programme de Prélèvement Individuel, les valeurs retenues de Réglages Primaires et Secondaires seront constantes tant que la Puissance Totale reste dans le même intervalle, sauf dans le cas où la limitation provient de la SNET.

	HIVER

	Intervalle 
	Seuil mini de l’intervalle vis-à-vis de la Puissance Totale
	Puissance Totale Maximale
	Primaire
	Secondaire
	Variation demi horaire V
	Pour mémoire : avec Services Auxiliaires (non contractuel)

	
	
	
	
	
	
	Puissance Active minimale
	Puissance Active maximale

	N°1
	459
	574
	6
	36
	150
	417
	510

	N°2
	575
	807
	9
	55
	210
	511
	721

	N°3
	808
	1176
	12
	74
	360
	722
	1090


	ETE 1

	Intervalle 
	Seuil mini de l’intervalle vis-à-vis de la Puissance Totale
	Puissance Totale Maximale
	Primaire
	Secondaire
	Variation demi horaire V
	Pour mémoire : avec Services Auxiliaires (non contractuel)

	
	
	
	
	
	
	Puissance Active minimale
	Puissance Active maximale

	N°1
	459
	574
	6
	36
	150
	417
	510

	N°2
	575
	816
	9
	55
	210
	511
	752


	ETE 2

	Intervalle 
	Seuil mini de l’intervalle vis-à-vis de la Puissance Totale
	Puissance Totale Maximale
	Primaire
	Secondaire
	Variation demi horaire V
	Pour mémoire : avec Services Auxiliaires (non contractuel)

	
	
	
	
	
	
	Puissance Active minimale
	Puissance Active maximale

	N°1
	459
	574
	6
	36
	150
	417
	510

	N°2
	575
	805
	9
	55
	210
	511
	741


5 Variation de puissance

Les variations de puissance d’une demi-heure sur l’autre à l’intérieur d’un même intervalle ou entre deux intervalles qu’ils soient ou non consécutifs, respectent des règles limitant la variabilité des appels. Ces règles ne s’appliquent pas :

· Lors de la transition d’une valeur nulle de puissance à une valeur non nulle la variation demi-horaire n’étant alors pas limitée. 

· Lors de la transition d’une valeur non nulle de puissance à une valeur nulle la variation demi-horaire n’étant alors pas limitée. 

Lorsqu’une variation de puissance entre deux pas demi-horaires consécutifs conduit à changer d’intervalle, la vitesse de variation demi-horaire maximale à respecter est la vitesse la plus élevée correspondant à chacun des intervalles. 

Dans le cas où la variation (augmentation ou diminution) conserve les valeurs successives de puissance dans le même intervalle, le Programme de Prélèvement Individuel comportera une variabilité compatible avec les outils de production en fonctionnement permettant de rester dans le même intervalle. 

En cas d’augmentation :

Soit Pi+1  le premier pas demi-horaire faisant suite à une augmentation de puissance, ce qui signifie que Pi-1  = Pi , alors les inégalités suivantes doivent être respectées : 

Pi+1 <  ou égal Pi + 1/2 V et Pi+2 <  ou égal Pi+1  + V 

En cas de diminution :

Soit Pi+1  le premier pas demi-horaire faisant suite à une diminution de puissance, ce qui signifie que Pi-1  = Pi , alors les inégalités suivantes doivent être respectées : 

Pi+1 >  ou égal Pi - 1/2 V et Pi+2 >  ou égal Pi+1  - V 

Annexe P2 - Produit P&S après midi 

6 Heure d’appel

Le Programme de Prélèvement Individuel portant du jour J 00h30 au jour J à 24h00 est nominé par EDF à la SNET avant le jour J-1 à 15h00.

7 Découpage de l’année EN périodes

L’année est découpée en trois périodes appelées HiverAM, Eté 1AM et Eté 2AM. Les contraintes techniques de puissance sont différentes à chacune de ces périodes. 

Les périodes sont définies par semaines, les périodes complètes d'Eté comprennent les deux fins de semaine encadrantes (samedi et dimanche inclus). C'est à dire que Eté 1AM commence un samedi à 00h00, et Eté 2AM finit un dimanche à 24h00.

Eté 1AM finit un dimanche à 24h00

Les numéros de semaine sont définis comme suit :

La semaine 1 va du premier jour de l'année au premier dimanche inclus et la semaine 2 débute le lundi suivant. 

Les périodes d’arrêt sont par défaut définies en annexe 5 paragraphe 2.

Pour l’année 2006, le calendrier des périodes est le suivant :

	Année 2006
	Nom de la période
	HiverAM
	Eté 1AM
	Eté 2AM
	HiverAM

	
	N° de semaine début
	1
	25
	27
	29

	
	N° de semaine fin
	24
	26
	28
	53

	
	Du     (00h00)
	01/01/2006
	10/06/2006
	26/06/2006
	10/07/2006

	
	Au     (24h00)
	09/06/2006
	25/06/2006
	09/07/2006
	31/12/2006


8 Puissances maximales et minimales appelables

La puissance contractée entre EDF et la SNET sera appelée par les Programmes de Prélèvement Individuel sous forme de Puissance Active, de demi-bande de Réglage Primaire et de demi-bande de Réglage Secondaire.

Un Programme de Prélèvement Individuel est constitué de trois séries de quarante huit valeurs de puissances demi-horaire. Pour chaque demi-heure on réalisera la somme de ces trois types de puissances pour obtenir la Puissance Totale appelée pendant la dite demi-heure. Aucune de ces quarante huit valeurs de Puissance Totale d’un Programme de Prélèvement Individuel ne peut dépasser la puissance maximale pratique de la période décrite dans le tableau ci-dessous.

Pour chaque période, sont déterminées une puissance théorique et une puissance pratique maximales. 

· La puissance théorique est celle sur laquelle l’accord est conclu entre EDF et la SNET. 

· La puissance pratique est égale à la puissance théorique minorée de la prescription de Services Auxiliaires demandée par RTE à la SNET. Les Parties conviennent de retenir à ce jour deux valeurs identiques pour les puissances pratiques et théoriques, l’heure d’appel ne permettant pas à RTE, dans ses règles actuelles, de demander une prescription.

De même, pour chaque période est déterminée une puissance minimale appelable en dessous de laquelle le Programme de Prélèvement Individuel est impérativement à zéro. 

	Nom de la période
	HiverAM
	Eté 1AM
	Eté 2AM

	Puissance maximale théorique
	290
	252
	290

	Puissance maximale pratique
	290
	252
	290


9 Intervalles de Puissance

Pour ce Produit, il n’existe qu’un intervalle. Les règles de programmation édictées à l’article 4.3.2 s’appliquent.

Dans un Programme de Prélèvement Individuel, les valeurs retenues de Réglages Primaires et Secondaires seront constantes tant que la Puissance Totale ne passe pas par une série de zéros, sauf dans le cas où la limitation provient de la SNET.

Le tableau ci-après indique le maximum de Réglages Primaire et Secondaire appelable par EDF et les Puissances Actives correspondantes à ces appels maximum aux réglages.

	HIVER AM

	Intervalle 
	Seuil mini de l’intervalle vis-à-vis de la Puissance Totale
	Puissance Totale Maximale
	Primaire
	Secondaire
	Variation demi horaire V
	Pour mémoire : avec Services Auxiliaires (non contractuel)

	
	
	
	
	
	
	Puissance Active minimale
	Puissance Active maximale

	N°1
	170
	290
	5
	20
	60
	145
	265

	ETE 1 AM

	Intervalle 
	Seuil mini de l’intervalle vis-à-vis de la Puissance Totale
	Puissance Totale Maximale
	Primaire
	Secondaire
	Variation demi horaire V
	Pour mémoire : avec Services Auxiliaires (non contractuel)

	
	
	
	
	
	
	Puissance Active minimale
	Puissance Active maximale

	N°1
	170
	252
	5
	20
	60
	145
	227

	ETE 2 AM

	Intervalle 
	Seuil mini de l’intervalle vis-à-vis de la Puissance Totale
	Puissance Totale Maximale
	Primaire
	Secondaire
	Variation demi horaire V
	Pour mémoire : avec Services Auxiliaires (non contractuel)

	
	
	
	
	
	
	Puissance Active minimale
	Puissance Active maximale

	N°1
	170
	290
	5
	20
	60
	145
	265


10 Variation de puissance

Les variations de puissance d’une demi-heure sur l’autre respectent des règles limitant la variabilité des appels.

Ces règles ne s’appliquent pas :

· lors de la transition d’une valeur nulle de puissance à une valeur non nulle la variation demi-horaire n’étant alors pas limitée. 

· lors de la transition d’une valeur non nulle de puissance à une valeur nulle la variation demi-horaire n’étant alors pas limitée. 

Dans le cas où la variation (augmentation ou diminution) conserve les valeurs successives de puissance dans le même intervalle, le Programme de Prélèvement Individuel comportera une variabilité compatible avec les outils de production en fonctionnement permettant de rester dans le même intervalle.

En cas d’augmentation :

Soit Pi+1  le premier pas demi-horaire faisant suite à une augmentation de puissance, ce qui signifie que Pi-1  = Pi,  alors les inégalités suivantes doivent être respectées : 

Pi+1 <  ou égal Pi + 1/2 V et Pi+2 <  ou égal Pi+1  + V 

En cas de diminution :

Soit Pi+1  le premier pas demi-horaire faisant suite à une diminution de puissance, ce qui signifie que Pi-1  = Pi,  alors les inégalités suivantes doivent être respectées : 

Pi+1 >  ou égal Pi - 1/2 V et Pi+2 > ou égal Pi+1  - V 

Annexe P3 - Produit Secours 600

11 Heure d’appel

Le Programme de Prélèvement Individuel portant du jour J 00h30 au jour J à 24h00 est nominé par EDF à la SNET avant le jour J-1 à 15h00.

12 Conditions d’appel

Comme indiqué à l’article 4.4.3 ce Produit est lié au Produit P&S Matin. La traduction chiffrée de la condition liée au démarrage d'une Tranche 600 MW est la suivante : 

Il est appelable à la condition que le Programme de Prélèvement Individuel du Produit P&S Matin soit égal à zéro sur toutes les périodes demi horaires.

Il est indisponible pendant les périodes Eté 1 et Eté 2 du Produit P&S Matin.

13 Puissances maximales et minimales appelables

La puissance contractée entre EDF et la SNET est appelée par les Programmes de Prélèvement Individuel sous forme de Puissance Active, de demi-bande de Réglage Primaire et de demi-bande de Réglage Secondaire.

Un Programme de Prélèvement Individuel est constitué de trois séries de quarante huit valeurs de puissances demi-horaire. Pour chaque demi-heure on réalisera la somme de ces trois types de puissances pour obtenir la Puissance Totale appelée pendant ladite demi-heure. Aucune de ces quarante huit valeurs de Puissance Totale d’un Programme de Prélèvement Individuel ne peut dépasser la puissance maximale pratique de la période décrite dans le tableau ci-dessous.

Pour chaque période, sont déterminées une puissance théorique et une puissance pratique maximales. 

· La puissance théorique est celle sur laquelle l’accord est conclu entre EDF et la SNET. 

· La puissance pratique est égale à la puissance théorique minorée de la prescription de Services Auxiliaires demandée par RTE à la SNET. Les Parties conviennent de retenir à ce jour deux valeurs identiques pour les puissances pratiques et théoriques, l’heure d’appel ne permettant pas à RTE, dans ses règles actuelles, de demander une prescription.

De même, pour chaque période est déterminée une puissance minimale appelable en dessous de laquelle le Programme de Prélèvement Individuel est impérativement à zéro. 

	Nom de la période
	Hiver
	Eté 1
	Eté 2

	Puissance maximale théorique
	600
	-
	-

	Puissance maximale pratique
	600
	-
	-


14 Intervalles de Puissance

Pour ce Produit, il n’existe qu’un intervalle. Les règles de programmation édictées à l’article 4.3.2 s’appliquent.

Le tableau ci-après indique le maximum de Réglages Primaire et Secondaire appelable par EDF et puissances actives correspondantes à ces appels maximum aux réglages. 

Dans un Programme de Prélèvement Individuel, les valeurs retenues de Réglages Primaires et Secondaires seront constantes tant que la Puissance Totale ne passe pas par une série de zéros, sauf dans le cas où la limitation provient de la SNET.

	HIVER

	Intervalle 
	Seuil mini de l’intervalle vis-à-vis de la Puissance Totale
	Puissance Totale Maximale
	Primaire
	Secondaire
	Variation demi horaire V
	Pour mémoire : avec Services Auxiliaires (non contractuel)

	
	
	
	
	
	
	Puissance Active minimale
	Puissance Active maximale

	N°1
	478
	600
	12
	47
	210
	419
	541

	ETE 1 et ETE 2

	Intervalle 
	Seuil mini de l’intervalle vis-à-vis de la Puissance Totale
	Puissance Totale Maximale
	Primaire
	Secondaire
	Variation demi horaire V
	Pour mémoire : avec Services Auxiliaires (non contractuel)

	
	
	
	
	
	
	Puissance Active minimale
	Puissance Active maximale

	N°1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


15 Variation de puissance

Les variations de puissance d’une demi-heure sur l’autre respectent des règles limitant la variabilité des appels.

Ces règles ne s’appliquent pas :

· lors de la transition d’une valeur nulle de puissance à une valeur non nulle la variation demi-horaire n’étant alors pas limitée. 

· lors de la transition d’une valeur non nulle de puissance à une valeur nulle la variation demi-horaire n’étant alors pas limitée. 

En cas d’augmentation :

Soit Pi+1  le premier pas demi-horaire faisant suite à une augmentation de puissance, ce qui signifie que Pi-1  = Pi , alors les inégalités suivantes doivent être respectées : 

Pi+1 <  ou égal Pi + 1/2 V et Pi+2 <  ou égal Pi+1  + V 

En cas de diminution :

Soit Pi+1  le premier pas demi-horaire faisant suite à une diminution de puissance, ce qui signifie que Pi-1  = Pi , alors les inégalités suivantes doivent être respectées : 

Pi+1 > ou égal Pi - 1/2 V et Pi+2 > ou égal Pi+1  - V 

Annexe P4 - Produit Secours 250

16 Heure d’appel

Le Programme de Prélèvement Individuel portant du jour J 00h30 au jour J à 24h00 est nominé par EDF à la SNET avant le jour J-1 à 15h00.

17 Conditions d’appel

Comme indiqué à l’article 4.4.4 ce Produit est lié au Produit P&S Matin. 

Il est appelable à la condition que le Programme de Prélèvement Individuel du Produit P&S Matin ne comporte aucune période demi-horaire pour laquelle la Puissance Totale demi-horaire est dans l’intervalle n°2.

Il est indisponible pendant la période Hiver du Produit P&S Matin.

18 Puissances maximales et minimales appelables

La puissance contractée entre EDF et la SNET sera appelée par les Programmes de Prélèvement Individuel sous forme de Puissance Active, de demi-bande de Réglage Primaire et de demi-bande de Réglage Secondaire.

Un Programme de Prélèvement Individuel est constitué de trois séries de quarante huit valeurs de puissances demi-horaire. Pour chaque demi-heure on réalisera la somme de ces trois types de puissances pour obtenir la Puissance Totale appelée pendant ladite demi-heure. Aucune de ces quarante huit valeurs de Puissance Totale d’un Programme de Prélèvement Individuel ne peut dépasser la puissance maximale pratique de la période décrite dans le tableau ci-dessous.

Pour chaque période, sont déterminées une puissance théorique et une puissance pratique maximales. 

· La puissance théorique est celle sur laquelle l’accord est conclu entre EDF et la SNET. 

· La puissance pratique est égale à la puissance théorique minorée de la prescription forfaitaire de Services Auxiliaires demandée par RTE à la SNET pour cette même puissance pratique. Les Parties conviennent de retenir à ce jour deux valeurs identiques pour les puissances pratiques et théoriques, l’heure d’appel ne permettant pas à RTE, dans ses règles actuelles, de demander une prescription.

De même, pour chaque période est déterminée une puissance minimale appelable en dessous de laquelle le Programme de Prélèvement Individuel est impérativement à zéro. 

	Nom de la période
	Hiver
	Eté 1
	Eté 2

	Puissance maximale théorique
	-
	240
	240

	Puissance maximale pratique
	-
	240
	240


19 Intervalles de Puissance

Pour ce Produit, il n’existe qu’un intervalle. Les règles de programmation édictées à l’article 4.3.2 s’appliquent.

Le tableau ci-après indique le maximum de Réglages Primaire et Secondaire appelable par EDF et les Puissances Actives correspondant à ces appels maximum aux réglages. 

Dans un Programme de Prélèvement Individuel, les valeurs retenues de Réglages Primaires et Secondaires seront constantes tant que la Puissance Totale ne passe pas par une série de zéros, sauf dans le cas où la limitation provient de la SNET et dans le cas particulier précisé ci dessous.

	HIVER

	Intervalle 
	Seuil mini de l’intervalle vis-à-vis de la Puissance Totale
	Puissance Totale Maximale
	Primaire
	Secondaire
	Variation demi horaire V
	Pour mémoire : avec Services Auxiliaires (non contractuel)

	
	
	
	
	
	
	Puissance Active minimale
	Puissance Active maximale

	N°1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ETE 1 et ETE 2

	Intervalle 
	Seuil mini de l’intervalle vis-à-vis de la Puissance Totale
	Puissance Totale Maximale
	Primaire
	Secondaire
	Variation demi horaire V
	Pour mémoire : avec Services Auxiliaires (non contractuel)

	
	
	
	
	
	
	Puissance Active minimale
	Puissance Active maximale

	N°1
	170
	240
	5
	20
	60
	145
	215


20 Variation de puissance

Les variations de puissance d’une demi-heure sur l’autre respectent des règles limitant la variabilité des appels.

Ces règles ne s’appliquent pas :

· lors de la transition d’une valeur nulle de puissance à une valeur non nulle la variation demi-horaire n’étant alors pas limitée. 

· lors de la transition d’une valeur non nulle de puissance à une valeur nulle la variation demi-horaire n’étant alors pas limitée. 

En cas d’augmentation :

Soit Pi+1  le premier pas demi-horaire faisant suite à une augmentation de puissance, ce qui signifie que Pi-1  = Pi,  alors les inégalités suivantes doivent être respectées : 

Pi+1 <  ou égal Pi + 1/2 V et Pi+2 <  ou égal Pi+1  + V 

En cas de diminution :

Soit Pi+1  le premier pas demi-horaire faisant suite à une diminution de puissance, ce qui signifie que Pi-1  = Pi , alors les inégalités suivantes doivent être respectées : 

Pi+1 > ou égal Pi - 1/2 V et Pi+2 > ou égal Pi+1  - V 

Annexe P5 - Produit Infra 250

Ce Produit n'existe que dans la période Eté 1 et Eté 2 de 2006.

21 Heure d’appel

La demande de Prélèvement Individuel correspondante parvient une heure au moins avant l’un des Guichets infra journalier postérieur à 16h00 en J-1 ouvert par RTE. L’heure du Guichet retenue sera celle du premier des deux Guichets utiles à l’opération : le Guichet de Programmation et le Guichet d’Echange de Blocs.

Sa mise en œuvre se réalise au plus tôt à l’heure de mise en œuvre prévue par RTE au Guichet correspondant à sa nomination et au plus tard à l’heure de nomination augmentée du délai de mise en œuvre (DMO) tel que défini au paragraphe 6 de la présente Annexe. 

22 Conditions d’appel

Comme indiqué à l’article 4.4.5 ce Produit est lié au Produit P&S Matin, Secours 600 et Secours 250. 

Il est appelable à la condition que le Programme de Prélèvement Individuel du Produit P&S Matin ne comporte aucune période demi-horaire pour laquelle la Puissance Totale demi-horaire est dans l’intervalle n°2 et si, ni le Secours 600, ni le Secours 250, n’ont été appelés.

Il est indisponible pendant la période Hiver du Produit P&S Matin.

23 Puissances maximales et minimales appelables

La puissance contractée entre EDF et la SNET pourra être appelée par les Programmes de Prélèvement Individuel sous forme de Puissance Active, de demi-bande de Réglage Primaire ou de demi-bande de Réglage Secondaire. 

Un Programme de Prélèvement Individuel est constitué de trois séries de quarante huit valeurs de puissances demi-horaire. Pour chaque demi-heure on réalisera la somme de ces trois types de puissances pour obtenir la Puissance Totale appelée pendant la dite demi-heure. Aucune de ces quarante huit valeurs de Puissance Totale d’un Programme de Prélèvement Individuel ne peut dépasser la puissance maximale pratique de la période décrite dans le tableau ci-dessous.

Pour chaque période, sont déterminées une puissance théorique et une puissance pratique maximales. 

· La puissance théorique est celle sur laquelle l’accord est conclu entre EDF et la SNET. 

· La puissance pratique est égale à la puissance théorique minorée de la prescription forfaitaire de Services Auxiliaires sur la base de cette puissance théorique demandée par RTE à la SNET. Les Parties conviennent de retenir à ce jour deux valeurs identiques pour les puissances pratiques et théoriques, l’heure d’appel ne permettant pas à RTE, dans ses règles actuelles, de demander une prescription.

De même, pour chaque période est déterminée une puissance minimale appelable en dessous de laquelle le Programme de Prélèvement Individuel est impérativement à zéro. 

	Nom de la période
	Hiver
	Eté 1
	Eté 2

	Puissance maximale théorique
	-
	240
	240

	Puissance maximale pratique
	-
	240
	240


24 Intervalles de Puissance

Pour ce Produit, il existe deux intervalles, un avec Services Auxiliaires, et un sans Services Auxiliaires. Pour chacun des deux intervalles les règles de programmation édictées à l’article 4.3.2 s’appliquent.

Tant que RTE ne mettra pas en œuvre les dispositions permettant les échanges de Services Auxiliaires en infra-journalier, la Puissance Active appelable ne sera pas limitée à 215 (deux cent quinze) MW mais à la Puissance Totale Maximale soit 240 (deux cent quarante) MW, et le Programme de Prélèvement Individuel de ce Produit comprendra obligatoirement des valeurs nulles pour celles correspondant à la demi-bande de Réglage Primaire et à la demi-bande de Réglage Secondaire (cf. intervalle n° 1 dans les tableaux ci-dessous).

Dans un délai d’un mois après la mise en œuvre des dispositions permettant les échanges de Services Auxiliaires en infra-journalier, le traitement de ce Produit vis-à-vis des Services Auxiliaires sera identique aux autres Produits (cf. intervalle n° 1b dans les tableaux ci-dessous).

Le tableau ci-après indique pour chaque intervalle le maximum de réglage appelable par EDF et les Puissances Actives correspondant à ces appels maximum aux réglages. 

Dans un Programme de Prélèvement Individuel, les valeurs retenues de Réglages Primaires et Secondaires seront constantes tant que la Puissance Totale ne passe pas par une série de zéros, sauf dans le cas où la limitation provient de la SNET et dans le cas particulier précisé ci-dessous.

	ETE 1 et ETE 2

	Intervalle 
	Seuil mini de l’intervalle vis-à-vis de la Puissance Totale
	Puissance Totale Maximale
	Primaire
	Secondaire
	Variation demi horaire V
	Pour mémoire : avec Services Auxiliaires (non contractuel)

	
	
	
	
	
	
	Puissance Active minimale
	Puissance Active maximale

	N°1
	120
	240
	0
	0
	60
	120
	240

	N°1b
	170
	240
	5
	20
	60
	145
	215

	

	HIVER

	Intervalle 
	Seuil mini de l’intervalle vis-à-vis de la Puissance Totale
	Puissance Totale Maximale
	Primaire
	Secondaire
	Variation demi horaire V
	Pour mémoire : avec Services Auxiliaires (non contractuel)

	
	
	
	
	
	
	Puissance Active minimale
	Puissance Active maximale

	N°1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	N°1b
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


25 Variation de puissance

Les variations de puissance d’une demi-heure sur l’autre respectent des règles limitant la variabilité des appels.

Ces règles ne s’appliquent pas :

· lors de la transition d’une valeur nulle de puissance à une valeur non nulle la variation demi-horaire n’étant alors pas limitée. 

· lors de la transition d’une valeur non nulle de puissance à une valeur nulle la variation demi-horaire n’étant alors pas limitée. 

En cas d’augmentation :

Soit Pi+1  le premier pas demi-horaire faisant suite à une augmentation de puissance, ce qui signifie que Pi-1  = Pi , alors les inégalités suivantes doivent être respectées : 

Pi+1 <  ou égal Pi + 1/2 V et Pi+2 <  ou égal Pi+1  + V 

En cas de diminution :

Soit Pi+1  le premier pas demi-horaire faisant suite à une diminution de puissance, ce qui signifie que Pi-1  = Pi,  alors les inégalités suivantes doivent être respectées : 

Pi+1 > ou égal Pi - 1/2 V et Pi+2 > ou égal Pi+1  - V 

26 Délai de mise en oeuvre

Les délais de mise en œuvre (DMO) sont fonction de l’appel des Produits P&S Après-Midi, Secours 250 et Infra 250. La DMO s’entend comme le délai entre l’heure limite de réception du Programme de Prélèvement Individuel, tel que défini à l’article 26, et la première valeur non nulle de la chronique de Puissance de ce même Programme de Prélèvement Individuel.

· douze heures si aucun des Produits sus-nommés n’a été appelé pour livraison dans les deux jours calendaires précédents la période de livraison demandée ;

· huit heures si un des Produits sus-nommés a été appelé pour livraison le jour calendaire précédent la période de livraison demandée ;

· quatre heures si un des Produits sus-nommés a été appelé pour livraison le même jour que la période de livraison demandée.

Article 06

6 ARTICLE  7.13.3.4 de l’Avenant n°3

L’article 7.13.3.4 de l’Avenant n°3 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

7. 13.3.4  Modalités d’application

Les Parties conviennent que les principes qu’elles ont déterminés à l’article 7.13.3 de l'Avenant n°3 sont compatibles avec les méthodes d’allocations retenues par les pouvoirs publics ainsi qu’avec le fonctionnement du marché de quotas connus à ce jour.

Les parties conviennent en conséquence, pour la période 2005-2007 des modalités pratiques de gestion des quotas de GES décrites en Annexe 6. Pour les périodes suivantes, les Parties se rencontreront, le cas échéant, pour adapter par voie d’avenant les modalités ainsi décrites.

Les Parties s’engagent à faire évoluer les modalités pratiques dans le respect de la législation en vigueur et conformément à l’article 13 du présent Contrat.

ARTICLE 07

7 ANNEXE 6 de l’Avenant n°3

L'Annexe 6 de l'Avenant n°3 est supprimée et remplacée par les dispositions suivantes :

ANNEXE 6

La présente annexe précise les modalités d’application de l’article 7.13.3 de l’Avenant n°3 sur la période 2005-2007.

27 ALLOCATION DES quotas DE GES PAR LES POUVOIRS PUBLICS 

L'arrêté fixant le montant des quotas affectés à l'exploitant de chaque installation pour la période 2005 – 2007 a été publié au journal officiel du 26 février 2005.

Les Parties conviennent que les méthodes qui ont conduit à cette allocation correspondent pleinement aux hypothèses qui avaient été retenues pour l'écriture de l'Avenant n°3 et n'ont relevé d'incompatibilité de ce texte ni avec la réglementation en vigueur, ni avec le bon fonctionnement du marché de quotas.

28 Détermination d’un stock de quotas affecté au contrat

· Les quotas alloués par les Pouvoirs Publics à la SNET sont appelés Allocation SNET

· Le stock de quotas affecté par les Parties au Contrat est appelé GES Contrat.

· Les quotas affectés à SOPROLIF sont appelés GES Soprolif, 

· Les quotas restant à la totale disposition de la SNET sont appelés GES SNET.

28.1 Méthode d'allocation

Pour la période de référence 1996-2002, la SNET a déclaré aux Pouvoirs Publics les émissions de CO2 de chacune de ses installations correspondant à une autorisation préfectorale d’exploiter. Pour celle de Provence, elle a déclaré le détail d’émission de CO2 de Provence 5 et de SOPROLIF.

Les Pouvoirs Publics ont retenu ces déclarations comme référence pour l’Allocation SNET.

La quantité totale de quotas affectés à la SNET est égale à 9 065 409 tCO2 pour chaque année de la période 2005 – 2007.

La déclaration faite pour Soprolif représente en moyenne sur 1996-2002, une quote-part de 10,5 % du total des moyennes déclarées par la SNET. Les Parties ont décidé de conserver cette proportion pour le calcul des GES Soprolif à partir de l’Allocation SNET.

GES Soprolif :
10,5 % Allocation SNET

La répartition des 89,5 % restant entre les GES Contrat et les GES SNET est déterminée à partir des productions réalisées par les autres installations gérées par la SNET sur la période 1996-2002. La clef de répartition est, sur cette période, la production réalisée respectivement sur appel d’EDF et sur appel de la SNET.

Cette méthode conduit à la répartition suivante :

GES Contrat : 
70,5 % Allocation SNET

GES SNET : 

19,0 % Allocation SNET

28.2 Allocation pour l'année 2005

Les pourcentages précédents conduisent aux valeurs suivantes :

GES Soprolif :
951 868 tCO2

GES Contrat : 
6 391 113 tCO2

GES SNET : 
1 722 428 tCO2

28.3 Allocation pour l'année 2006

La Tranche d'Hornaing sort du périmètre contractuel au 31 décembre 2005. De ce fait, les quotas qui ont été alloués au site d'Hornaing, 642 263 tCO2 par année, ne sont plus répartis entre les GES Contrat et GES SNET, mais restent à la libre disposition de la SNET. La clé de répartition pour les quotas restant est inchangée. 

GES Soprolif :
951 868 tCO2

GES Contrat : 
5 885 197 tCO2

GES SNET : 
2 228 344 tCO2 (=1 586 081 + 642 263)

28.4 Allocation pour l'année 2007

La Tranche de Lucy est susceptible de sortir du périmètre contractuel au 31 décembre 2006. 787 614 tC02 de quotas annuels lui ont été alloués.

· Dans le cas où cet évènement se produirait, la répartition des quotas annuels, effectuée suivant la même méthode, conduirait aux valeurs suivantes :

GES Soprolif :
951 868 tCO2

GES Contrat : 
5 264 786 tCO2

GES SNET : 2 848 755 tCO2 = 
(1 418 878 + 642 263 + 787 614)

· Dans le cas où le périmètre contractuel resterait inchangé entre 2006 et 2007, l'allocation pour l'année 2007 serait égale à celle indiquée à l'article 2.3.

28.5 Report du solde de quotas

Si en 2006 et en 2007, à la date de restitution des quotas par la SNET aux Pouvoirs Publics, le GES Appelé est inférieur au GES Contrat, augmenté ou diminué le cas échéant par les quotas relatifs aux ventes et transferts tels que définis aux articles 3.3 et 3.4, au titre de l'année n-1, alors la valeur du GES Contrat de l'année n est augmentée de la valeur de ce solde.

En 2008, si le report des quotas concernant l’année 2007 est également possible, les Parties conviennent de procéder au report du solde.

28.6 Coûts d’allocation

Les Pouvoirs Publics ont décidé que le dépôt des quotas GES sur les comptes du registre national ferait l’objet d’une facturation à l’allocataire. Cette facturation comprend une partie variable (0,00835 EUR/t en 2005). Les Parties conviennent que les facturations de cette partie variable subies à ce titre par la SNET pour les quotas du GES Contrat seront facturées par la SNET à EDF dans la facture concernant le mois où la SNET a du s’acquitter de ce paiement au teneur du registre. Il en ira de même pour les quotas du GES SOPROLIF où ces sommes seront refacturées dans le cadre du contrat de transformation de vapeur en électricité.

29 Gestion du GES Contrat

Le présent article 3 ne concerne que la gestion du stock GES Contrat.

29.1 Détermination des Ratios équivalents GES

Les Parties conviennent d’utiliser des coefficients d’équivalence, un par année, nommés Ratios GES, afin de convertir l'énergie appelée en tonnes équivalentes CO2, qui viendront en déduction du GES Contrat.

Les Parties calculeront chaque année le ratio GES du présent Contrat, appelé Ratio GES Contrat, à partir de la mesure réelle des émissions de CO2 certifiées par un organisme agréé indépendant dans le cadre de la restitution des quotas aux Pouvoirs Publics, et par la mesure de l'énergie nette produite par les tranches correspondantes.

Sur le site de Provence, la SNET réalisera deux mesures séparées d’émissions de CO2 :

· une mesure pour SOPROLIF, qui sera utilisée dans le cadre de la gestion du GES SOPROLIF,

· une mesure pour Provence 5, qui participera au calcul du Ratio GES Contrat.

Le Ratio GES Contrat est établi par la SNET, qui le justifie auprès d’EDF, en sommant les émissions de CO2 de toutes les Tranches au Contrat, y compris SODELIF, au numérateur, et en sommant les énergies nettes produites des mêmes Tranches au dénominateur.

Une estimation du Ratio GES Contrat sera communiquée par la SNET à EDF à la signature du présent Avenant et réactualisée si un écart supérieur à 2% est détecté.

29.1.1 Ratio GES Contrat provisoire

Au plus tard deux mois avant la date de restitution par la SNET des quotas aux Pouvoirs Publics, un Ratio GES Contrat provisoire sera établi et servira aux calculs des paragraphes suivants.

La date de restitution des quotas la plus probable à la date de la signature du présent avenant est celle du 30 avril de l’année n+1 pour les émissions de l’année n.

La mesure des émissions de CO2 d’une année sera connue de façon définitive par la SNET avant la restitution par la SNET aux Pouvoirs Publics des quotas de cette même année. La SNET en informera EDF dans les sept jours où elle en a connaissance. Si la mesure définitive n'est pas connue deux mois avant la date de restitution aux Pouvoirs Publics, la SNET et EDF conviendraient de la meilleure estimation de cette valeur.

Une première mesure des productions nettes de la SNET sera connue avant la fin janvier de l’année n+1. RTE est susceptible de modifier ses mesures relatives à un mois m, jusqu’au mois m+15.

En cas d’écart de mesure entre RTE et la SNET pour l’un des mois de l’année n, la SNET fournira à EDF sa meilleure estimation pour chacune des Tranches au Contrat :

· des productions nettes, ajustements compris,

· de la production nette d’ajustements.

29.1.2 Ratio GES Contrat définitif

La valeur définitive du Ratio GES Contrat sera établie chaque année au plus tard, soit deux mois après la date de restitution, soit dès que les valeurs des énergies annuelles produites et des énergies à prendre en compte au titre de l'ajustement pour les Tranches au Contrat seront validées par RTE et la SNET.

Si deux mois après la date de restitution, la totalité des valeurs nécessaires au calcul ne sont pas validées, les Parties se rencontreront pour convenir des valeurs à utiliser.

La valeur qui fera foi pour les émissions de CO2 de toutes les Tranches au Contrat sera celle qui aura été certifiée par un organisme agréé indépendant.

29.2 Détermination et suivi du GES Appelé

Le GES Appelé au titre du présent Contrat pour une année donnée est obtenu en multipliant le Ratio GES Contrat de cette même année par la somme de :

· l'énergie active appelée par EDF,

· la part d'énergie attribuable à EDF pour la résultante des Ajustements

pour toutes les Tranches au Contrat.

Le décompte correspondant, exprimé en MWh, est tenu au pas mensuel et apparaît sur les factures.

L'engagement d'EDF d'apporter les quotas correspondant au GES Appelé ne vaut que pour la date de restitution des quotas par la SNET aux Pouvoirs Publics. Ces quotas sont calculés à partir de la valeur provisoire du Ratio GES Contrat.

Les quotas correspondants au GES appelé seront présents sur le compte de quotas GES de la SNET au plus tard 48 heures avant leur restitution aux Pouvoirs Publics.

Quand la valeur définitive du Ratio GES Contrat sera connue, le solde entre la valeur définitive et la valeur provisoire du GES Appelé sera, au choix d'EDF, soit comptabilisé dans le GES Contrat de l'année suivante, soit facturé suivant la valeur de marché des quotas à la date de restitution aux Pouvoirs Publics.

29.3 Vente par la SNET pour le compte d’EDF.

L’article 7.13.3.3 précise qu’EDF peut demander à la SNET de vendre des quotas de GES qui viendront ainsi se retrancher de GES Contrat. EDF ne pourra pas demander à la SNET, en une ou plusieurs demandes, de vendre un volume de quotas supérieur à la somme du GES Contrat et du GES Soprolif. 

Les modalités de cette transaction seront de la responsabilité de la SNET. La valeur de la transaction sera validée par EDF et la SNET sur la base de prix de marché organisé. Dès que Powernext mettra en place un marché, les Parties le retiendront comme référence. Le montant de cette transaction fera l’objet d’un avoir de la SNET à EDF imputable sur la facture mensuelle du Contrat. 

En cas de fixing journalier sur le marché, les Parties le retiendront pour calculer le montant de l’avoir. En cas de cotation en continu, EDF fixera un prix limite en dessous duquel la SNET ne peut pas vendre. La valeur de quota CO2 retenue sera ce prix limite. 

Si la SNET juge les volumes de quotas à vendre trop importants, elle peut demander à EDF de réaliser une partie de la vente sous la forme de transfert décrit à l’article 3.4.1. EDF pourra alors soit, accepter la mise en œuvre de ce transfert soit, annuler cette partie de la transaction.

29.4 Transfert de quotas entre la SNET et EDF.

L’article 7.13.3.3 prévoit qu’EDF peut demander à la SNET de transférer sur son compte des quotas de GES.

Par ailleurs EDF, pour pouvoir garantir à la SNET que celle-ci disposera à la date de restitution des quotas correspondants au GES Appelé, pourra être amenée à transférer des quotas de GES vers le compte de la SNET.

29.4.1 Transfert de quotas de la SNET vers EDF.

Ce transfert s'effectue sous la forme d'une vente de quotas par la SNET à EDF.

La vente donne lieu à l'établissement d'un contrat de vente de quotas de GES. Un exemple de contrat type de vente de quotas de GES est celui qui est proposé par l'International Emissions Trading Association.

Pour que la transaction soit prise en compte sur une journée J, la demande doit être présentée par EDF à la SNET le jour même avant 09h30.

Le prix de vente sera un prix de référence d'un marché organisé. Dès que Powernext mettra en place un marché, les Parties retiendront comme prix de référence la valeur de clôture du jour J.

Le prix de cette vente sera facturé par la SNET à EDF suivant la procédure prévue dans leur contrat de vente de quotas de GES.

EDF pourra demander à la SNET de procéder à cette transaction avec un des tiers préalablement habilité parmi ceux indiqués dans l'annexe n°1 du présent avenant.

Par ailleurs, le montant de la vente fera l'objet d'un avoir de la SNET à EDF imputable dès que possible sur la facture mensuelle du Contrat.

29.4.2 Transfert de quotas d'EDF vers la SNET.

Ce transfert s'effectue sous la forme d'une vente de quotas par EDF à la SNET.

La vente donne lieu à l'établissement d'un contrat de vente de quotas de GES. Un exemple de contrat type de vente de quotas de GES est celui qui est proposé par l'International Emissions Trading Association.

Pour que la transaction soit prise en compte sur une journée J, la demande doit être présentée par EDF à la SNET le jour même avant 09h30.

Le prix de vente sera un prix de référence d'un marché organisé. Dès que Powernext mettra en place un marché, les Parties retiendront comme prix de référence la valeur de clôture du jour J.

Le prix de cette vente sera facturé par EDF à la SNET suivant la procédure prévue dans leur contrat de vente de quotas de GES.

EDF pourra demander à la SNET de procéder à cette transaction avec un des tiers préalablement habilité qui est indiqué dans l'annexe n°1 du présent avenant.

Par ailleurs, le montant de la vente fera l'objet d'une facturation de la SNET à EDF imputable dès que possible sur la facture mensuelle du Contrat.

30 Gestion du GES SOPROLIF

La gestion du GES SOPROLIF ne relève pas directement du présent Contrat. Cependant les Pouvoirs Publics allouent des quotas GES à l’ensemble du site de Provence, conduisant les Parties à traiter de la répartition de ces quotas entre Provence 5 et SOPROLIF au sein de ce Contrat. 

La SNET devra, face aux Pouvoirs Publics, restituer des quotas pour l’ensemble du site. 

La mesure certifiée par un organisme indépendant des émissions de CO2 de  SOPROLIF sera communiquée par la SNET à EDF au plus tard deux mois avant la date de restitution des quotas aux Pouvoirs Publics. 

Une estimation de ces émissions sera communiquée par la SNET à EDF au pas mensuel.

Il est convenu entre les Parties que le GES SOPROLIF sera traité comme suit :

· EDF pourra demander à tout moment à la SNET de lui transférer une partie ou la totalité du GES SOPROLIF.

· Si la différence entre GES SOPROLIF et la mesure réelle de l’émission de CO2 par SOPROLIF est négative, EDF remettra à la SNET les quotas correspondants.

Annexe n°1 à l'avenant n°4

Liste des contreparties habilitées.

EDF T
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