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	Explication  - Fichier Incident
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1 - Objectif du nouveau fichier 

- Remplacement des fichiers de défaillance et d’indisponibilité existants actuellement par un seul  type de fichier.

xx_Incident_nom_jjmmaa 

 
  -  xx : numéro de l’incident

 
  -  nom : désignation de la tranche

 
  -  jjmmaa : année mois jour       

· Prise en compte de l’impacte du CO2 :  la non production génère une  économie de quota de CO2

· Ajout du coût total avec et sans impact CO2 depuis le début de l’incident.

-  Prise en compte de la non fourniture de réserve primaire ou secondaire par une tranche. 

 
   Le coût des réserves non faites est calculé par rapport aux prix Powernext.

2 - Explications


2.1 Onglets  
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· Synthèse : Présentation de  manière synthétique des résultats.

· Défaillance : Contient toutes les données par pas demi horaires de l’incident (Achats – Compensation des tranches – Bilan des réserves… .

· Redémarrage : Contient toutes les données par pas demi horaires de la gestion d’un redémarrage anticipé de la tranche (fin d’indisponibilité, fin de mouvement social,…..)

-     Générale : sert au CODAP à la saisie des données.

2.2 Onglet  Synthèse

Seul l’onglet synthèse est détaillé ci-dessous, les autres onglets n’étant que des données brutes.
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Coût total de la défaillance depuis le début  y compris la journée en cours sans l’économie du au quotas CO2





Energie produite par les autres  tranches pour compenser la défaillance, diminuée de l’énergie produite en moins par les autres tranches en cas de redémarrage anticipé (Redéclarations)


Calculé avec les prix de revient de chaque tranche





Ecart positif résultant des achats ou  de la surproduction issue des onglets Redémarrage et Défaillance. Valorisé au prix des écarts positif du RTE (Marché de l’ajustement)





Fonction : codification Codap d’une tranche en différents éléments (voir onglet Général)





Cause :  codification Codap des différentes cause de panne (voir onglet général)


La codification utilisée est identique à celle utilisée dans le « fichier bilan annuel des incidents »








Nature : Fortuit ou Programmé





Date et heure de début et de fin de la défaillance





Numéro de la défaillance : un numéro par défaillance. Numérotage annuel de 1 à x.


Dénomination RTE de la  tranche défaillante





Titre : Nom de la tranche défaillante et date de la journée traitée par le fichier





Energie que n’a pas produite la tranche suite à la défaillance moins l’énergie produite en cas de démarrage anticipé valorisé au prix de revient de la tranche à Pc0max (Pc = 112 pour EH4)





Coût total de la journée sans l’économie du au quotas CO2








Total des achats réalisés diminués des ventes cas de redémarrage anticipé de la tranche





Réserves manquantes sont les réserves non faites par la tranche défaillante moins les réserves effectuées par une autre tranche et celle effectué en cas de redémarrage anticipé.


Calculé avec les prix Powernext








Ecart négatif résultant de la non-compensation  ou  du  non-achats 


Calculé avec les prix des écarts négatifs RTE (marché de l’ajustement)





Energie non valorisé c’est à dire l’énergie qu’aurait vendu la SNET si la tranche n’était  pas défaillante. L’énergie est prise en compte lorsque les prix Powernext sont supérieurs au prix de vente de la SNET (Actuellement 54 €/MWh)   Calculé avec les prix Powernext





Conversion de l’énergie qui n’a pas réellement été produite en tonnes de CO2. Energie non produite multipliée par le coefficient CO2 propre à chaque tranche





Coût total de la défaillance depuis le début  y compris la journée en cours moins les  économies réalisées grâce au quotas de CO2





Coût total de la journée moins les  économies réalisées grâce au quotas de CO2
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