Extrait contrat EDF 

1.1.1.1 Principe de calcul du Prix Proportionnel


pp est défini pour chaque Tranche par la formule :


pp = (CC + CT)(s + CE en € 2000/MWh


où : 
· CC est le coût du combustible.

Ce prix, identique pour toutes les Tranches, est égal au prix d’achat CIF moyen annuel pondéré du charbon importé par voie maritime ports français pour EDF en 1998 modifié par les indexations appliquées de 1998 à 2000 ;

Il est égal à 5,1732 € / kth PCS en 2000.

· CT en € / kth PCS est le coût du transport du combustible jusqu’à la centrale considérée. Il est donc défini Tranche par Tranche. Les coûts de référence CT0 pour l’année 2000 sont donnés dans le tableau suivant :

· (s est la consommation spécifique en kth PCS/MWh de chaque Tranche.

Coûts de transport de référence pour l’année 2000 et consommations spécifiques de chaque Tranche :

	
	E.H.5
	E.H.6
	Hornaing
	Lucy
	Prov.5

	Coût de transport de référence
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CT

 en €2000/kthPCS
	2,9712
	2,9712
	2,0367
	3,3950
	2,5474

	Consommation spécifique

(s en kthPCS/MWh
	2,47
	2,39
	2,61
	2,51
	2,56


· CE est le coût proportionnel d’exploitation en €/MWh qui comprend les charges diverses (eau, additifs de process, combustibles annexes, évacuation des cendres…) proportionnelles à la production d’électricité.

Le coût de référence 
[image: image2.wmf]0

CE

pour l’année 2000 est fixé à :
1,7242 €/MWh

1.1.1.2 Indexation du Prix Proportionnel (CT, CE et CC) 

1.1.1.2.1 Indexation de CT et CE : 

CT sera calculé en 200n par la formule d’indexation suivante :
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CE évolue comme l’indice PsdB



[image: image6.wmf]2000

200n

2000

200n

PsdB

PsdB

 x 

CE

 

 

CE

=


PsdB200n est l’indice des prix des produits et services divers “ B ” du mois de janvier de l’année 200n publié au Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, 
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S

200n

est l’indice du coût de la main d’œuvre des industries mécaniques et électriques de janvier de l’année 200n (Bulletin Mensuel de Statistiques, identifiant 2 11 H, tab 3)
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G

 est l’indice gazole France entière de janvier de l’année 200n (BMS tab 24 N, identifiant 18 70 T)
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F

est le tarif fret SNCF n°7 CMS en vigueur en janvier de l’année 200n.

Les valeurs initiales retenues, valeurs de janvier 2000,
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1.1.1.2.2 Indexation de CC :

CC est calculé selon la formule suivante :
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Avec : 

CCn,m :Valeur de CC pour le mois M de l’année N, cette valeur de CC est utilisée pour la détermination du Prix Proportionnel des Tranches. Il s’appliquera à la rémunération de l’énergie fournie par la SNET à partir des différents Produits, au cours du mois M. 

Il sera déterminé  entre le 10 et le 15 du mois M-1 afin que les Parties  connaissent au plus tard le 15 du mois M-1 (ou le dernier jour ouvré précédant le 15) la valeur de CC qui sera appliquée au cours du mois M.

CC2000 est le prix du combustible pour l’année 2000 

(valeur de référence 5,1732 €/kth PCS)

et où 
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sont respectivement définis pour l’année N, le trimestre  I et le mois M comme suit :

- P est le prix moyen trimestriel pondéré du charbon importé de pays tiers pour les centrales électriques par les membres de l’Union Européenne, tous contrats et pays confondus, publié par la Commission Européenne (unité combustibles fossiles), en USD/tec ;

- TC est le taux de change trimestriel du dollar publié par la Commission Européenne unité combustibles fossiles et exprimé en EUR/USD ;

- V est le volume de tous les contrats de charbon importé de pays tiers pour les centrales électriques par les membres de l’Union Européenne, tous contrats et pays confondus, publié par la Commission Européenne (unité combustibles fossiles), et exprimé en milliers de tonnes ;

- PCI est le pouvoir calorifique inférieur moyen en kJ/kg de tous les contrats de charbon importé de pays tiers pour les centrales électriques par les membres de l’Union Européenne (tous pays confondus), publié par la Commission Européenne (unité combustibles fossiles).

La valeur de référence pour l’année 2000 du ratio
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est 41,0773 EUR/tec.
- API est la valeur mensuelle de l’indice API#2® telle que publiée mensuellement par TFS pour le mois considéré, et disponible dans la publication « argus / Mc Closkey’s Coal Price Index Report » 

- K est le coefficient de raccordement de l’indice API par rapport à l’indice P et est défini comme la moyenne sur les quatre trimestres de l’année 2001 du rapport de 
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 divisé par la moyenne sur trois mois de API; ces trois mois étant composés du mois précédent le trimestre considéré et des deux premiers mois du trimestre considéré. Les valeurs des indices ainsi que le détail du calcul sont donnés ci-dessous :

	Mois
	API

	décembre-00
	$42,35

	janvier -01
	$41,62

	février-01
	$41,00

	mars-01
	$41,33

	avril-01
	$41,00

	mai-01
	$41,29

	juin-01
	$40,97

	juillet-01
	$39,68

	août-01
	$37,49

	septembre-01
	$36,48

	octobre-01
	$35,62

	novembre-01
	$34,56

	
	

	Période
	P

	1er Trimestre 2001
	$43,91

	2ème Trimestre 2001
	$46,54

	3ème Trimestre 2001
	$47,38

	4ème Trimestre 2001
	$45,57

	
	

	Période
	moyenne API sur 3 mois

	Décembre 2000-février 2001
	$41,66

	mars-mai 2001
	$41,21

	juin-août 2001
	$39,38

	septembre-novembre 2001
	$35,55


	Période
	rapport P divisé par moyenne API

	1er Trimestre 2001
	1,054

	2ème Trimestre 2001
	1,129

	3ème Trimestre 2001
	1,203

	4ème Trimestre 2001
	1,282

	
	

	K
	1,1667


Il convient de noter que le coefficient K tient compte du fait que les indices API et P ne sont pas sur la même base de pouvoir calorifique. En effet, P est donné en USD par tonne équivalent charbon, c’est-à-dire pour une tonne métrique de charbon ayant un PCI sur brut de 7 000 kcal/kg. En revanche, API est donné en USD par tonne métrique de charbon ayant un PCI sur brut de 6 000 kcal/kg. Le rapport des PCI (7 000 divisé par 6 000 = 1,1666...) est donc inclus dans la valeur de K. 

- TBCE est la moyenne mensuelle pour le mois considéré du taux de change quotidien du USD publié par la Banque Centrale Européenne (BCE) à 14h15, heure BCE, sur le site web de la BCE (www.ecb.int/stats/eurofxref) ou sur la page « ECB37 » du Reuters Monitor Money Rates Services ou toute autre page équivalente venant à la remplacer ou à remplacer le service sus mentionné. 

Le prix CCn,m ainsi calculé sera arrondi à quatre chiffres après la virgule.

Si un quelconque des indices utilisés venait à disparaître pour quelque motif que ce soit, les Parties conviennent d’utiliser la dernière valeur publiée jusqu’à la conclusion d’un accord sur un nouvel indice par voie d’avenant. A défaut d’accord, les Parties conviennent de saisir le Président du Tribunal de commerce de PARIS aux fins de définition des indices applicables aux formules de révision stipulées dans le Contrat.

2. Contraintes techniques 

Chaque chronique journalière de Puissance Totale est soumise à certaines contraintes techniques portant sur la puissance minimale et maximale appelable et les variations autorisées d’une demi-heure sur l’autre. En dessous de la puissance minimale, la valeur de puissance est égale à zéro.

Ces conditions prennent une forme différente suivant la période de l’année. Il y a trois périodes dans l’année pour chaque Produit dénommées Eté 1, Eté 2, Hiver. Ces périodes peuvent être communes ou non entre les Produits, leur dénomination exacte pouvant alors être indicé par le nom du Produit auquel elles font référence.  

L’intervalle entre la puissance minimale et maximale appelable est découpée en plusieurs intervalles de puissance consécutifs de rang croissant (intervalle 1 pour les puissances les plus faibles, intervalle 2 pour celles immédiatement supérieures, etc.). 

Dans l’expression des règles ci après une Puissance Totale de valeur nulle représente à elle seule l’intervalle zéro de rang zéro.

Les conditions techniques s’expriment alors de la façon suivante :

· La chronique de  Puissance Totale comporte au plus deux plages disjointes de valeurs zéros. Lorsqu’elles existent, l’une d’entre elles doit se situer entre l’heure correspondant à la dernière valeur non nulle et 24 heures (soit au plus un démarrage par jour).

· Lorsqu’une augmentation de puissance intervient et dépasse le seuil maximum de l’intervalle en cours, la puissance demandée se stabilisera au moins cinq heures dans l’intervalle de puissance atteint à la fin de l’augmentation. En particulier si la chronique de Puissance Totale prévoit une augmentation ultérieure de puissance conduisant à nouveau à changer d’intervalle, alors la contrainte relative à la durée de cinq heures ne s’applique que pour l’intervalle correspondant à la puissance maximale atteinte sur la journée considérée. Dans cet intervalle de rang le plus élevé, aucune diminution de puissance conduisant à changer d’intervalle ne pourra intervenir avant le dixième pas demi-horaire postérieur au premier pas demi-horaire se situant dans cet intervalle. Cette contrainte porte sur cinq heures glissantes et porte donc le cas échéant sur le programme de prélèvement d’un même Produit pour deux journées consécutives.

· Lorsqu’une diminution de puissance intervient et passe au-dessous du minimum de l’intervalle en cours, la puissance demandée se stabilisera au moins trois heures dans l’intervalle de puissance de rang le plus faible atteint à l’issue de la diminution avant toute nouvelle augmentation de puissance. Cette contrainte porte sur trois heures glissantes et porte donc le cas échéant sur le programme de prélèvement d’un même Produit pour deux journées consécutives.

· Sur quatre pas demi-horaires consécutifs, il ne peut être programmé aucune variation qui conduise dans cette période à la fois à une augmentation de la puissance et à une diminution de puissance.

· Au cours de la même journée le Programme de Prélèvement Individuel du Produit P & S Matin transmis par le Prestataire de Programmation d’EDF, ne pourra pas comporter une augmentation de Puissance Totale, suivie d’une diminution puis à nouveau d’une augmentation, où pour chacune de ces variations la Puissance Totale conduit à passer  d’un intervalle à un autre de rang différent
. 

Certains Produits ont des contraintes techniques particulières en sus.

Les tableaux d’intervalles pour chaque période saisonnière et chaque Produit sont donnés aux Annexes P.

Annexe P1

Produit P&S MATIN

Fiche technique

1 Heure d’appel

Le Programme de Prélèvement Individuel portant du jour J 0h30 au jour J à 24h est nominé par EDF à la SNET avant le jour J-1 à 9h30.

2 Découpage de l’année EN périodes

L’année est découpée en trois périodes appelées Hiver, Eté 1 et Eté 2. Les contraintes techniques de puissance sont différentes à chacune de ces périodes. Les périodes sont définies par semaines, Eté 1 commençant un samedi à 0h00, et Eté 2 finissant un dimanche à 24h00.

Les périodes sont définies pour l’année 2003. Si l’Avenant n°2 dure au-delà de 2003, les périodes d’arrêt seront par défaut celles définies par les numéros de semaine ci-dessous. Les Parties pourront se concerter pour, éventuellement en cas d’accord commun, définir des périodes différentes de même durée. 

	
	Nom de la période
	Hiver
	Eté 1
	Eté 2
	Hiver

	
	N° de semaine début
	1
	27
	29
	36

	
	N° de semaine fin
	26
	28
	35
	52

	Soit en 2003
	Du     (00h00)
	01/05/2003
	28/06/2003
	12/07/2003
	01/09/2003

	
	Au     (24h00)
	27/06/2003
	11/07/2003
	31/08/2003
	31/12/2003


3 Puissances maximales et minimales appelables

La puissance contractée entre EDF et la SNET sera appelée par les Programmes de Prélèvement Individuels sous forme de Puissance Active, de demi-bande de Réglage Primaire et de demi-bande de Réglage Secondaire.

Un Programme de Prélèvement Individuel est constitué de trois séries de quarante huit valeurs de puissances demi-horaire. Pour chaque demi-heure on réalisera la somme de ces trois types de puissances pour obtenir la Puissance Totale appelée pendant la dite demi-heure. Aucune de ces quarante huit valeurs de Puissance Totale d’un Programme de Prélèvement Individuel ne peut dépasser la puissance maximale pratique de la période décrite dans le tableau ci-dessous.

Pour chaque période, sont déterminées une puissance théorique et une puissance pratique maximales. La puissance théorique est celle sur laquelle l’accord est conclu entre EDF et la SNET. La puissance pratique est égale à la puissance théorique minorée de la prescription moyenne de Services Auxiliaires correspondant à cette puissance pratique demandée par RTE à la SNET. Les Parties conviennent de retenir à ce jour une valeur de 3% (trois pour cent) comme valeur moyenne de prescription demandée par RTE.

De même pour chaque période est déterminée une puissance minimale appelable en dessous de laquelle le Programme de Prélèvement Individuel est impérativement à zéro. 

	Nom de la période
	Hiver
	Eté 1
	Eté 2

	Puissance maximale théorique
	1 430
	1 190
	830

	Puissance maximale pratique
	1 388
	1 155
	805


4 Intervalles de Puissance

Pour chaque période, les valeurs de puissance entre les valeurs minimales pratiques et les valeurs maximales pratiques, sont découpées en intervalles utilisés pour les règles de programmation édictées à l’article 4-3.2 de l’Avenant n°2.

Les règles régissant les transitions entre intervalles s’appliquent à la Puissance Totale égale à la somme de la Puissance Active et des Services Auxiliaires programmés. Dans un Programme de Prélèvement Individuel, les valeurs retenues de Réglages Primaires et Secondaires seront constantes tant que la Puissance Totale reste dans le même intervalle.

	HIVER

	Intervalle 
	Seuil mini de l’intervalle vis-à-vis de la Puissance Totale
	Puissance Totale Maximale
	Primaire
	Secondaire
	Variation demi horaire V
	Pour mémoire : avec Services Auxiliaires (non contractuel)

	
	
	
	
	
	
	Puissance Active minimale
	Puissance Active maximale

	N°1
	160
	230
	0
	15
	60
	145
	215

	N°2
	231
	364
	0
	15
	120
	216
	325

	N°3
	365
	574
	6
	33
	150
	326
	510

	N°4
	575
	807
	9
	55
	210
	511
	721

	N°5
	808
	999
	14
	72
	360
	722
	890

	N°6
	1 000
	1 388
	12
	97
	420
	891
	1279

	ETE 1

	Intervalle 
	Seuil mini de l’intervalle vis-à-vis de la Puissance Totale
	Puissance Totale Maximale
	Primaire
	Secondaire
	Variation demi horaire V
	Pour mémoire : avec Services Auxiliaires (non contractuel)

	
	
	
	
	
	
	Puissance Active minimale
	Puissance Active maximale

	N°1
	365
	574
	6
	33
	150
	326
	510

	N°2
	575
	807
	9
	55
	210
	511
	721

	N°3
	808
	1155
	14
	72
	360
	722
	1069


	ETE 2

	Intervalle 
	Puissance active minimale
	Puissance Totale Maximale
	Primaire
	Secondaire
	Variation demi horaire V
	Pour mémoire : avec Services Auxiliaires (non contractuel)

	
	
	
	
	
	
	Puissance Active minimale
	Puissance Active maximale

	N°1
	160
	230
	0
	15
	60
	145
	215

	N°2
	231
	364
	0
	15
	120
	216
	325

	N°3
	365
	574
	6
	33
	150
	326
	513

	N°4
	575
	805
	6
	55
	210
	514
	744


5 Variation de puissance

Les variations de puissance d’une demi-heure sur l’autre à l’intérieur d’un même intervalle ou entre deux intervalles qu’ils soient ou non consécutifs, respectent des règles limitant la variabilité des appels. Ces règles ne s’appliquent pas :

· Lors de la transition d’une valeur nulle de puissance à une valeur non nulle la variation demi-horaire n’étant alors pas limitée. 

· Lors de la transition d’une valeur non nulle de puissance à une valeur nulle la variation demi-horaire n’étant alors pas limitée. 

Lorsqu’une variation de puissance entre deux pas demi-horaires consécutifs conduit à changer d’intervalle, la vitesse de variation demi-horaire maximale à respecter est la vitesse la plus élevée correspondant à chacun des intervalles. 

Dans le cas où la variation (augmentation ou diminution ) conserve les valeurs successives de puissance dans le même intervalle, le Programme de Prélèvement Individuel  comportera une variabilité compatible avec les outils de production en fonctionnement permettant de rester dans le même intervalle. 

En cas d’augmentation :

Soit Pi+1  le premier pas demi-horaire faisant suite à une augmentation de puissance, ce qui signifie que Pi-1  = Pi , alors les inégalités suivantes doivent être respectées : 

 Pi+1 <  ou égal Pi + 1/2 V et Pi+2 <  ou égal Pi+1  + V 

En cas de diminution :

Soit Pi+1  le premier pas demi-horaire faisant suite à une diminution de puissance, ce qui signifie que Pi-1  = Pi , alors les inégalités suivantes doivent être respectées : 

 Pi+1 >  ou égal Pi - 1/2 V et Pi+2 >  ou égal Pi+1  - V 

Annexe P2

Produit P&s après midi

Fiche technique

6 Heure d’appel

Le Programme de Prélèvement Individuel portant du jour J 0h30 au jour J à 24h est nominé par EDF à la SNET avant le jour J-1 à 15h00.

7 Découpage de l’année EN périodes

L’année est découpée en trois périodes appelées HiverAM, Eté 1AM et Eté 2AM. Les contraintes techniques de puissance sont différentes à chacune de ces périodes. Les périodes sont définies par semaines, Eté 1AM commençant un samedi à 0h00, et Eté 2 finissant un dimanche à 24h00.

Les périodes sont définies pour l’année 2003. Si l’Avenant n°2, par accord des Parties, dure au-delà du 31 décembre 2003, les périodes d’arrêt seront par défaut celles définies par les numéros de semaine ci dessous. Les Parties pourront se concerter pour, éventuellement en cas d’accord commun, définir des périodes différentes de même durée. 

	
	Nom de la période
	HiverAM
	Eté 1AM
	 Eté 2AM
	 HiverAM

	
	N° de semaine début
	1
	22
	29
	31

	
	N° de semaine fin
	21
	28
	30
	52

	Soit en 2003
	Du     (0h00 h)
	01/05/2003
	24/05/2003
	14/07/2003
	28/07/2003

	
	Au     (24h00)
	23/05/2003
	13/07/2003
	27/07/2003
	31/12/2003


8 Puissances maximales et minimales appelables

La puissance contractée entre EDF et la SNET sera appelée par les Programmes de Prélèvement Individuels sous forme de Puissance Active, de demi-bande de Réglage Primaire et de demi-bande de Réglage Secondaire.

Un Programme de Prélèvement Individuel est constitué de trois séries de quarante huit valeurs de puissances demi-horaire. Pour chaque demi-heure on réalisera la somme de ces trois types de puissances pour obtenir la Puissance Totale appelée pendant la dite demi-heure. Aucune de ces quarante huit valeurs de Puissance Totale d’un Programme de Prélèvement Individuel ne peut dépasser la puissance maximale pratique de la période décrite dans le tableau ci-dessous.

Pour chaque période, sont déterminées une puissance théorique et une puissance pratique maximales. La puissance théorique est celle sur laquelle l’accord est conclu entre EDF et la SNET. La puissance pratique est égale à la puissance théorique minorée de la prescription de Services Auxiliaires demandée par RTE à la SNET. Les Parties conviennent de retenir à ce jour deux valeurs identiques pour les puissances pratiques et théoriques, l’heure d’appel ne permettant pas à RTE, dans ses règles actuelles, de demander une prescription.

De même, pour chaque période est déterminée une puissance minimale appelable en dessous de laquelle le Programme de Prélèvement Individuel est impérativement à zéro. 

	Nom de la période
	HiverAM
	Eté 1AM
	Eté 2AM

	Puissance maximale théorique
	290
	252
	290

	Puissance maximale pratique
	290
	252
	290


9 Intervalles de Puissance

Pour ce Produit il n’existe  qu’un intervalle. Les règles de programmation édictées à l’article 4.3.2 de l’Avenant n°2 s’appliquent.

Le tableau ci-après indique le maximum de Réglages Primaire et Secondaire appelable par EDF et les Puissances Actives correspondantes à ces appels maximum aux réglages. 

	HiverAM

	Intervalle 
	Seuil mini de l’intervalle vis-à-vis de la Puissance Totale
	Puissance Totale Maximale
	Primaire
	Secondaire
	Variation demi horaire V
	Pour mémoire : avec Services Auxiliaires (non contractuel)

	
	
	
	
	
	
	Puissance Active minimale
	Puissance Active maximale

	N°1
	170
	290
	5
	20
	60
	145
	265

	Eté 1AM

	Intervalle 
	Seuil mini de l’intervalle vis-à-vis de la Puissance Totale
	Puissance Totale Maximale
	Primaire
	Secondaire
	Variation demi horaire V
	Pour mémoire : avec Services Auxiliaires (non contractuel)

	
	
	
	
	
	
	Puissance Active minimale
	Puissance Active maximale

	N°1
	170
	252
	5
	20
	60
	145
	227

	Eté 2AM

	Intervalle 
	Seuil mini de l’intervalle vis-à-vis de la Puissance Totale
	Puissance Totale Maximale
	Primaire
	Secondaire
	Variation demi horaire V
	Pour mémoire : avecSservices Auxiliaires (non contractuel)

	
	
	
	
	
	
	Puissance Active minimale
	Puissance Active maximale

	N°1
	170
	290
	5
	20
	60
	145
	265


10 Variation de puissance

Les variations de puissance d’une demi-heure sur l’autre respectent des règles limitant la variabilité des appels.

Ces règles ne s’appliquent pas :

· lors de la transition d’une valeur nulle de puissance à une valeur non nulle la variation demi-horaire n’étant alors pas limitée. 

· lors de la transition d’une valeur non nulle de puissance à une valeur nulle la variation demi-horaire n’étant alors pas limitée. 

Dans le cas où la variation (augmentation ou diminution ) conserve les valeurs successives de puissance dans le même intervalle, le Programme de Prélèvement Individuel  comportera une variabilité compatible avec les outils de production en fonctionnement permettant de rester dans le même intervalle.

En cas d’augmentation :

Soit Pi+1  le premier pas demi-horaire faisant suite à une augmentation de puissance, ce qui signifie que Pi-1  = Pi,  alors les inégalités suivantes doivent être respectées : 

 Pi+1 <  ou égal Pi + 1/2 V et Pi+2 <  ou égal Pi+1  + V 

En cas de diminution :

Soit Pi+1  le premier pas demi-horaire faisant suite à une diminution de puissance, ce qui signifie que Pi-1  = Pi,  alors les inégalités suivantes doivent être respectées : 

 Pi+1 >  ou égal Pi - 1/2 V et Pi+2 > ou égal Pi+1  - V 

� Cette contrainte technique a également pour objet de limiter le démarrage des Tranches à un par jour.
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