CALCULO DEL NIVEL DE POTENCIA OPTIMO A RESERVAR 

Y 

COBERTURA DE LOS FALLOS DE GRUPO DE LA SNET

A. Estudio del fenómeno de fallo de un grupo de Producción

1. Parametrización y metodología del fenómeno de fallo de un grupo 

· Comportamiento estadístico del fenómeno de fallo de grupo.
· Tipos de fallo: fortuito o parcialmente programable y  duración media de los mismos.
· Cálculo de las horas de funcionamiento de un grupo en función de arranques, paradas, indisponibilidades y para distintos regímenes de funcionamiento.
· Cálculo de la probabilidad de fallo de la cartera de SNET: Clasificación de los distintos regímes de funcionamiento.
2. Estudio de los parámetros históricos – Año 2003 / 1 semestre 2004

· Calcular los parámetros definidos en el apartado 1 para el año 2003 y el primer semestre del 2004.
· Diseño de una base de datos para el almacenamiento de estos parámetros en el futuro.
3. Proyección de los parámetros a futuro: 2005-200?

· Cálculo de los parámetros definidos en el apdo 1 teniendo en cuenta las previsiones a futuro (POA).
· Cálculo de la curva de probabilidad energía no suministrada Vs probabilidad de ocurrencia de la cartera de SNET para los distintos regímenes de funcionamiento.
B. Determinación del nivel óptimo de potencia a reservar

1. Metodología y valoración del parque de producción de la SNET (valoración de una opción)

· Incluir en la valoración de la potencia disponible el valor temporal de una opción (valor extrínseco) y su variación con el tiempo de contratación de la misma.
2. Hipótesis de mercado para el período 2005-200?

Variables de mercado que determinan el sobrecoste en el que la SNET incurriría para cubrir la energía no suministrada en el corto plazo: 

· Análisis del mercado de corto plazo e intradiario en Francia 
· Spread mercado Spot Powernext-Precios de desvío RTE
· Trading intradiario a través de las interconexiones
3. Criterio de determinación del nivel de potencia óptimo a reservar

· Determinación del criterio de cálculo: Valor esperado o niveles de confianza.
· Analizar el tiempo máximo de reacción de la potencia que finalmente se reserva.
C. Cobertura de los fallos de la potencia disponible

Estructuración de los productos óptimos de cobertura de desvío (back-up) para la parte de energía no suministrada (valor esperado o a un cierto nivel de confianza) que no se cubre con la potencia reservada:

· Obtener algo razonable entre lo óptimo deseable (determinado por el aprovechamiento total del producto) y lo óptimo disponible (precio que la contraparte fije según las características del producto).
D. Monitorización de lo sucedido en 2005

· Almacenamiento de las operaciones de cobertura de fallos de grupo: compras de corto plazo, arranques de la potencia reservada y ejecución de los productos de cobertura.

· Análisis de los parámetros históricos para el período 2005 (apartado A.2) respecto a lo inicialmente previsto (apartado A.3)

· Análisis del aprovechamiento de los distintos productos y de la capacidad reservada.

