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Centrales solaires photovoltaïques

1- Introduction
JFB ENERGIE, développeur dédié aux infrastructures photovoltaïques.

Société créée par Jean François Brenas suite a l’adoption du nouveau tarif de rachat photovoltaïque en France (juillet 2006).

Notre mission  est de développer des infrastructures photovoltaïques sur le plan local avec un objectif de plusieurs MWc

· centrales photovoltaïques intregrés en toiture

· centrales photovoltaïques au sol

2- Le solaire photovoltaïque

Une ressource inépuisable, clé du futur mix énergétique 

· L’énergie solaire : universellement disponible, largement distribuée, renouvelable, silencieuse et sans nuisance

· Les différentes formes d’énergie solaire :

Thermique, concentrée, photovoltaïque

· Ressource inépuisable : 10 000 fois la consommation       mondiale d’énergie

· Clé de la mutation en cours :

Renouvelables /fossiles

Propre /sale

Décentralisé/centralisé

Politiquement neutre/enjeu du pouvoir

· A terme, selon le gouvernement allemand, le photovoltaïque sera la première source d’énergie avec 75% de la consommation de la planète

Carte de l’ensoleillement
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3- Un marché en plein boom dans le monde, avec le soutien des pouvoirs publics

· Production 2005 : 1727MWc (45% par rapport à 2004)

· Croissance sans interruption depuis 1995 (40% par an)
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Moteur historique : dispositifs publics sur connecté au réseau avec subventions (japon) et tarif de rachat Allemagne

Nouveaux dispositifs : Espagne (2004, 12GWc de projets), Italie (2005, 1.3GWc de projets), France (2006), Etats-Unis (2006 California Solar Initiative, 2.9 Md$)

Emergence très rapide d’industriels puissants (japon, Allemagne, chine, USA) boom boursier (indice PPVX x10 en 3 ans)

Un marché de 19Md$ en 2006 et 72 Md$ en 2010

(Source:CLSA)

	Puissance photovoltaïque installée dans l'Union européenne 
Statistique : EurObserv'ER 

	Pays 
	Marché 2005
en MWc 
	Marché 2006
en MWc
	Puissances cumulées 
fin 2006
en MWc 
	Puissance installée par habitant (Wc/hab.) 

	Allemagne 
	866,0 
	1.153,0 
	3.063,0 
	37,2 

	Espagne 
	14,5 
	60,5 
	118,1 
	2,7 

	Italie 
	15,6 
	11,6 
	57,9 
	1,0 

	Pays-Bas 
	1,7 
	0,5 
	51,2 
	3,1 

	France (métro) 
	5,3  
	6,4 
	32,7 (+ DOM) 
	0,5 

	Autriche 
	4,8 
	5,0 
	29,0 
	3,5 

	Luxembourg 
	2,2 
	0,1 
	23,6 
	51,4 

	Royaume-Uni 
	2,7 
	2,8 
	13,6 
	0,2 

	Grèce 
	0,9 
	1,2 
	6,7 
	0,6 

	TOTAL UE 
	914,2 
	1.245,7 
	3.418,5 
	7,4 

	ALLEMAGNE - Le marché PV en 2006 :
Le marché allemand continue de dominer le marché mondial photovoltaïque
- La puissance installée à atteint le chiffre record de 1.153 MW, contre 866 MW l'année précédente.
- La puissance cumulée de 3.063 MW représente près de 90% de la puissance photovoltaïque européenne.
FRANCE - Le marché PV en 2006 :
- Puissance installée, France continentale + DOM = 32,7 MWc
- Trois départements d'outre mer (Martinique, Guadeloupe et Réunion) concentrent plus de la moitié de la puissance installée (16,6 MWc contre 16,1 MWc pour la France continentale).
- La puissance cumulée des applications photovoltaïques raccordées au réseau en France représente plus du double de celle des sites isolés.  
ESPAGNE - Le marché PV en 2006 :
 - La puissance installée est de 120 MW, contre 60 MW l'année précédente. 
- Avec 8300 installations raccordées au réseau, le marché espagnol se hisse au deuxième rang européen derrière l'Allemagne et au quatrième rang mondial.


Note : 97 % du marché européen en 2006 est raccordé au réseau
	Les fabricants principaux de cellules photovoltaïques en 2006 

	Fabriquant 
	Production en MWc 
en 2006 
	Part du marché 

	Sharp (Japon) 
	435 
	17 % 

	Q-Cells (Allemagne) 
	253 
	10 % 

	Kyocera (Japon) 
	180 
	7 % 

	Suntech (Chine) 
	160 
	6 % 

	Sanyo (Japon) 
	155 
	6 % 

	Mitsubishi (Japon) 
	111 
	4 % 

	Motech (Taiwan) 
	102 
	4 % 

	Schott Solar (Allemagne) 
	93 
	4 % 

	Solarworld (Allemagne) 
	90 
	4 % 

	BP Solar (USA -UK) 
	86 
	4 % 

	Isofoton (Espagne) 
	61 
	3 % 

	Photowatt (France) 
	35 
	1 % 

	AUTRES 
	775 
	30 % 

	TOTAL 
	2.536 
	100 % 

	Prospectives 
Une forte hausse de la demande de panneaux solaires est attendue dans le monde en 2007 et tous les fabricants sont en train d'augmenter leur capacité de production.
Au Japon :
- Sharp doit porter sa capacité annuelle de production de cellules photovoltaïques à 710 mégawatts en 2007
- Sanyo a annoncé son intention de porter sa capacité annuelle de production à 350 mégawatts (MW) par an en 2008/2009 
- Kyocera, prévoit de quasiment tripler sa capacité annelle à 500 MW en 2010 contre 180 MW en 2006. 


 

4- Les centrales solaires

Quelques faits qui vont à l’encontre des idées reçues sur les centrales photovoltaïques.

Les centrales solaires ne sont pas une alternative a l’intégration au bâti ou réciproquement (valorisation des terrains non constructibles et production d’énergie au meilleur coût).

Les centrales au sol sont en plein développement dans tous les pays d’Europe ( Allemagne, Espagne, Italie, Portugal …).

En Allemagne elles couvrent déjà prés d’un millier d’hectares.

Au Portugal un centrale de 64MWc sur 133 hectares va être construite

Les centrales photovoltaïques sont parfaitement intégrables aux paysages, plus que les éoliennes(très faible hauteur et pas de nuisance sonore), et peuvent être facteur de beauté architecturale, vecteur de tourisme.
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5- Centrale solaire

Paramètres généraux et environnementaux

Occupation de terrain de 2.5 à 12 hectares de  1MWc à 4.5MWc

Durée de vie de 30ans environ

Impact environnemental : peu de génie civil, clôture, couverture d’environ 30% du sol, très faible emprise au sol, pas de bétonnage, impact visuel limite(très faible hauteur, possibilité de haies) pas de bruit ou de radiation, écoulement  naturel des aux, recyclage des modules en fin de vie, restitution possible de l’activité agricole.

Impact énergétique : production de 100% des besoins d’électricité d’une commune de 3000 habitants sur la base d’une installation de 10ha.

Economie moyenne de CO2 est de 3000 tonnes par ans pour une centrale de 4.5MWc (12 ha)
6-Centrales solaires paramètres techniques et financiers

environnement : distance minimale par rapport à  des zones habitées et ou possibilité d’isolation visuelle( exemple haies) pour minimiser l’impact visuel.

Topographie : terrain plat ou plan (pour limiter les coûts de génie civil)

Accès : accès routier facile

Orientation : éviter les ombres portées, exposition solaire maximum sud

Raccordement : proximité de réseau moyenne tension ou poste source 

Sécurité : protection contre le vandalisme, les inondations et les risques de feu foret, clôture, surveillance vidéo

Exploitation : la totalité de la production sera vendue à EDF avec un contrat de 20ans

Coût : environ 3 m€ /1MWc installé

Juridique :possibilité d’achat des terrains ou locations avec bail emphytéotique d’une durée minimum de 20 ans renouvelable

Délai : de18 à 24 mois a partir des démarches administratives jusqu’a la mise en service.

6- des enjeux énergétiques et économiques de tout premier ordre
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Enjeux énergétiques





Enjeux économiques





Sécurité énergétique en cas de panne





Autosuffisance énergétique du territoire





Aucune émission de gaz a effet de serre





Loyer pour le propriétaire(commune)





Taxe professionnelle





Retombées : Image, emplois, attractivité pour des entreprises de la filière photovoltaïque 





Contact








JFB ENERGIE


Jean François BRENAS


La Pradette


43370 SOLIGNAC SUR LOIRE





TEL: 08 70 44 88 03         PORTABLE: 06 81 78 17 97


SITEWEB  � HYPERLINK "http://www.jfbenergie.com" ��www.jfbenergie.com�         EMAIL  contact@jfbenergie.com

















