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 Les  activités du CODAP     (Descripitif synthétique )
Le Codap (Centre d’Optimisation, de Dispatching et d’Ajustement de la Production) qui dépend de la  Direction Commerciale et Gestion de l’Energie  est implanté dans la zone de l’Europort à Saint-Avold en Lorraine. Composé d’une quinzaine de personnes, il s’est installé dans ses  locaux en début  2003.

Sa mission principale est de gérer le périmètre d’équilibre de la SNET, c’est-à-dire de s’assurer en temps réel de l’équilibre entre la production au sens large (production des groupes mais aussi achat d’énergie) et la consommation des clients de la SNET (EDF, Endesa Trading et les clients éligibles). Il est l’interlocuteur principal des groupes de production auxquels il indique notamment le programme de  production journalière des tranches. 

Pour cela il dispose d’une équipe GTR composée notamment de dispatcheurs (actuellement 6 agents) qui travaillent en service continu et qui assure la programmation pour J+1 et le suivi en temps réel de la réalisation ainsi que le traitement optimisé des écarts.

 Le CODAP est en relation quotidienne avec : 

· les Centrales de Production 

· le RTE  (Réseau de Transport de l’Electricité )

aussi bien avec la  gestion  nationale : le CNES à Paris

qu’avec les 3 gestions régionales rattachées à nos sites de production :

Lomme ( près de Lille) pour le Nord, Nancy pour l’Est et Marseille pour le Sud-Est

RTE  valide  le programme d’appel et peut appeler de l’énergie en ajustement

· la Salle des Marchés qui passe les ordres d’achats-ventes d’énergie nécessaires à   l’activité.

· Les différentes contreparties dans le cadre de la gestion des NEBs (formalisation  des échanges d’énergie : Achat ou Vente)

Le Codap dispose également d’une équipe GTM Back Office et de gestion technique de la mesure chargée de la bonne traçabilité de l’activité :

· Elle contrôle, vérifie, et éventuellement conteste, toutes les données contractuelles envoyées par RTE et les Gestionnaires de Réseaux de Distribution.

· Elle gère également l’organisation, les moyens de communication,les moyens informatiques et matériels  nécessaires à l’activité de gestion du périmètre et de traçage de l’activité : Proçédures de fonctionnement, matériels supports adéquats, interfaces, logiciels et bases de données nécessaires et local de Repli (gestion des bases de données et Logiciels Cindy , Optiprod,Visiopro, Saturne pour la télérelève, etc…) .

L’activité temps réel :           GTR            **     le Dispatching      **






       Une activité continu non-stop 

Gère au jour le jour les différents contrats :

· avec RTE :
-  Responsable d’équilibre et de programmation

-  Acteur d’ajustement

-  Services systémes

-  Traitement des accords en amont du J-1

-  Echanges prévisions dispos moyen et long terme






  ( fanions,révisions,..)

-  Accès réseau, raccordement,exploitation 

    et conduite, performances

    (contrats Sites de Production)


                                          voir contrats RTE 

· avec CRE :     Transmission des Contraintes techniques et des 

coûts marginaux de Production.

· Avec UFE :    Etabissement et envoi de données contractuelles de 

            Production. 

· avec EDF :       Gestion du contrat 

  Produit du matin, d’après-midi,secours,

  services systèmes, le pot


                          voir contrat et avenants EDF

· avec Endesa ou d’autres gestionnaires de Périmètre

     voir contrats  spécifiques :

     Hourly Call Option

    Day Ahead Call Option

Echange avec la salle des Marchés pour intégrer l‘appel des clients éligibles gérés par la DCM et la résultante de l’activité de Traid long et moyen terme :

La SdM transmet tous les jours la résultante de ces activités prévue pour le J+1 ainsi que la prévision des prix du lendemain ; le Codap y rajoute les appels complémentaires demandés par nos ‘clients historiques’  EDF , Endesa  et autres Contre-Parties.

A partir de ces éléments la GTR optimise le périmètre définitif du lendemain et décide des meilleurs arbitrages finaux de Production et d’Achat/Vente puis transmet les Programmes de marche à la Production et les ordres d’achats /ventes à la salle des Marchés .
Gère la Programmation de marche  des différents groupes : 

 7  tranches pour plus de 2300 MW thermiques  installés

En prévisionnel :

· Intégration des contraintes techniques

· Intégration de la prévision des prix du lendemain

· Etabli le Programme d’appel optimisé des groupes de Production

En Intra Day :

· Transmet les Ordres d’ajustement de RTE aux groupes de Production
· Etabli les Redéclarations en fontion des incidents et des achats-ventes

· Gère les incidents de Production

· Suivi démarrages, intégration des arrêts annuels et des différents essais.

· Fait des arbitrage CO2

Toutes ses activités sont organisées à partir des règles découlant des contrats, à partir des Proçédures Internes et des différents Modes Opératoires du Codap.

    




  Voir  les Proçédures Codap 

et les Modes Opératoires Internes.

Participe à l’utilisation de la Plate-forme d’Achat /Vente   ‘ Powernext – Infra’

Optimise en intra-day grace à cette plate-forme le fonctionnement des groupes de production   en fonction des opportunités du marché. 

Voir Proçédure N- GE 40 

et bilans d’activité périodiques

Gère un certain nombre de Contrats spécifiques :

· Echanges aux frontières       (France/Espagne)
· Echange  demi-horaires       3 Contre-Parties actuellement ( voir Shéma)

· Contrats Secours

                    Voir Proçédures et Contrats correspondants

Assure un certains nombre de Reportings :

En Interne :

Ces reporting permettent un suivi de l’activité à l’échéance journalière,hebdomadaire ou mensuel ( traçage pour bilanterie,suivi,analyse et axes d’amélioration)

· Feux tricolores ou Niveau d’alerte de 8h00 

( synthèse macroscopique  du Périmètre)

· Point journalier de 8h00

(synthèse détaillée du Périmètre à 8h00)

· Fichiers incidents

· Fichiers de suivi ‘Arbitrages CO2’

· Prévision hebdo d’appel d’EDF et des groupes de PROD

· Rapport hebdo d’activité

· Stratégie hebdo de gestion du Périmètre

· Rapport hebdo sur l’activité Powernext Infra

· Reporting mensuel de l’activité

· Suivi des démarrages et taux de réussite

   Voir Fichiers Maquettes correspondants

En Externe :

· Pour RTE :      Publication des données (projet transparence UFE)

 
de Production  au niveau Nationnal sur site Web

· Pour CRE :
Données mensuelles de Production  (fichiers CSV)

Voir Fichiers Maquettes correspondants
Utilise, fait évolué et participe à l’élaboration des moyens informatiques nécessaires à l’activité :

Logiciels Internes :

Visioprod :     Logiciel Temps réel de suivi du Programme et de la Production des 



Groupes thermiques

Optiprod : 
Logiciel de Modélisation, d’Optimisation et 

d’aide à la gestion du Périmètre 

Matlab     : 
Logiciel de prévision S+1 d’Appel EDF et d’Appel

des groupes thermiques
Logiciel global de gestion  et d’interface avec les Flux extérieurs : 

Cindy V2 :
Logiciel de gestion du Périmètre et bases de données ou se traite

 notamment  les flux résultant de  l’activité du Dispatching.

( +  une branche spécifique pour l’Activité Commerciale)







   Voir Cahiers des Charges

   des  différents Logiciels
L’activité Back office:         GTM          **     la Gestion de la Mesure   **

Traçage de l’Activité : 

L’ensemble des données résultant des flux de l’activité sont stockés dans 2 bases SQL Serveur : Cindy et GTM

Voir schéma joint.

Il s’agit principalement de :

Données provenant de flux interne : (fichiers de données )

· Contraintes Techniques des tranches de Production

· Programme d’Appel, de Marche

· Redéclarations

· Programme EDF

· NEBs

· Liste Achat,Vente

Données provenant de flux externes :

- Données de télérelèves de toutes les entrées et sorties (injections et soutirages) 

du Périmètre provenant du logiciel spécialisé Saturne : Production,Clients,éoliennes.

(il s’agit de points d’énergie 10 mn agrégés ensuite en points demi-horaires et horaires)

- Fichiers de données :
Echange avec RTE 

 Echange avec EDF , avec les différents réseaux

 de distribution :  GRD,…

- Données issues de Portails internet ( RTE,GRD,..)

Voir proçédure Gestion Technique de la Mesure

Ces données servent ensuite : 

· A réaliser l’ensemble  des Bilans et Reportings nécessaires à la facturation et au suivi de l’activité.

(Notamment contrôle des données contractuelles de RTE et des GRD)

· bilan de l’énergie
· facturation EDF

· facturation Clients éligibles

· facturation éolien

· …..

· A contrôler la cohérence des données en interne et de vérifier les données externes ( RTE et GRD )

· Bilan des écarts de RTE

· Bilan transmis par les GRD

· Liste des achats-ventes (NEBs )

· Les échanges Powernext 
· …..
Voir  Fichiers Maquettes correspondants

Adresse :  \\CodapS15\P_local\GTM\outils_BdD

Gestion des moyens informatiques nécessaires à l’activité :

Matériels supports :

 PCs, Réseaux, Serveurs, imprimantes, téléphone, fax,

       
( En accord  avec


 photocopieur,.. 

le service informatique )

 Suivi du maintien opérationnel et dépannage
Logiciels bureautiques : 
Administration des postes de travail suivant directives service informatique, mise à jour des logiciels (montées de version)

SGBD :
Système Gestion Bases de Données : SQL Serveurr


GTM et Cindy 


 Traçage de l’activité  du   Périmètre et des

 
 clients ‘historiques’ de la Prod : Edf et Endesa

 (tous les flux aux frontières du Périmètre) 

Logiciels spécialisés :

- Visioprod :    

Suivi de la Production en temps réel 

· Programme et réalisation en points minutes :

Points de Consignes Puissance active

 et  Comptage  d’Energie

· Service Systèmes et RST (réactif)

· Auxiliaires

· Bandeaux d’Aide à la Conduite-Alarmes

· Suivi des Prix des écarts en temps réel

- Saturne     :

Télérelève de tous les compteurs 

aux frontières du Périmètre

(Injections \ Soutirages)

Gestion direct des cahiers des charges, de la mise en place , de l’utilisation et des évolutions.

Gestion de l’évolution de ces systèmes en fonction de l’évolution de l’activité et des sytèmes informatiques pour conserver un niveau de performance optimum.
GTR           –          Shéma des Principaux échanges
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GTM          -         Schéma des Principaux   Flux de Données
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