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Avenant n°7

au

Contrat de vente d'électricité

conclu entre

Electricité De France
et la

Société Nationale d’Electricité et de Thermique
en date du 1er juillet 1996

Fait à Paris, le 

En deux exemplaires originaux

Pour EDF

Le Directeur Optimisation Amont Aval et Trading

Pour la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE
Le Directeur Général

Entre les soussignés, 

D'une part, 

ELECTRICITE DE FRANCE, société anonyme, au capital de 911 085 545 euros (neuf cent onze millions quatre vingt cinq mille cinq cent quarante cinq euros), dont le siège social est à PARIS 8ème, 22/30 avenue de Wagram, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro RCS 552 081 317, représentée par Monsieur xxxxxx, en sa qualité de Directeur Optimisation Amont Aval et Trading, dûment habilité à l'effet des présentes,

ci-après dénommée EDF,

et d'autre part, 

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE ET DE THERMIQUE, société anonyme, dont le siège social est à RUEIL-MALMAISON, 92565, 2 rue jacques Daguerre, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro RCS 399 361 468, représentée par Monsieur Antonio HAYA, en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité à l'effet des présentes,

ci-après dénommée SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE, 

intervenant au présent Contrat et désignées ci-après par les Parties,
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Préambule

La Tranche n°5 de la centrale Emile Huchet atteint sa date de fin de Durée de Vie Technique Normale au 31 décembre 2008, date à laquelle la Tranche était susceptible de sortir du champ d’application du Contrat, sous réserve de sa prolongation conformément aux stipulations de l’article 11 du Contrat.

En application de l’article susvisé, par lettre en date du 20 décembre 2007, la Société Nationale d’Electricité et de Thermique a proposé à EDF la prolongation de la durée de Vie Technique de la Tranche E.Huchet 5. La proposition de la Société Nationale d’Electricité et de Thermique correspondant à ses besoins, EDF a notifié à la Société Nationale d’Electricité et de Thermique, par lettre en date du 14 avril 2008, sa volonté de participer à la prolongation de la Tranche E.Huchet 5 et à son maintien dans le champ d’application du Contrat.

Conformément aux modalités contractuelles de l'avenant n°3, la Tranche sortira définitivement du champ d’application du Contrat le 31 décembre 2009.

D’autre part, les Parties ont décidé d’actualiser les principes de gestion du stock de Quotas de GES.

Sur ces bases, les Parties ont convenu de conclure le présent avenant.

Ceci étant préalablement exposé,

1 Objet

Le présent avenant a pour objet :

· de prendre en compte la prolongation de Durée de Vie Technique Normale de la Tranche E.Huchet 5 et son maintien dans le périmètre contractuel jusqu’au 31 décembre 2009, 

· de préciser les modalités pratiques de gestion des Quotas de GES.

2 Entrée en vigueur et prise d'effet

L’Avenant n°7 entre en vigueur à la date de sa signature.

Il prend effet au premier janvier 2009 pour les articles 3, 4 et 5 relatifs à la prolongation de la Tranche E.Huchet 5.

Il prend effet rétroactivement au premier janvier 2008 pour l’article 6 relatif à la gestion du stock de Quotas de GES.

3 Ponderation des Tranches dans les Produits

L'article 4.5 de l’Avenant n°4 est maintenu.

Il est rappelé ci dessous pour mémoire.

4.5
Pondération des tranches dans les produits

Le tableau ci-dessous précise pour la détermination du Prix Proportionnel des Produits exclusivement, la puissance de chacune des Tranches concernées ou le coefficient qui doit intervenir dans la détermination de la pondération :

	TRANCHES
	Puissances totales contractées
	P&S Matin
	P&S Après Midi
	Secours 250
	Secours 600
	Infra 250

	HUCHET 5
	274 MW
	83
	191
	274
	
	

	HUCHET 6
	498 MW
	498
	
	
	1
	

	LUCY
	252 MW
	
	252
	252
	
	1

	PROVENCE 5
	590 MW
	590
	
	
	1
	

	EH 4
	115 MW
	40
	75
	115
	
	


Cette pondération n’a d’utilité que pour le calcul financier du Prix Proportionnel. Elle ne saurait en aucun cas avoir une influence sur les caractéristiques des Produits décrites en Annexe 5 et P ou déterminées entre les Parties selon l’article 4.1.

4 Définition des Annexes P

Au premier janvier 2009, les Annexes P sont supprimées et remplacées par l'annexe n°1 « Description des Produits en 2009 » du présent avenant. 

5 Prime Fixe Investisseur de la Tranche E.Huchet 5

Le texte suivant complète l’article 5 « Prime Fixe Investisseur de la Tranche de Lucy » de l’avenant n°5. Il est inséré à la fin de l’article 5.1.7 « Valeur de la Prime Fixe Investisseur entre 2007 et 2009 ». 

Pour l’année 2009, la Tranche de E.Huchet 5 percevra une Prime Fixe investisseur établie à : 


[6 200 - 5 067] 000 euros.

Ce montant annuel est ferme et définitif.

Cette Prime Fixe investisseur est établie sur la base d'un montant des investissements   indispensables à la prolongation de la Durée de Vie Technique Normale de la Tranche estimés en décembre 2008 par la Société Nationale d’Electricité et de Thermique à [21,868 - 17,978] M€ pour l’ensemble de la Tranche. 

Conformément à l’article 4.2  « Particularités du site d’Emile Huchet » de l’avenant n°3, ce montant a été minoré des investissements prévus sur les trois turbines à combustion, pour s’établir à [21,345 – 17,455] M€, puis pondéré de la puissance réservée à EDF (274 MW) par rapport à la puissance de la Tranche charbon (285 MW).

Le montant final retenu pour le calcul de la Prime Fixe investisseur s’établit donc à [20,521 - 16,782] M€.

La décomposition de ce montant, mise à jour en mars 2008, est donnée à titre indicatif en annexe n°2.
 EDF renonce aux stipulations de l'article 11 de l'avenant n°3, relatives au droit de s'assurer auprès de la Société Nationale d’Electricité et de Thermique de la matérialité des travaux effectués pour prolonger l'exploitation de la Tranche.


6 Gestion du stock de Quotas de GES

6.1 Article 1 de l’Avenant n°3

L’article 1 de l’Avenant n°3 est complété ou modifié par les définitions suivantes.

Allocation SNET 

Désigne les Quotas de GES affectés par les Pouvoirs Publics à la Société Nationale d’Electricité et de Thermique.
EUA (EU Allowances)

Désigne les quotas européens d'émission de gaz à effet de serre tels que définis à l'article L229‑7 du code de l'environnement.

GES Contrat

Désigne la quote part de l'Allocation SNET affectée au Contrat par les Parties. 

GES SOPROLIF

Désigne les Quotas de GES affectés à la Tranche Provence 4 par les Parties.

GES SNET

Désigne les Quotas de GES restant à la totale disposition de la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE résultant de la soustraction à l'Allocation SNET, du GES Contrat et du GES SOPROLIF.

Quotas de GES 

Désigne les types de quotas d'émission de gaz à effet de serre tels que définis dans le code de l'environnement (EUA, CER, ERU, etc.). Un quota d'émission est une unité de compte représentative de l'émission de l'équivalent d'une tonne de dioxyde de carbone. 

Unités de Réduction des Emissions

Désigne, à la date de signature du présent Avenant, les Quotas de GES issus des mécanismes de flexibilité prévus par le protocole de Kyoto comme :

· les Unités de Réduction des Emissions (ci-après ERU) issues de la mise en oeuvre conjointe selon l'article 6 du protocole de Kyoto, et

· les Unités de Réduction des Emissions Certifiées (ci-après CER) issues du mécanisme de développement propre selon l'article 12 du protocole de Kyoto,

tels que prévus à l'article L229-22 du code de l'environnement.

6.2 Article 7.13.3 de l’Avenant n°3

L’article 7.13.3 de l’Avenant n°3, modifié par les Avenants n°4, n°5 et n°6, est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes.

7.13.3
Principes d’adaptation du Contrat aux réglementations relatives au système d’échange de Quotas de GES

Des Quotas de GES sont alloués par les pouvoirs publics à la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE pour ses installations dans le cadre du plan national d'affectation des quotas. En conséquence, les Parties conviennent d’adapter le Contrat pour intégrer les nouvelles réglementations sur les GES sur la base des principes suivants. Les Parties s'assureront de la compatibilité de ces principes avec la réglementation en vigueur et le bon fonctionnement du marché des Quotas de GES. Elles s'engagent à faire évoluer ces principes en cas d'incompatibilité.

7.13.3.1
Détermination d’un stock de Quotas de GES affecté au Contrat

Les Parties conviennent de se rencontrer, lorsque les modalités d’allocation des Quotas de GES sont publiées, pour déterminer au sein des quotas reçus par la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE, un stock de quotas spécifiquement alloué au présent Contrat, ci-après appelé GES Contrat. 

La méthode de détermination du GES Contrat restera conforme à celle qui a permis l'allocation de quotas à la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE par les pouvoirs publics. Si en cours d'exercice des quotas sont retirés ou des quotas supplémentaires sont alloués à la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE par les pouvoirs publics, les Parties se rencontreront à nouveau pour déterminer, en fonction des motifs de ce retrait ou de cette attribution supplémentaire, la part qui devra être comptabilisée dans GES Contrat.

7.13.3.2
Détermination du Ratio équivalent GES : Tonnes CO2équivalent / MWh appelés

Les Parties conviendront conjointement d’un coefficient d’équivalence entre les MWh appelés par EDF et les tonnes de GES mesurées en équivalent CO2. 

Ce coefficient, appelé Ratio GES, tiendra compte de la méthode retenue par les Pouvoirs Publics pour l’allocation des quotas.

7.13.3.3
Principes de gestion du stock de Quotas de GES

Les Parties détermineront les modalités de gestion du GES Contrat. 

Le GES Appelé au titre du présent Contrat et qui sera décompté est obtenu en multipliant le Ratio GES par l'énergie active appelée par EDF.

L'horizon de gestion sera annuel. Il n’est pas prévu de report du solde de quotas de l’année "n" sur l’année "n + 1", qu’il soit négatif ou positif. De ce fait, les comptes GES entre EDF et la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE seront systématiquement soldés au titre de chaque année "n" après validation du ratio GES provisoire, puis du ratio GES définitif.

Toutefois, si les Parties en conviennent, elles pourront procéder à une gestion pluriannuelle.

Les Parties conviennent que dans le cas où l'échange d'EUA contre des Unités de Réduction des Emissions serait impossible pour des causes indépendantes des Parties, en particulier pour les cas définis dans l'article 7.13.3.4.5, les volumes qui n'ont pas pu être échangés seront reportés sur l'exercice suivant.

La SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE s'engage à dédier le stock de quotas GES Contrat à EDF qui pourra :

· soit les utiliser pour les besoins des appels aux Produits, au titre du présent Contrat 

· soit demander à la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE de les transférer sur le compte de GES d'EDF, dans les limites définies à l'article 7.13.3.4.5 ou, le cas échéant, lors des opérations de solde des comptes GES au titre de chaque année "n".

En contrepartie, dans l’hypothèse où le GES Appelé au cours d'une année "n" serait supérieur au GES Contrat, EDF devra, aux échéances où l'exploitant est tenu de restituer aux Pouvoirs Publics les quotas consommés au cours de l'année "n", apporter les quotas correspondants afin de compléter le stock de Quotas GES mis à la disposition de la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE pour couvrir les appels d'EDF.

Si les Parties en sont d’accord, elles pourront décider que EDF n’apporte pas les nouveaux quotas mais paie la contre-valeur de ces quotas à la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE.

Si la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE venait à supporter des pénalités du fait que EDF ne lui aurait pas donné les moyens de restituer aux Pouvoirs Publics, aux échéances de restitution, les GES Contrat consommés, alors la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE facturerait à EDF, qui s’engage à le payer, le montant des pénalités correspondantes.

7.13.3.4
Modalités d’application

Les Parties conviennent, pour la période 2008-2012, des modalités pratiques de gestion des Quotas de GES décrites au présent article. Pour les périodes suivantes, les Parties se rencontreront, le cas échéant, pour adapter par voie d’avenant les modalités ainsi décrites.

Les Parties s’engagent à faire évoluer les modalités pratiques dans le respect de la législation en vigueur et conformément à l’article 13 du Contrat.

7.13.3.4.1  Détermination d’un stock de Quotas de GES affecté au contrat

Pour la période de référence 1996-2002, la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE a déclaré aux Pouvoirs Publics les émissions de CO2 de chacune de ses installations correspondant à une autorisation préfectorale d’exploiter. Pour celle de Provence, elle a déclaré le détail d’émission de CO2 de Provence 5 (Tranche au Contrat) et de Provence 4 (Tranche hors Contrat).

Les Pouvoirs Publics ont retenu ces déclarations comme référence pour l’Allocation SNET.

La déclaration faite pour Provence 4 représente en moyenne sur 1996-2002, une quote part de 10,5 % du total des moyennes déclarées par la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE. Les Parties ont décidé de conserver cette proportion pour le calcul des GES Soprolif à partir de l’Allocation SNET.

GES Soprolif :
10,5 % Allocation SNET

La répartition des 89,5% restant entre les GES Contrat et les GES SNET est déterminée à partir des productions réalisées par les autres installations gérées par la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE sur la période 1996-2002. La clef de répartition est, sur cette période, la production réalisée respectivement sur l’appel d’EDF et sur appel de la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE.

Cette méthode conduit à la répartition suivante :

GES Contrat : 
70,5 % Allocation SNET

GES SNET : 

19,0 % Allocation SNET

Le GES Contrat est calculé sur la même base que celle qui a permis aux Pouvoirs Publics d'allouer des Quotas de GES à la Société Nationale d'Electricité et de Thermique. Il est constitué par des EUA.

La quantité totale de Quotas de GES affectés à la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE est égale à 6 387 590 tCO2 pour chaque année de la période 2008 – 2012. 

7.13.3.4.2  Allocation pour les années 2008 et 2009

GES Contrat :
4 146 776  tCO2 pour chaque année

7.13.3.4.3  Allocation pour l'année 2010

En 2010, l'allocation de GES Contrat est prise en compte dans la valeur du Mécanisme Financier défini dans le chapitre II de l’avenant n°3.

Les Tranches au Contrat sont Emile Huchet 6, Provence 5 et Emile Huchet 4.

GES Contrat :
2 898 687  tCO2 

7.13.3.4.4  Allocation pour les années 2011 et 2012

En 2011 et 2012, l'allocation de GES Contrat est prise en compte dans la valeur du Mécanisme Financier défini dans le chapitre II de l’avenant n°3.

Les Tranches au Contrat sont Emile Huchet 6 et Provence 5.

GES Contrat :
2 508 173  tCO2 pour chaque année

7.13.3.4.5  Constitution du stock de Quotas de GES mis à la disposition de la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE par EDF

Au sein du stock de GES qu'EDF met à disposition de la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE, au titre d'une année "n", pour garantir que la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE disposera d'un stock de GES correspondant à l'appel d'EDF aux échéances où l'exploitant est tenu de restituer aux Pouvoirs Publics les Quotas de GES consommés au cours de l'année "n", EDF pourra livrer à la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE tout type de Quotas de GES reconnu par les Pouvoirs Publics, dans les conditions établies par ceux-ci. 

Le plan national d'affectation des quotas d'émission de gaz à effet de serre établi pour la période d'échanges 2008 à 2012, tel que validé par le décret du 15 mai 2007, précise que les exploitants peuvent utiliser des ERU ou des CER pour s’acquitter de leur obligation de restitution de Quotas de GES. A la date de signature du présent avenant, cette utilisation des ERU et CER est possible dans la limite de 13,5 % des quotas affectés. 

Les parties conviennent de faire évoluer cette limite à la hausse ou à la baisse conformément à la législation en vigueur.

Si de nouveaux types de quotas étaient définis par les Pouvoirs Publics, ils rentreraient de plein droit dans cette catégorie sous réserve des seules limitations apportées par les Pouvoirs Publics.

En conséquence, EDF pourra inclure dans le stock de Quotas de GES qu'EDF met à disposition de la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE, des Unités de Réduction des Emissions dans la limite de 13,5% du volume annuel de GES Contrat en lieu et place de quotas EUA.

Si, pour quelque année "n", cette opération s'avérait impossible pour des raisons matérielles liées à l'indisponibilité des outils développés par les Pouvoirs Publics, l’opportunité pour EDF de substituer des quotas CER aux quotas EUA serait reportée sur la ou les années suivantes, conformément aux conditions définies par les Pouvoirs Publics.

Cette opération d'échange, initiée à la discrétion d'EDF, consistera successivement en :

1. un transfert d'EUA de la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE vers EDF pour le volume de 13,5% du volume annuel de GES Contrat, et

2. un transfert d'Unités de Réduction des Emissions d'EDF vers la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE pour un même volume.

Le transfert par la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE  vers EDF des volumes d'EUA visés au terme de cette opération d'échange ne pourra se réaliser au titre d'une année "n" que :

· à partir de la date à laquelle les quotas auront été inscrits par les Pouvoirs Publics sur les comptes de la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE au titre de l’année "n",

· conformément à un préavis minimal de 5 jours ouvrables notifié par EDF à la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE,

· pour une quantité totale d'EUA limitée à 13,5 % du volume annuel de GES Contrat. Ce volume pourra toutefois être accru à hauteur des Unités de Réduction des Emissions qui n’auraient pu être transférées la ou les années antérieures pour des raisons matérielles liées à l'indisponibilité des outils développés par les Pouvoirs Publics.

Le transfert d’EDF vers la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE des Unités de Réduction des Emissions visées au terme de cette opération d'échange s'effectuera :

· 1 jour ouvré après réception des volumes d'EUA livrés par la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE à EDF,

· pour une même quantité totale d'Unités de Réduction des Emissions.

Ces transferts s'effectueront conformément aux dispositions de l'article 7.13.3.4.9.

Le prix de vente des  EUA correspondra au prix spot pour 1 tonne d’EUA tel que publié en Euros par Bluenext pour le jour où la transaction est exécutée. En l’absence de cotation des ERU, les Parties conviennent de retenir le prix spot pour 1 tonne de CER tel que publié en Euros par Bluenext, pour le jour où la transaction est exécutée, jusqu’à ce qu’un mécanisme de cotation représentatif des ERU soit publié.
A cet effet, les Parties s'engagent à négocier un contrat d'achat / vente de Quotas de GES tel que proposé par l'International Emissions Trading Association et à le maintenir en vigueur, éventuellement en le renouvelant, pendant toute la durée du présent Contrat.

7.13.3.4.6  Coûts d’allocation

Les Pouvoirs Publics ont décidé que le dépôt des Quotas de GES sur les comptes du registre national ferait l’objet d’une facturation à l’allocataire. Cette facturation comprend une partie variable (0,0091 EUR/t en 2007). Les Parties conviennent que les facturations de cette partie variable subies à ce titre par la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE pour les quotas du GES Contrat seront facturées par la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE à EDF dans la facture concernant le mois où la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE a dû s’acquitter de ce paiement au teneur du registre. 
7.13.3.4.7  Détermination des Ratios équivalents GES

Les Parties conviennent d’utiliser des coefficients d’équivalence, un par année, nommés Ratios GES, afin de convertir l'énergie appelée en tonnes équivalentes CO2, qui viendront en déduction des stocks de Quotas de GES.

Le Ratio GES est établi par la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE, qui le justifie auprès d’un Tiers agréé par les Parties, en sommant les émissions de CO2 de toutes les Tranches au Contrat, y compris Emile Huchet 4, au numérateur, et en sommant les énergies nettes produites des mêmes Tranches au dénominateur.

Dans le cadre de la restitution des Quotas de GES aux Pouvoirs Publics, la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE fera appel à un organisme agréé indépendant pour certifier la mesure réelle des émissions de CO2. Cette mesure sera utilisée au numérateur du calcul du Ratio GES.

Sur le site de Provence la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE réalisera deux mesures séparées d’émission de CO2 :

· une mesure pour Provence 4, qui ne participera pas au calcul du Ratio GES,

· une mesure pour Provence 5, qui participera au calcul du Ratio GES.

La mesure des énergies injectées et soutirées par les Tranches au Contrat est réalisée dans le cadre des contrats d'accès au réseau public de transport d'électricité des sites de Lucy, Provence et Emile Huchet. Cette mesure est réalisée par RTE. On appellera énergie nette produite par les Tranches la somme algébrique des injections et soutirages mesurés dans le cadre de ces contrats pendant les périodes de fonctionnement de chacune de ces Tranches.

Cette mesure sera utilisée au dénominateur du calcul du Ratio GES.

Une estimation du Ratio GES sera communiquée par la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE à EDF dès lors qu'un écart significatif, établi à partir d’un nombre de valeurs suffisamment représentatives, aura été détecté par rapport au Ratio GES définitif de l'année "n-1.
Ratio GES provisoire

Au plus tard deux mois avant la date de restitution par la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE des Quotas de GES aux Pouvoirs Publics, un Ratio GES provisoire sera établi et servira aux calculs des paragraphes suivants.

La date de restitution des quotas la plus probable à la date de la signature du présent avenant est celle du 30 avril de l’année" n+1" pour les émissions de l’année "n".

La mesure des émissions de CO2 d’une année sera connue de façon définitive par la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE avant la restitution par la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE aux Pouvoirs Publics des quotas de cette même année. La SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE en informera EDF dans les sept jours où elle en aura connaissance. Si la mesure définitive n'était pas connue deux mois avant la date de restitution aux Pouvoirs Publics, la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE et EDF conviendraient de la meilleure estimation de cette valeur.

Une première mesure des productions nettes de la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE sera connue avant la fin janvier de l’année "n+1". RTE est susceptible de modifier ses mesures relatives à un mois "m" jusqu’au mois "m+15".

En cas d’écart de mesure entre RTE et la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE pour l’un des mois de l’année "n", la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE fournira à EDF sa meilleure estimation des productions nettes pour chacune des Tranches au Contrat.

Ratio GES définitif

La valeur définitive du Ratio GES sera établie chaque année au plus tard, soit deux mois après la date de restitution, soit dès que les valeurs des énergies annuelles produites pour les Tranches au Contrat fournies par RTE seront validées par la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE.

Si deux mois après la date de restitution la totalité des valeurs nécessaires au calcul n’était pas validée, les Parties se rencontreraient pour convenir des valeurs à utiliser.

La valeur qui fera foi pour les émissions de CO2 de toutes les Tranches au Contrat sera celle qui aura été certifiée par l’organisme agréé indépendant prévu dans le cadre de la restitution des Quotas de GES aux Pouvoirs Publics.

7.13.3.4.8  Détermination et suivi du GES Appelé

Le GES Appelé au titre du présent Contrat pour une année donnée est obtenu en multipliant le Ratio GES de cette même année par l'énergie active appelée par EDF au titre des Produits.

L'engagement d'EDF d'apporter les quotas correspondant au GES Appelé ne vaut que pour la date de restitution des quotas par la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE aux Pouvoirs Publics. Ces quotas sont calculés à partir de la valeur provisoire du Ratio GES.

Les quotas correspondant au GES Appelé seront présents sur le compte de Quotas de GES de la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE au plus tard 48 heures avant leur restitution aux Pouvoirs Publics.

Quand la valeur définitive du Ratio GES sera connue, le solde entre la valeur définitive et la valeur provisoire du GES Appelé sera, au choix d'EDF, soit comptabilisé dans le GES Contrat de l'année suivante, soit facturé suivant la valeur de marché des Quotas de GES à la date de restitution aux Pouvoirs Publics.

7.13.3.4.9  Transfert de Quotas de GES entre la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE et EDF

Transfert de Quotas de GES de la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE vers EDF

Ce transfert s'effectue sous la forme d'une vente de Quotas de GES par la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE à EDF. Au titre du Contrat, seuls des EUA sont susceptibles d'être transférés de la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE vers EDF.

La vente donne lieu à l'établissement d'un contrat d'achat / vente de Quotas de GES tel que celui qui est proposé par l'International Emissions Trading Association.

Le prix de vente des Quotas de GES correspondra au prix spot des EUA tel que publié par le marché organisé Bluenext pour le jour où la transaction est exécutée.

Le prix de cette vente sera facturé par la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE à EDF suivant la procédure prévue dans leur contrat de vente de Quotas de GES.

EDF pourra demander à la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE de procéder à cette transaction avec un des tiers préalablement habilités parmi ceux indiqués dans l'annexe n°3 du présent Avenant. Dans ce cas, un contrat type de vente de Quotas de GES sera établi avec ce tiers. La transaction aura lieu suivant les mêmes modalités que ci-dessus et le prix de vente sera facturé à ce tiers suivant la procédure prévue dans son contrat de vente de Quotas de GES avec la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE.

Par ailleurs, et dans les deux cas, le montant de la vente fera l'objet d'un avoir de la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE à EDF imputable dès que possible sur la facture mensuelle du Contrat.

Transfert de Quotas de GES d'EDF vers la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE

Ce transfert s'effectue sous la forme d'une vente de Quotas de GES par EDF à la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE. Au titre du Contrat, des  EUA et des Unités de Réduction des Emissions sont susceptibles d'être transférés d'EDF vers la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE.

La vente donne lieu à l'établissement d'un contrat d'achat / vente de Quotas de GES tel que celui qui est proposé par l'International Emissions Trading Association.

Le prix de vente des Quotas de GES correspondra au prix spot des EUA tel que publié par le marché organisé Bluenext pour le jour où la transaction est exécutée.

Le prix de cette vente sera facturé par EDF à la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE suivant la procédure prévue dans leur contrat de vente de Quotas de GES.

EDF pourra demander à la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE de procéder à cette transaction avec un des tiers préalablement habilités parmi ceux indiqués dans l'annexe n°3 du présent Avenant. Dans ce cas un contrat type de vente de Quotas de GES sera établi avec ce tiers. La transaction aura lieu suivant les mêmes modalités que ci-dessus et le prix de vente sera facturé par ce tiers suivant la procédure prévue dans son contrat de vente de Quotas de GES avec la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE.

Par ailleurs, et dans les deux cas, le montant de la vente fera l'objet d'une facturation de la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE à EDF imputable dès que possible sur la facture mensuelle du Contrat. 

Annexe n°1 – Description des Produits en 2009

Pour l’ année 2009, l’Annexe P est remplacée comme suit.

Annexes P – Description des Produits en 2009 

Annexe P1 - Produit P&S Matin

1 Heure d’appel

Le Programme de Prélèvement Individuel portant du jour J 00h30 au jour J à 24h00 est nominé par EDF à la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE avant le jour J-1 à 09h30.

2 Découpage de l’année EN périodes

L’année est découpée en trois périodes appelées Hiver, Eté 1 et Eté 2. Les contraintes techniques de puissance sont différentes pour chacune de ces périodes. 

Les périodes sont définies par semaines, les périodes complètes d'Eté comprennent les deux fins de semaine encadrantes (les samedi et dimanche sont inclus). C'est à dire que Eté 1 commence un samedi à 00h00, et Eté 2 finit un dimanche à 24h00.

Par ailleurs, Eté 1 finit un vendredi à 24h00.

Les numéros de semaine sont définis comme suit :

La semaine 1 va du premier jour de l'année au premier dimanche inclus et la semaine 2 débute le lundi suivant. 

Les périodes d’arrêt sont par défaut définies en annexe 5 paragraphe 2.3

Pour l’année 2009, le calendrier des périodes est le suivant :

	Année 2009
	Nom de la période
	Hiver
	Eté 1
	Eté 2
	Hiver

	
	N° de semaine début
	1
	27
	29
	35

	
	N° de semaine fin
	26
	28
	34
	53

	
	Du     (à 00h00)
	01/01/2009
	27/06/2009
	11/07/2009
	24/08/2009

	
	Au     (à 24h00)
	26/06/2009
	10/07/2009
	23/08/2009
	31/12/2009


3 Puissances maximales et minimales appelables

La puissance contractée entre EDF et la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE sera appelée par les Programmes de Prélèvement Individuels sous forme de Puissance Active, de demi-bande de Réglage Primaire et de demi-bande de Réglage Secondaire.

Un Programme de Prélèvement Individuel est constitué de trois séries de quarante huit valeurs de puissances demi-horaire. Pour chaque demi-heure on réalisera la somme de ces trois types de puissances pour obtenir la Puissance Totale appelée pendant la dite demi-heure. Aucune de ces quarante huit valeurs de Puissance Totale d’un Programme de Prélèvement Individuel ne peut dépasser la puissance maximale pratique de la période décrite dans le tableau ci-dessous.

Pour chaque période, sont déterminées une puissance théorique et une puissance pratique maximales.

· La puissance théorique est celle sur laquelle l’accord est conclu entre EDF et la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE. 

· La puissance pratique est égale à la puissance théorique minorée de la prescription moyenne de Services Auxiliaires correspondant à cette puissance pratique demandée par RTE à la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE. Les Parties conviennent de retenir à ce jour une valeur de 3% (trois pour cent) comme valeur moyenne de prescription demandée par RTE.

De même, pour chaque période est déterminée une puissance minimale appelable en dessous de laquelle le Programme de Prélèvement Individuel est impérativement à zéro.

	Nom de la période
	Hiver
	Eté 1
	Eté 2

	Puissance maximale théorique
	1198
	832
	820

	Puissance maximale pratique
	1163
	808
	796


4 Intervalles de Puissance

Pour chaque période, les valeurs de puissance entre les valeurs minimales pratiques et les valeurs maximales pratiques, sont découpées en intervalles utilisés pour les règles de programmation édictées à l’article 4.3.2.

Les règles régissant les transitions entre intervalles s’appliquent à la Puissance Totale égale à la somme de la Puissance Active et des Services Auxiliaires programmés. Dans un Programme de Prélèvement Individuel, les valeurs retenues de Réglages Primaires et Secondaires seront constantes tant que la Puissance Totale reste dans le même intervalle, sauf dans le cas où la limitation provient de la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE.

	HIVER

	Intervalle 
	Seuil mini de l’intervalle vis-à-vis de la Puissance Totale
	Puissance Totale Maximale
	Primaire
	Secondaire
	Variation demi horaire V
	Pour mémoire : avec Services Auxiliaires (non contractuel)

	
	
	
	
	
	
	Puissance Active minimale
	Puissance Active maximale

	N°1
	459
	574
	6
	36
	150
	417
	510

	N°2
	575
	807
	9
	55
	210
	511
	721

	N°3
	808
	1163
	12
	74
	360
	722
	1077


	ETE 1

	Intervalle 
	Seuil mini de l’intervalle vis-à-vis de la Puissance Totale
	Puissance Totale Maximale
	Primaire
	Secondaire
	Variation demi horaire V
	Pour mémoire : avec Services Auxiliaires (non contractuel)

	
	
	
	
	
	
	Puissance Active minimale
	Puissance Active maximale

	N°1
	459
	574
	6
	36
	150
	417
	510

	N°2
	575
	808
	9
	55
	210
	511
	744


	ETE 2

	Intervalle 
	Seuil mini de l’intervalle vis-à-vis de la Puissance Totale
	Puissance Totale Maximale
	Primaire
	Secondaire
	Variation demi horaire V
	Pour mémoire : avec Services Auxiliaires (non contractuel)

	
	
	
	
	
	
	Puissance Active minimale
	Puissance Active maximale

	N°1
	459
	574
	6
	36
	150
	417
	510

	N°2
	575
	796
	9
	55
	210
	511
	732


5 Variation de puissance

Les variations de puissance d’une demi-heure sur l’autre à l’intérieur d’un même intervalle ou entre deux intervalles qu’ils soient ou non consécutifs, respectent des règles limitant la variabilité des appels. Ces règles ne s’appliquent pas :

· Lors de la transition d’une valeur nulle de puissance à une valeur non nulle la variation demi-horaire n’étant alors pas limitée. 

· Lors de la transition d’une valeur non nulle de puissance à une valeur nulle la variation demi-horaire n’étant alors pas limitée. 

Lorsqu’une variation de puissance entre deux pas demi-horaires consécutifs conduit à changer d’intervalle, la vitesse de variation demi-horaire maximale à respecter est la vitesse la plus élevée correspondant à chacun des intervalles. 

Dans le cas où la variation (augmentation ou diminution) conserve les valeurs successives de puissance dans le même intervalle, le Programme de Prélèvement Individuel comportera une variabilité compatible avec les outils de production en fonctionnement permettant de rester dans le même intervalle. 

En cas d’augmentation :

Soit Pi+1  le premier pas demi-horaire faisant suite à une augmentation de puissance, ce qui signifie que Pi-1  = Pi , alors les inégalités suivantes doivent être respectées : 

Pi+1 ( Pi + 1/2 V et Pi+2 ( Pi+1  + V 

En cas de diminution :

Soit Pi+1  le premier pas demi-horaire faisant suite à une diminution de puissance, ce qui signifie que Pi-1  = Pi , alors les inégalités suivantes doivent être respectées : 

Pi+1 ( Pi - 1/2 V et Pi+2 ( Pi+1  - V 

Annexe P2 - Produit P&S après midi 

1 Heure d’appel

Le Programme de Prélèvement Individuel portant du jour J 00h30 au jour J à 24h00 est nominé par EDF à la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE avant le jour J-1 à 15h00.

2 Découpage de l’année EN périodes

L’année est découpée en trois périodes appelées HiverAM, Eté 1AM et Eté 2AM. Les contraintes techniques de puissance sont différentes à chacune de ces périodes. 

Les périodes sont définies par semaines, les périodes complètes d'Eté comprennent les deux fins de semaine encadrantes (samedi et dimanche inclus). C'est à dire que Eté 1AM commence un samedi à 00h00, et Eté 2AM finit un dimanche à 24h00.

Eté 1AM finit un dimanche à 24h00

Les numéros de semaine sont définis comme suit :

La semaine 1 va du premier jour de l'année au premier dimanche inclus et la semaine 2 débute le lundi suivant. 

Les périodes d’arrêt sont par défaut définies en annexe 5 paragraphe 2.3

Pour l’année 2009, le calendrier des périodes est le suivant :

	
	Nom de la période
	HiverAM
	Eté 1AM
	Eté 2AM
	HiverAM

	
	N° de semaine début
	1
	25
	27
	29

	
	N° de semaine fin
	24
	26
	28
	53

	Année 2009
	Du     (00h00)
	01/01/2009
	13/06/2009
	29/06/2009
	13/07/2009

	
	Au     (24h00)
	12/06/2009
	28/06/2009
	12/07/2009
	31/12/2009


3 Puissances maximales et minimales appelables

La puissance contractée entre EDF et la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE sera appelée par les Programmes de Prélèvement Individuel sous forme de Puissance Active, de demi-bande de Réglage Primaire et de demi-bande de Réglage Secondaire.

Un Programme de Prélèvement Individuel est constitué de trois séries de quarante huit valeurs de puissances demi-horaire. Pour chaque demi-heure on réalisera la somme de ces trois types de puissances pour obtenir la Puissance Totale appelée pendant la dite demi-heure. Aucune de ces quarante huit valeurs de Puissance Totale d’un Programme de Prélèvement Individuel ne peut dépasser la puissance maximale pratique de la période décrite dans le tableau ci-dessous.

Pour chaque période, sont déterminées une puissance théorique et une puissance pratique maximales. 

· La puissance théorique est celle sur laquelle l’accord est conclu entre EDF et la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE. 

· La puissance pratique est égale à la puissance théorique minorée de la prescription de Services Auxiliaires demandée par RTE à la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE. Les Parties conviennent de retenir à ce jour deux valeurs identiques pour les puissances pratiques et théoriques, l’heure d’appel ne permettant pas à RTE, dans ses règles actuelles, de demander une prescription.

De même, pour chaque période est déterminée une puissance minimale appelable en dessous de laquelle le Programme de Prélèvement Individuel est impérativement à zéro

	Nom de la période
	Hiver AM
	Eté 1AM
	Eté 2AM

	Puissance maximale théorique
	290
	252
	290

	Puissance maximale pratique
	290
	252
	290


4 Intervalles de Puissance

Pour ce Produit, il n’existe qu’un intervalle. Les règles de programmation édictées à l’article 4.3.2 s’appliquent.

Dans un Programme de Prélèvement Individuel, les valeurs retenues de Réglages Primaires et Secondaires seront constantes tant que la Puissance Totale ne passe pas par une série de zéros, sauf dans le cas où la limitation provient de la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE.

Le tableau ci-après indique le maximum de Réglages Primaire et Secondaire appelable par EDF et les Puissances Actives correspondantes à ces appels maximum aux réglages.

	HIVER AM

	Intervalle 
	Seuil mini de l’intervalle vis-à-vis de la Puissance Totale
	Puissance Totale Maximale
	Primaire
	Secondaire
	Variation demi horaire V
	Pour mémoire : avec Services Auxiliaires (non contractuel)

	
	
	
	
	
	
	Puissance Active minimale
	Puissance Active maximale

	N°1
	170
	290
	5
	20
	60
	145
	265

	ETE 1 AM

	Intervalle 
	Seuil mini de l’intervalle vis-à-vis de la Puissance Totale
	Puissance Totale Maximale
	Primaire
	Secondaire
	Variation demi horaire V
	Pour mémoire : avec Services Auxiliaires (non contractuel)

	
	
	
	
	
	
	Puissance Active minimale
	Puissance Active maximale

	N°1
	170
	252
	5
	20
	60
	145
	227

	ETE 2 AM

	Intervalle 
	Seuil mini de l’intervalle vis-à-vis de la Puissance Totale
	Puissance Totale Maximale
	Primaire
	Secondaire
	Variation demi horaire V
	Pour mémoire : avec Services Auxiliaires (non contractuel)

	
	
	
	
	
	
	Puissance Active minimale
	Puissance Active maximale

	N°1
	170
	290
	5
	20
	60
	145
	265


5 Variation de puissance

Les variations de puissance d’une demi-heure sur l’autre respectent des règles limitant la variabilité des appels.

Ces règles ne s’appliquent pas :

· lors de la transition d’une valeur nulle de puissance à une valeur non nulle la variation demi-horaire n’étant alors pas limitée. 

· lors de la transition d’une valeur non nulle de puissance à une valeur nulle la variation demi-horaire n’étant alors pas limitée. 

Dans le cas où la variation (augmentation ou diminution) conserve les valeurs successives de puissance dans le même intervalle, le Programme de Prélèvement Individuel comportera une variabilité compatible avec les outils de production en fonctionnement permettant de rester dans le même intervalle.

En cas d’augmentation :

Soit Pi+1  le premier pas demi-horaire faisant suite à une augmentation de puissance, ce qui signifie que Pi-1  = Pi,  alors les inégalités suivantes doivent être respectées : 

Pi+1 ( Pi + 1/2 V et Pi+2 ( Pi+1  + V 

En cas de diminution :

Soit Pi+1  le premier pas demi-horaire faisant suite à une diminution de puissance, ce qui signifie que Pi-1  = Pi,  alors les inégalités suivantes doivent être respectées : 

Pi+1 ( Pi - 1/2 V et Pi+2 ( Pi+1  - V 

Annexe P3 - Produit Secours 600

1 Heure d’appel

Le Programme de Prélèvement Individuel portant du jour J 00h30 au jour J à 24h00 est nominé par EDF à la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE avant le jour J-1 à 15h00.

2 Conditions d’appel

Comme indiqué à l’article 4.4.3 ce Produit est lié au Produit P&S Matin. La traduction chiffrée de la condition liée au démarrage d'une Tranche 600 MW est la suivante : 

Il est appelable à la condition que le Programme de Prélèvement Individuel du Produit P&S Matin soit égal à zéro sur toutes les périodes demi horaires.

Il est indisponible pendant les périodes Eté 1 et Eté 2 du Produit P&S Matin.

3 Puissances maximales et minimales appelables

La puissance contractée entre EDF et la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE est appelée par les Programmes de Prélèvement Individuel sous forme de Puissance Active, de demi-bande de Réglage Primaire et de demi-bande de Réglage Secondaire.

Un Programme de Prélèvement Individuel est constitué de trois séries de quarante huit valeurs de puissances demi-horaire. Pour chaque demi-heure on réalisera la somme de ces trois types de puissances pour obtenir la Puissance Totale appelée pendant ladite demi-heure. Aucune de ces quarante huit valeurs de Puissance Totale d’un Programme de Prélèvement Individuel ne peut dépasser la puissance maximale pratique de la période décrite dans le tableau ci-dessous.

Pour chaque période, sont déterminées une puissance théorique et une puissance pratique maximales. 

· La puissance théorique est celle sur laquelle l’accord est conclu entre EDF et la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE. 

· La puissance pratique est égale à la puissance théorique minorée de la prescription de Services Auxiliaires demandée par RTE à la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE. Les Parties conviennent de retenir à ce jour deux valeurs identiques pour les puissances pratiques et théoriques, l’heure d’appel ne permettant pas à RTE, dans ses règles actuelles, de demander une prescription.

De même, pour chaque période est déterminée une puissance minimale appelable en dessous de laquelle le Programme de Prélèvement Individuel est impérativement à zéro. 

	Nom de la période
	Hiver
	Eté 1
	Eté 2

	Puissance maximale théorique
	592
	-
	-

	Puissance maximale pratique
	592
	-
	-


4 Intervalles de Puissance

Pour ce Produit, il n’existe qu’un intervalle. Les règles de programmation édictées à l’article 4.3.2 s’appliquent.

Le tableau ci-après indique le maximum de Réglages Primaire et Secondaire appelable par EDF et puissances actives correspondantes à ces appels maximum aux réglages. 

Dans un Programme de Prélèvement Individuel, les valeurs retenues de Réglages Primaires et Secondaires seront constantes tant que la Puissance Totale ne passe pas par une série de zéros, sauf dans le cas où la limitation provient de la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE.

	HIVER

	Intervalle 
	Seuil mini de l’intervalle vis-à-vis de la Puissance Totale
	Puissance Totale Maximale
	Primaire
	Secondaire
	Variation demi horaire V
	Pour mémoire : avec Services Auxiliaires (non contractuel)

	
	
	
	
	
	
	Puissance Active minimale
	Puissance Active maximale

	N°1
	478
	592
	12
	47
	210
	419
	533


5 Variation de puissance

Les variations de puissance d’une demi-heure sur l’autre respectent des règles limitant la variabilité des appels.

Ces règles ne s’appliquent pas :

· lors de la transition d’une valeur nulle de puissance à une valeur non nulle la variation demi-horaire n’étant alors pas limitée. 

· lors de la transition d’une valeur non nulle de puissance à une valeur nulle la variation demi-horaire n’étant alors pas limitée. 

En cas d’augmentation :

Soit Pi+1  le premier pas demi-horaire faisant suite à une augmentation de puissance, ce qui signifie que Pi-1  = Pi , alors les inégalités suivantes doivent être respectées : 

Pi+1 ( Pi + 1/2 V et Pi+2 ( Pi+1  + V 

En cas de diminution :

Soit Pi+1  le premier pas demi-horaire faisant suite à une diminution de puissance, ce qui signifie que Pi-1  = Pi , alors les inégalités suivantes doivent être respectées : 

Pi+1 ( Pi - 1/2 V et Pi+2 ( Pi+1  - V 

Annexe P4 - Produit Secours 250

1 Heure d’appel

Le Programme de Prélèvement Individuel portant du jour J 00h30 au jour J à 24h00 est nominé par EDF à la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE avant le jour J-1 à 15h00.

2 Conditions d’appel

Comme indiqué à l’article 4.4.4 ce Produit est lié au Produit P&S Matin. 

Il est appelable à la condition que le Programme de Prélèvement Individuel du Produit P&S Matin ne comporte aucune période demi-horaire pour laquelle la Puissance Totale demi-horaire est dans l’intervalle n°2.

Il est indisponible pendant la période Hiver du Produit P&S Matin.

3 Puissances maximales et minimales appelables

La puissance contractée entre EDF et la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE sera appelée par les Programmes de Prélèvement Individuel sous forme de Puissance Active, de demi-bande de Réglage Primaire et de demi-bande de Réglage Secondaire.

Un Programme de Prélèvement Individuel est constitué de trois séries de quarante huit valeurs de puissances demi-horaire. Pour chaque demi-heure on réalisera la somme de ces trois types de puissances pour obtenir la Puissance Totale appelée pendant ladite demi-heure. Aucune de ces quarante huit valeurs de Puissance Totale d’un Programme de Prélèvement Individuel ne peut dépasser la puissance maximale pratique de la période décrite dans le tableau ci-dessous.

Pour chaque période, sont déterminées une puissance théorique et une puissance pratique maximales. 

· La puissance théorique est celle sur laquelle l’accord est conclu entre EDF et la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE. 

· La puissance pratique est égale à la puissance théorique minorée de la prescription forfaitaire de Services Auxiliaires demandée par RTE à la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE pour cette même puissance pratique. Les Parties conviennent de retenir à ce jour deux valeurs identiques pour les puissances pratiques et théoriques, l’heure d’appel ne permettant pas à RTE, dans ses règles actuelles, de demander une prescription.

De même, pour chaque période est déterminée une puissance minimale appelable en dessous de laquelle le Programme de Prélèvement Individuel est impérativement à zéro. 

	Nom de la période
	Hiver
	Eté 1
	Eté 2

	Puissance maximale théorique
	-
	240
	240

	Puissance maximale pratique
	-
	240
	240


4 Intervalles de Puissance

Pour ce Produit, il n’existe qu’un intervalle. Les règles de programmation édictées à l’article 4.3.2 s’appliquent.

Le tableau ci-après indique le maximum de Réglages Primaire et Secondaire appelable par EDF et les Puissances Actives correspondant à ces appels maximum aux réglages. 

Dans un Programme de Prélèvement Individuel, les valeurs retenues de Réglages Primaires et Secondaires seront constantes tant que la Puissance Totale ne passe pas par une série de zéros, sauf dans le cas où la limitation provient de la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE et dans le cas particulier précisé ci dessous.

	ETE 1 et ETE 2

	Intervalle 
	Seuil mini de l’intervalle vis-à-vis de la Puissance Totale
	Puissance Totale Maximale
	Primaire
	Secondaire
	Variation demi horaire V
	Pour mémoire : avec Services Auxiliaires (non contractuel)

	
	
	
	
	
	
	Puissance Active minimale
	Puissance Active maximale

	N°1
	170
	240
	5
	20
	60
	145
	215


5 Variation de puissance

Les variations de puissance d’une demi-heure sur l’autre respectent des règles limitant la variabilité des appels.

Ces règles ne s’appliquent pas :

· lors de la transition d’une valeur nulle de puissance à une valeur non nulle la variation demi-horaire n’étant alors pas limitée. 

· lors de la transition d’une valeur non nulle de puissance à une valeur nulle la variation demi-horaire n’étant alors pas limitée. 

En cas d’augmentation :

Soit Pi+1  le premier pas demi-horaire faisant suite à une augmentation de puissance, ce qui signifie que Pi-1  = Pi,  alors les inégalités suivantes doivent être respectées : 

Pi+1 ( Pi + 1/2 V et Pi+2 ( Pi+1  + V 

En cas de diminution :

Soit Pi+1  le premier pas demi-horaire faisant suite à une diminution de puissance, ce qui signifie que Pi-1  = Pi , alors les inégalités suivantes doivent être respectées : 

Pi+1 ( Pi - 1/2 V et Pi+2 ( Pi+1  - V 

Annexe P5 - Produit Infra 250

Ce Produit n'existe que dans la période Eté 1 et Eté 2 de 2009.

1 Heure d’appel

La demande de Prélèvement Individuel correspondante parvient une heure au moins avant l’un des Guichets infra journalier postérieur à 16h00 en J-1 ouvert par RTE. L’heure du Guichet retenue sera celle du premier des deux Guichets utiles à l’opération : le Guichet de Programmation et le Guichet d’Echange de Blocs.

Sa mise en œuvre se réalise au plus tôt à l’heure de mise en œuvre prévue par RTE au Guichet correspondant à sa nomination et au plus tard à l’heure de nomination augmentée du délai de mise en œuvre (DMO) tel que défini au paragraphe 6 de la présente Annexe. 

2 Conditions d’appel

Comme indiqué à l’article 4.4.5 ce Produit est lié au Produit P&S Matin, Secours 600 et Secours 250. 

Il est appelable à la condition que le Programme de Prélèvement Individuel du Produit P&S Matin ne comporte aucune période demi-horaire pour laquelle la Puissance Totale demi-horaire est dans l’intervalle n°2 et si, ni le Secours 600, ni le Secours 250, n’ont été appelés.

Il est indisponible pendant la période Hiver du Produit P&S Matin.

3 Puissances maximales et minimales appelables

La puissance contractée entre EDF et la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE pourra être appelée par les Programmes de Prélèvement Individuel sous forme de Puissance Active, de demi-bande de Réglage Primaire ou de demi-bande de Réglage Secondaire. 

Un Programme de Prélèvement Individuel est constitué de trois séries de quarante huit valeurs de puissances demi-horaire. Pour chaque demi-heure on réalisera la somme de ces trois types de puissances pour obtenir la Puissance Totale appelée pendant la dite demi-heure. Aucune de ces quarante huit valeurs de Puissance Totale d’un Programme de Prélèvement Individuel ne peut dépasser la puissance maximale pratique de la période décrite dans le tableau ci-dessous.

Pour chaque période, sont déterminées une puissance théorique et une puissance pratique maximales. 

· La puissance théorique est celle sur laquelle l’accord est conclu entre EDF et la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE. 

· La puissance pratique est égale à la puissance théorique minorée de la prescription forfaitaire de Services Auxiliaires sur la base de cette puissance théorique demandée par RTE à la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE. Les Parties conviennent de retenir à ce jour deux valeurs identiques pour les puissances pratiques et théoriques, l’heure d’appel ne permettant pas à RTE, dans ses règles actuelles, de demander une prescription.

De même, pour chaque période est déterminée une puissance minimale appelable en dessous de laquelle le Programme de Prélèvement Individuel est impérativement à zéro. 

	Nom de la période
	Hiver
	Eté 1
	Eté 2

	Puissance maximale théorique
	-
	240
	240

	Puissance maximale pratique
	-
	240
	240


4 Intervalles de Puissance

Pour ce Produit, il existe deux intervalles, un avec Services Auxiliaires, et un sans Services Auxiliaires. Pour chacun des deux intervalles les règles de programmation édictées à l’article 4.3.2 s’appliquent.

Tant que RTE ne mettra pas en œuvre les dispositions permettant les échanges de Services Auxiliaires en infra-journalier, la Puissance Active appelable ne sera pas limitée à 215 (deux cent quinze) MW mais à la Puissance Totale Maximale soit 240 (deux cent quarante) MW, et le Programme de Prélèvement Individuel de ce Produit comprendra obligatoirement des valeurs nulles pour celles correspondant à la demi-bande de Réglage Primaire et à la demi-bande de Réglage Secondaire (cf. intervalle n° 1 dans les tableaux ci-dessous).

Dans un délai d’un mois après la mise en œuvre des dispositions permettant les échanges de Services Auxiliaires en infra-journalier, le traitement de ce Produit vis-à-vis des Services Auxiliaires sera identique aux autres Produits (cf. intervalle n° 1b dans les tableaux ci-dessous).

Le tableau ci-après indique pour chaque intervalle le maximum de réglage appelable par EDF et les Puissances Actives correspondant à ces appels maximum aux réglages. 

Dans un Programme de Prélèvement Individuel, les valeurs retenues de Réglages Primaires et Secondaires seront constantes tant que la Puissance Totale ne passe pas par une série de zéros, sauf dans le cas où la limitation provient de la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE et dans le cas particulier précisé ci-dessous.

	ETE 1 et ETE 2

	Intervalle 
	Seuil mini de l’intervalle vis-à-vis de la Puissance Totale
	Puissance Totale Maximale
	Primaire
	Secondaire
	Variation demi horaire V
	Pour mémoire : avec Services Auxiliaires (non contractuel)

	
	
	
	
	
	
	Puissance Active minimale
	Puissance Active maximale

	N°1
	120
	240
	0
	0
	60
	120
	240

	N°1b
	170
	240
	5
	20
	60
	145
	215


5 Variation de puissance

Les variations de puissance d’une demi-heure sur l’autre respectent des règles limitant la variabilité des appels.

Ces règles ne s’appliquent pas :

· lors de la transition d’une valeur nulle de puissance à une valeur non nulle la variation demi-horaire n’étant alors pas limitée. 

· lors de la transition d’une valeur non nulle de puissance à une valeur nulle la variation demi-horaire n’étant alors pas limitée. 

En cas d’augmentation :

Soit Pi+1  le premier pas demi-horaire faisant suite à une augmentation de puissance, ce qui signifie que Pi-1  = Pi , alors les inégalités suivantes doivent être respectées : 

Pi+1 ( Pi + 1/2 V et Pi+2 ( Pi+1  + V 

En cas de diminution :

Soit Pi+1  le premier pas demi-horaire faisant suite à une diminution de puissance, ce qui signifie que Pi-1  = Pi,  alors les inégalités suivantes doivent être respectées : 

Pi+1 ( Pi - 1/2 V et Pi+2 ( Pi+1  - V 

6 Délai de mise en oeuvre

Les délais de mise en œuvre (DMO) sont fonction de l’appel des Produits P&S Après-Midi, Secours 250 et Infra 250. La DMO s’entend comme le délai entre l’heure limite de réception du Programme de Prélèvement Individuel, tel que défini à l’article 26, et la première valeur non nulle de la chronique de Puissance de ce même Programme de Prélèvement Individuel.

· douze heures si aucun des Produits sus-nommés n’a été appelé pour livraison dans les deux jours calendaires précédents la période de livraison demandée ;

· huit heures si un des Produits sus-nommés a été appelé pour livraison le jour calendaire précédent la période de livraison demandée ;

· quatre heures si un des Produits sus-nommés a été appelé pour livraison le même jour que la période de livraison demandée.
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	Total en k€

	Chaudière / broyeurs
	7 749 - 6 810

	Turbine
	6 439 - 4 483

	Poste d'eau / traitement d'eau
	551 - 500

	Dépoussiéreur
	289 - 150

	Elec / Régulation
	1 220 - 668

	Autres / manut
	5 097 - 4 845

	Total :
	21 345 - 17 455

	
	

	P groupe charbon (en MW)
	285

	P réservée par EDF (en MW)
	274

	
	

	Part EDF
	20 521-  16 782


Annexe n°3 – Liste des contreparties habilitées

EDF T

Annexe n°4 - Coordonnées Téléphoniques

Cette annexe annule et remplace l’annexe 1 de l’avenant n°3.

Coordonnées Téléphoniques d’EDF :

L’interlocuteur désigné pour la gestion des contrats : 

EDF-DOAAT-Négoce

Michel VIZERN : 
Tel : 01 43 69 22 59


e-mail :  michel.vizern@edf.fr


 ou

Rémy FERRATO :
Tel : 01 43 69 14 85


e-mail : 
" 

 remy.ferrato@edf.fr



Prestataire de Facturation pour le compte d’EDF : 

EDF-DOAAT-Back Office 


Karine STIRNAGEL : 
Tél : 01 43 69 21 84


Fax : 01 43 69 37 90


e-mail : karine.stirnagel@edf.fr
Agent de RE pour le compte d’EDF:

EDF/T-Scheduling Team :

Equipe opérationnelle de programmation :
Tel : 00 44 2070614320


Fax prioritaire : 00 44 2070614880


Fax secours : 00 44 2070614887

Responsable: Cédric LE TALLEC : 
Tel : 00 44 2070614323



e-mail :  cedric.le-tallec@edftrading.com 

Coordonnées Téléphoniques de la SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE ET DE THERMIQUE :

L’interlocuteur désigné pour la gestion des contrats

Relations clientèle production - DCGE

Philippe GOUILLART :
Tel : 03 27 24 37 66 


Mobile : 06 07 68 69 36



Fax : 01 47 52 39 73



e-mail : philippe.gouillart@snet-electricite.fr


ou, en cas d’absence

Jean HILBRUNNER :
Tel : 01 47 52 39 26 



Fax : 01 47 52 39 73



e-mail : jean.hilbrunner@snet-electricite.fr

Prestataire de Facturation pour le compte de la SNET : 

Administration des ventes – DCGE
Tel : 01 47 52 39 34


Emmanuel MILARD :
Fax : 01 47 52 39 87



e-mail : emmanuel.milard@snet-electricite.fr

Agent de RE pour le compte de la SNET :

Interlocuteur général : Chef du CODAP

Philippe CARREAU :
Tel : 03 87 00 18 90


Fax : 03 87 00 18 96


e-mail : philippe.carreau@snet-electricite.fr

Interlocuteur opérationnel :

Dispatching SNET :
Tel : 03 87 00 18 80

(équipe 24h/24h)
Fax : 03 87 00 18 96


e-mail : dispatching@snet-electricite.fr
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