David, el envio de urgencia que te hice el otro dia era para abrir boca. Estamos preparando una peticion de ofertas que deberia estar lista la semana que viene. Mientras tanto, te hago una explicacion basica.
 

1. Unidades de produccion
Snet tiene 6 centrales termicas, en el futuro es posible que haya otras nuevas (el sistema debe permitir la incorporacion de nuevas unidades):
 

    
	 
	Pa
	RP
	RS
	PMD

	E.Huchet 6
	531
	12
	57
	600

	E.Huchet 5
	255
	5
	25
	285

	E.Huchet 4
	112
	3
	0
	115

	CEH 3
	0
	0
	0
	0

	Hornaing 3
	215
	5
	20
	240

	Lucy 3
	225
	5
	22
	252

	Provence 5
	548
	12
	30
	590

	TG
	45
	0
	0
	45

	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL
	1931
	42
	154
	2127


 

 

TG, son unas turbinas a gas, que las programamos separadamente aunque estan unidas al grupo E.Huchet 5.
 

 

2. Programa diario
 

Cada dia se debe hacer la programacion (funcionamiento) de las centrales para el dia siguiente. El objetivo es hacer el programa de funcionamiento que optimiza el margen de contribucion de Snet para el dia siguiente. Como restriciones: las limitaciones tecnicas (rampas de subida-bajada de carga de las centrales); limitaciones temporales de potencia, etc.
 

Para conformar el margen de contribucion, como ingresos se deben considerar los que se obtienen por la venta de la energia y como costes los relacionados con su produccion (costes de arraque de las centrales, si no estan arrancadas), costes variables de produccion (combustible, CO2 y fungibles). Para los costes de combustibles se dispone de una curva de consumo en funcion de la potencia.
3. Complicaciones

Em principio, se trataria de hacer una optimizacion del funcionamiento de las centrales, dados unos costes de fto y unos precios de venta de energia. Pero la cosa se complica: existen unos compromisos previos.

Snet tiene un contrato con EdF, por el que esta ultima puede demandar una cierta energia horaria. Eso si, Snet puede elegir entre producir ella misma la energia demandada o comprarla en el mercado (si su precio es inferior al de produccion de Snet). El mercado Day-ahead de electricidad en Francia se llama Powernext, y tiene ciertas reglas sobre el tipo de productos que se pueden intercambiar.

Pero, segunda complicacion, EdF tiene derecho a demandar un segundo tipo de productos: servicios sistema. En concreto banda de potencia primaria y secundaria. Por contra Snet, no puede proveerse de estos productos en el mercado (por que no hay mercado de servicios de red). Libremente, 

Snet puede rechazar dar la banda de regulacion demandada por EdF. En este caso, la potencia se reconvierte en solicitud de energia activa, que Snet si tiene la obligacion de proveer a EdF (ya sea produciendola o comprandola a un tercero). Y Snet tendria un deficit en servicios, a recuperar en el futuro (segun unas reglas que no viene al caso)

Es decir, que ademas de la decision instantanea de producir y no producir, esta la de dar ahora los servicios o hacerlo en el futuro.

Existe otro contrato, mucho mas convencional, con Endesa Trading por el que esta realiza nominaciones horarias de energia activa.

Hay muchas otras complicaciones, que por el momento te evito, pero de las que ya tendras noticia.

4.Cronologia

A las 11:00 de la mañana hay que presentar las ofertas de compra o venta a Powernext. Por tanto, en dicho momento hay que realizar apuestas sobre cuanto querria vender y a qué precio, o por contra cuanto querria comprar y hasta qué precio.

A partir de dicho instante, se realiza el programa de produccion y ya cuesta mucho mas trabajo encontrar contrapartes que compren o vendan en el intra-day.

Para enredar un poco mas, las peticiones de EdF se hacen en distintos momentos del dia.

Tambien es posible corregir los programas de funcionmiento el day ahead y durante el dia siguiente (el de la entrega fisica)

5 Objetivos del Sistema

El objetivo es tener una herramienta rapida, que permita al Dispatcher tomar las decisiones sobre compra venta de energia en el Day ahead, y realizar la programacion de las plantas, incluso la reprogramacion en caso de necesidad

Cada dia se hace una prevision de los precios del mercado de electricidad (powernext)

 

 

 

-----Message d'origine-----
De : David Canca [mailto:dco@us.es]
Envoyé : viernes, 02 de diciembre de 2005 13:15
À : Antonio.Haya@snet-electricite.fr
Objet : Re: PROG_APPEL_16H00_ING_ASTR20051130_1.xls
Antonio, explicita un poco más la información, por favor. 

A saber:

 

Aparecen dos tablas, Appel y marche: La segunda esta completamente a cero.

¿Que representa cada una de ellas?. La columna pts Enero es ¿el coste o el precio de compra en pts?.

Tienes algún documento descriptivo del problema?.

 

Un abrazo. Seguiré comiéndome el coco.

 

----- Original Message ----- 
Subject: PROG_APPEL_16H00_ING_ASTR20051130_1.xls 
Date: Tue, 29 Nov 2005 16:14:13 +0100 
From: Haya Antonio <Antonio.Haya@snet-electricite.fr> 

 <<PROG_APPEL_16H00_ING_ASTR20051130_1.xls>> 
David, te adjunto para informacion un fichero de programacion de Snet. En el 
que se detalla, para cada una de los grupos, el programa semihorario de 
activa, primaria y secundaria. 

Antonio 

 

